1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2004년 10월 10일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 네트워크 케이블에서 실제로 움직이는 패킷은 크게 3섹션으로 구별된다.다음 중 이 패킷의 구성(섹션)이 아닌 것은?

가. 헤더	나. 데이터

다. 데이터그램	라. 트레일러

2. 다음 중 TCP/IP 프로토콜의 특징이 아닌 것은?

가. 인터넷과 직접적인 통신이 가능하다.

나. 강력한 라우팅 기능을 지원 한다.

다. 인터넷상의 HOST에 제공하는 IP의 수에 제한이 없다.

라. 현재 사용되고 있는 대부분의 네트워크와의 연결을 제공한다.

3. 다음 중 정상적인 IP Address는?

가. 203.237.192.36	나. 203.247.256.89

다. 203.199.203.256	라. 203.237.192

4. IP주소의 부족을 해결하기 위해 제시된 것은?

가. Subnetmask	나. IPv6

다. Routing	라. Supernet

5. 인터넷에서 사용되는 네트워크 클래스 B에서 한 네트워크 내의 최대 호스트 수는?

가. 65,534	나. 254

다. 1,024	라. 128

6. 다음 중 라우팅 프로토콜에 속하지 않는 것은?

가. RIP(Routing Information Protocol)

나. OSPF(Open Shortest Path Fast)

다. BGP(Border Gateway Protocol)

라. SNMP(Simple Network Management Protocol)

7. 동일한 네트워크상의 목적지 호스트로 IP 데이터그램을 직접 전달할 수 있도록, 목적지 인터넷 주소를 네트워크 인터페이스 카드의 하드웨어 주소로 변환하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. ARP	라. RARP

8. 물리적 하드웨어 주소를 IP주소로 매핑시키는 프로토콜은?

가. DHCP	나. ICMP

다. ARP	라. RARP

9. ICMP 메시지 내용과 거리가 먼 것은?

가. 호스트의 IP가 중복된 경우

나. 라우터가 데이터를 전달할 수 없는 경우

다. 라우터나 호스트간의 제어 또는 오류 정보를 서로 통신하는 메커니즘 설명

라. 호스트나 라우터가 IP 헤더의 문법 오류를 발견한 경우

10. 원격지에 있는 호스트에 연결하여 접속하고자 하는 인터넷 서비스를 제공하는 것은?

가. SNMP	나. ICMP

다. FTP	라. Telnet

11. IP 프로토콜의 기능에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 한 메시지를 여러 패킷으로 나눈 경우 패킷들은 보낸 순서와 다른 순서로 도착될 수 있다.

나. 한 메시지를 여러 패킷으로 나눈 경우 각 패킷은 필요에 따라 서로 다른 경로를 통해 보내 질 수 있다.

다. 하나의 사용자 데이터가 너무 큰 경우는 여러 개의 IP 패킷으로 나누어져 전송될 수 있다.

라. 수신측에서는 도착한 IP 패킷의 에러여부를 검사하며 에러가 발생한 경우 재전송을 통하여 에러를 회복한다.

12. FTP에 관한 설명 중 잘못된 것은?

가. 인터넷 파일 전송 프로토콜로 ASCII, EBCDIC, 또는 이진 파일을 전송하는데 사용한다.

나. 사용 가능한 명령들로는 ls, pwd, get, put 등이 있다.

다. 인터넷 프로토콜 UDP상에서 동작하는 응용 프로그램이다.

라. 인터넷 프로토콜 계층 구조상의 응용 계층에 속한다.

13. B Class를 6개의 서브넷으로 사용하고 싶을 때의 서브넷 마스크는?

가. 255.255.224.0	나. 255.255.240.0

다. 255.255.248.0	라. 255.255.255.0

14. 다음 설명 중 잘못된 것은?

가. 게이트웨이는 네트워크와 네트워크를 연결해주는 역할을 담당하는 네트워크 장비이다.

나. DNS는 도메인 이름 서비스(Domain Name Service)의 약식 표기로서 숫자로 구성된 IP주소를 기억하기 쉽도록 표현할 수 있게 하는 서비스이다.

다. 도메인은 호스트 이름, 기관이름, 기관의 분류 및 국가 등을 표현하고 있으며 하나의 호스트는 하나의 도메인 이름만을 가진다.

라. 도메인 이름은 DNS 서버에 의해 대응하는 IP주소로 변화되어 전송 목적지의 주소를 식별한다.

15. 다음 중 E-mail에서 사용되는 프로토콜은?

가. Telnet	나. FTP

다. SMTP	라. NNTP

16. 인터넷 폰의 통신 프로토콜은?

가. SNMP	나. RTP

다. NetBEUI	라. NetBIOS

17. 프로토콜은 사용 목적과 종류에 따라 다양한 기능의 종합으로 이루어지며, 모든 프로토콜에 모든 기능이 다 있는 것은 아니고 경우에 따라서는 몇 가지 같은 기능이 다른 계층의 프로토콜을 나타내기도 한다. 프로토콜의 기능이 아닌 것은?

가. 세분화와 재합성	나. 캡슐화

다. 확장성	라. 전송 서비스

18. Bell 시스템의 T1 캐리어의 데이터 전송 속도는?

가. 2.048Mbps	나. 6.132Mbps

다. 1.544Mbps	라. 3.152Mbps

19. RS-232, RS-449, RS-530, V.24 와 X.21 등은 무엇을 위한 것인가?

가. 여러 형태의 전송 채널을 위한 표준안

나. 터미널과 모뎀간의 인터페이스를 위한 표준안

다. 모뎀과 전송 장비간의 인터페이스를 위한 표준안

라. 데이터 통신 시스템의 단자 간 성능을 위한 표준안

20. 다음 에러제어 기법 중 자동 재 전송 기법이 아닌 것은?

가. Stop and Wait ARQ	나. Go-Back N ARQ

다. 전진에러 수정(FEC)	라. Selective ARQ

21. 채널을 통해 보낼 수 있는 채널대역폭과 데이터양의 관계는?

가. 반비례	나. 제곱근에 비례

다. 1/3비례	라. 비례

22. 다음 중 근거리 통신망(LAN)의 국제 표준 모델을 제공하고 있는 표준 규격은?

가. ISO	나. IEEE 802

다. X.25	라. TCP/IP

23. HDLC프레임의 구성에서 FCS필드에 사용되는 CRC의 생성다항식은 몇 비트 부호인가?

가. 16bit	나. 8bit

다. 4bit	라. 2bit

24. OSI 참조 모델 중 물리적인 링크를 통하여 신뢰성 있는 정보를 전송하는 기능을 제공하는 계층은?

가. Datalink Layer	나. Transport Layer

다. Physical Layer	라. Session Layer

25. 너무 많은 패킷이 서브넷 상에 존재하여 전송 속도를 저하시키는 것을 혼잡(Congestion)이라 한다.다음 중 혼잡이 더욱 심하여져 패킷이 더 이상 움직이지 못하는 상태는?

가. Multipath	나. Datagram

다. Preallocation	라. Deadlock

26. 다음 중 LAN 구축 시 고려해야 할 요소가 아닌 것은?

가. 전송방식	나. 전송매체

다. Topology	라. 전송성능

27. 다음 중 VoIP 주요기술에 해당되지 않은 것은?

가. 음성코딩 및 음성처리 기술

나. PSTN/IF변환 기술

다. 번호 변환을 위한 디렉터리 검색 기술

라. 지향성 안테나 기술

28. Windows 2000 Server에서 현재 공유 자원에 연결된 사용자들을 끊으려면 [컴퓨터 관리]의 MMC트리에서 어떤 작업을 실행해야 하는가?

가. ‘세션’을 실행한다.

나. ‘열린 파일’을 실행한다.

다. ‘공유’를 실행한다.

라. ‘모든 작업’을 실행한다.

29. Windows 2000 Server의 인터넷 정보 서비스(IIS)에서 사용 가능한 서비스는?

가. FTP 서비스, 웹 서비스

나. 웹 서비스, 텔넷 서비스

다. 텔넷 서비스, SMTP 서비스

라. SMTP 서비스, DHCP 서비스

30. 다음 중 인터넷 정보 서비스(IIS) 메뉴에서 관리 웹 사이트 등록정보에 없는 탭은?

가. 웹 사이트	나. 디렉터리 보안

다. 홈 디렉터리	라. LDAP 라우팅

31. 다음 중 Windows 2000 Server에서 FTP Server와 관련이 없는 것은?

가. TCP Port

나. IIS(Internet Information Service)

다. Anonymous

라. Exchange Server

32. 다음 DNS 데이터베이스 레코드의 유형 중 연결이 잘못된 것은?

가. MX - 도메인의 메일 서버를 식별한다.

나. A - 호스트 이름을 IP주소로 매핑한다.

다. CNAME - 호스트 정보를 표시한다.

라. NS - 이름 서버를 나타낸다.

33. DHCP 서버는 Scope라 불리는 IP주소의 범위를 만들어 컴퓨터들에게 제공할 IP주소 정보를 준비한다.다음 중 Scope의 속성으로 볼 수 없는 것은?

가. DHCP 서비스 임대 제안에 사용되는 주소를 포함시키거나 제외하는 IP주소의 범위

나. 특정 IP주소의 서브넷을 결정하는 고유한 서브넷 마스크

다. 범위를 만들 때 지정되는 범위 이름

라. DNS 서버 이름

34. Windows 2000 Server에서 전 네트워크에 있는 자원에 대한 정보를 논리적 계층 구조로 저장하고 있어서 이를 찾아내거나 관리하고 사용하기 용이하게 만든 것은?

가. Active Directory 서비스

나. DHCP 서비스

다. DNS 서비스

라. WINS 서비스

35. Windows 2000 Server의 사용자 관리에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

가. 관리자(Administrator) 계정은 삭제할 수 있다.

나. 관리자가 만든 계정은 모두 삭제 가능하다.

다. 사용자 계정은 고유한 ID와 고유한 패스워드를 가져야한다.

라. guest 계정은 언제나 사용 가능해야 한다.

36. 공유 폴더를 특정 사용자 또는 그룹만이 접근할 수 있도록 할 때 다음 중 옳은 것은?

가. 모든 사용자(Everyone)에 대한 권한을 "권한 없음"으로 설정하고 원하는 사용자에게만 "모든 권한"을 부여한다.

나. 모든 사용자에게 “모든 권한”을 부여한 후, 원하는 사용자에게 “모든 권한”을 부여한다.

다. 현재 권한을 가지는 있는 모든 사용자를 삭제하고 원하는 사용자에게만 “모든 권한”을 부여한다.

라. 원하는 사용자에게 "모든 권한"을 추가 부여한다.

37. Windows 2000 Server의 사용자 계정에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 새로 생성된 계정으로 로그인 하는 경우에 반드시 암호를 다시 지정해야 한다.

나. 모든 암호는 대소문자를 구분하지 않는다.

다. 일정 기간이 지나면 암호를 반드시 변경 하여야 한다.

라. 계정을 삭제하지 않고도 사용하지 못하도록 할 수 있다.

38. 다음 중 파일과 폴더의 보안을 위한 NTFS 사용권한의 설명 중 맞는 것은?

가. NTFS는 공유폴더내의 파일만 권한 부여를 할 수 있다.

나. 사용자계정 각각에 대해 부여할 수 있고 그룹계정에는 부여할 수 없다.

다. 사용자가 로컬로 로그온 해서 자원을 액세스할 경우에만 적용된다.

라. NTFS는 파일 내에 보안 정보가 기록되기 때문에 파일과 폴더의 사용 권한을 각각 설정해 줄 수 있다.

39. Windows 2000 Server의 계정에 대해 잘못 설명된 것은?

가. 내장 사용자 계정, 로컬 사용자 계정, 도메인 사용자 계정으로 구분된다.

나. 로컬 사용자 계정은 로컬 컴퓨터로 로그 온 하기 위해 생성된 계정이다.

다. 삭제된 로컬 사용자 계정은 같은 ID로 등록하면 이전과 동일한 사용자로 인식한다.

라. 내장 사용자 계정은 Windows 2000 Server 설치 시에 자동으로 생성된 계정이다.

40. Linux의 LILO에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. Linux로 부팅하기 위한 부트 매니저(Boot Manager) 프로그램이다.

나. LILO는 하드 디스크의 MBR에만 설치된다.

다. 다른 운영체제와 Linux가 공존하는 시스템에서 멀티부팅을 지원하기 위해 사용된다.

라. 리눅스 로더(Linux Loader)를 의미한다.

41. Linux에서 파티션 할 경우, Type이 Swap인 경우는 어떤 의미인가?

가. Linux가 실제로 자료를 저장하는데 사용되는 파티션이다.

나. Linux가 네트워킹 상태에서 쿠키를 저장하기 위한 파티션이다.

다. 메모리가 부족할 경우 하드 디스크의 일부분을 마치 메모리인 것처럼 사용하는 파티션이다.

라. Utility 프로그램을 저장하는데 사용되는 파티션이다.

42. Windows 2000 Server의 네트워크 방식 중에서, 모든 계정과 자원을 특정 서버에서 관리하는 중앙 집중식 방식은?

가. 도메인 방식	나. 워크그룹 방식

다. 분산 처리 방식	라. 일괄 처리 방식

43. Linux의 기본 명령어들이 포함되어 있는 디렉터리는?

가. /dev	나. /lib

다. /bin	라. /etc

44. 도스의 명령어 해석기는 command.com 이다. Linux의 명령어 해석기는?

가. Shel

나. Kernel

다. Utility Program

라. Hierarchical File System

45. Linux의 vi 명령어 중 문자 하나를 삭제할 때 사용하는 명령어는?

가. dd	나. x

다. D	라. dw

46. SCSI ID 설정방법과 거리가 먼 것은?

가. SCSI ID라는 고유의 번호를 중복되지 않도록 지정해야함.

나. 대부분 0번을 하드디스크가 사용함.

다. SCSI 컨트롤러는 보통 마지막 번호인 7번을 사용함.

라. CD-ROM, CD-R 등의 속도가 빠른 기기를 뒤에 설치함.

47. 미러링이라고 하며, 최고의 성능과 최고의 고장대비 능력을 발휘하는 것은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

48. 라우터에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 네트워크상의 패킷을 전달하는 네트워크 디바이스이다.

나. OSI 7 Layer 중 Transport 층에 대응 된다.

다. 하드웨어에 따라 패킷을 다시 적절한 크기로 분할하거나, 또는 재조립하고 이들을 데이터 프레임의 형태로 캡슐화 하는 기능을 가지고 있다.

라. 패킷 전달을 위해 최적의 경로를 결정한다.

49. 다음 중 스위칭 허브(Switching Hub)에 관한 설명으로 맞는 것은?

가. LAN 속도가 저하된다.

나. 여러 노드에서 동시에 통신을 시도하면 노드의 전송 속도가 떨어진다.

다. LAN이 보유한 대역폭을 PC의 대수만큼 나누어서 제공한다.

라. Port당 속도가 일정하게 보장된다.

50. 서로 유사한 MAC(Medium Access Control) 프로토콜을 사용하는 LAN 사이를 연결하기 위해 사용되는 장비로, OSI 모델의 2계층에서 동작되는 것은?

가. 브리지(Bridge)	나. 리피터(Repeater)

다. 라우터(Router)	라. 모뎀(Modem)

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	가	나	가	라	다	라	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	가	다	다	나	다	다	나	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	가	가	라	라	라	가	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	라	가	나	다	라	라	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	가	다	가	나	라	나	나	라	가