1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2006년 10월 15일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. Windows 2000 Server에서 동적 호스트 구성(DHCP), DNS 등의 서버 주소를 포함하여, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 등 TCP/IP 구성 파라미터를 확인할 수 있는 명령어는?

가. Ifconfig	나. Ipconfig

다. Netstat	라. Ping

2. IP Address Class중에서 소형 망에 적합하며, 가장 적은 수의 호스트를 가질 수 있는 IP Address Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

3. 다음 중 인터네트워킹에 사용되는 장비로 옳지 않은 것은?

가. DSU	나. Hub

다. ASU	라. Router

4. 서브넷의 기능에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 서브넷은 단일 네트워크 ID로 부터 파생된 IP Address를 사용하는 TCP/IP 환경의 물리적 세그먼트를 가리킨다.

나. 한정된 IP Address를 효율적으로 사용 할 수 있다.

다. 네트워크 ID를 두 부분으로 나누어 각 세그먼트에 대해 고유한 서브넷 ID를 생성한다.

라. 서브넷 마스크(Subnet Mask)는 IP Address와 결합하여 사용자의 컴퓨터가 속한 네트워크를 식별한다.

5. 소규모 네트워크에 적합하며, 라우팅을 지원하지 않아 대규모의 네트워크나 WAN에 적합하지 않은 프로토콜은?

가. NetBEUI	나. TCP/IP

다. NWLink	라. DLC

6. Loopback 주소를 나타내는 특수 IP Address는?

가. 10.x.x.x	나. 127.x.x.x

다. 0.0.0.0	라. 255.255.255.255

7. 다음 중 IP 프로토콜의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 하나의 사용자 데이터가 너무 큰 경우는 여러 개의 IP 패킷으로 나누어져서 전송될 수 있다.

나. 일정한 시간 이내에 목적지에 도착하지 못한 패킷은 망 내에서 제거 된다.

다. 데이터를 전송할 때, 사용자가 필요로 하는 QoS(서비스 품질)에 관련된 사항을 기술할 수 있다.

라. 수신측에서는 도착한 IP 패킷의 에러 여부를 검사하며, 에러가 발생한 경우 재전송을 통하여 에러를 회복한다.

8. 다음 중 TCP 헤더의 플래그 비트로 옳지 않은 것은?

가. URG	나. UTC

다. ACK	라. RST

9. TCP 프로토콜의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 오류 검출 및 재전송	나. 흐름 제어

다. 혼잡 제어	라. 경로 제어

10. 다음 중 ARP와 RARP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ARP와 RARP는 전송 계층에서 동작하며, 인터넷 주소와 물리적 하드웨어 주소를 변환하는데 관여한다.

나. ARP는 IP 데이터 그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

라. RARP는 MAC 주소를 알고 있는 상태에서 그 MAC 주소에 대한 IP Address를 알아낼 때 사용한다.

11. 다음 중 IGMP(Internet Group Management Protocol)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 대칭 프로토콜이다.

나. TTL(Time to Live)이 제공되지 않는다.

다. 데이터의 멀티 캐스팅을 위해 개발된 프로토콜이다.

라. 최초의 리포트를 잃어버린 후 ICMP를 갱신하지 않는다.

12. 단말기 사용자가 원격에 있는 호스트에 접속하여 데이터를 액세스 및 수정 할 수 있도록 해 주는 프로토콜은?

가. FTP	나. Telnet

다. ARP	라. WWW

13. 원격에 있는 호스트 접속 시 암호화된 패스워드를 이용하여 보다 안전하게 접속할 수 있도록 rlogin과 같은 프로토콜을 보완하여 만든 프로토콜은?

가. SSH	나. SNMP

다. SSL	라. Telnet

14. HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 파일 전송 프로토콜로 사용된다.

나. 적은 부하로 여러 멀티미디어 정보를 다룰 수 있다.

다. WWW 상에서 클라이언트와 서버간의 TCP/IP 네트워크 통신 규약이다.

라. Request와 Reply의 간단한 구조로 다양한 문서를 전송할 수 있다.

15. Anonymous FTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 80번 포트를 사용하여 상호 통신한다.

나. Internet의 많은 컴퓨터들이 Anonymous FTP를 사용하여 문서, S/W 등의 정보를 제공한다.

다. 상대방 측 컴퓨터의 계정이 없어도 파일을 송수신 할 수 있다.

라. "anonymous" 계정으로 접속한다.

16. FTP 서비스의 명령어에 대해 옳지 않은 것은?

가. Exit : FTP 서비스 종료 명령

나. Hash : 전송 상태 표시 명령

다. Open : 디렉터리 열기 명령

라. Connect : FTP 서버 접속 명령

17. TCP/IP의 망 관리에 사용되는 프로토콜은?

가. Internet Gateway Protocol

나. Routing Information Protocol

다. Address Resolution Protocol

라. Simple Network Management Protocol

18. 메시지 교환망에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 비연결형 망으로 연결 설정이 필요 없다.

나. 축적 후 전달(Store and Forward) 방식이라고도 한다.

다. 전자 우편 시스템에서 사용된다.

라. 실시간 통신에 적합하다.

19. 전이중 방식에서 사용할 수 없는 프로토콜은?

가. BSC	나. SDLC

다. HDLC	라. DDCMP

20. 다음 에러제어 기법 중 자동 재전송 기법으로 옳지 않은 것은?

가. Stop and Wait ARQ	나. Go-Back N ARQ

다. 전진에러 수정(FEC)	라. Selective ARQ

21. 방송망을 구성하는 형태로 옳지 않은 것은?

가. 패킷 무선 망(Packet Radio Network)

나. 위성 망(Satellite Network)

다. 지역 망(Local Network)

라. 개인 망(Personal Network)

22. 데이터 전송 전에 목적지까지의 경로를 설정 한 후 전송 데이터를 정해진 단위별로 전송하되, 규정된 시간 내에 전송데이터가 없으면 현재 설정된 경로를 해제하는 교환방식은?

가. 회선교환 방식	나. 데이터그램 방식

다. 가상회선교환 방식	라. 메시지교환 방식

23. OSI 7 Layer 중 응용 계층(Application Layer)에서 통신을 수행하는 다양한 정보의 표현 형식을 공통의 전송형식으로 변환하고 암호화 및 압축 등의 기능을 수행하는 계층은?

가. 세션 계층	나. 네트워크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 프리젠테이션 계층

24. 네트워크상에서 한 장치로부터 다른 곳으로 전송되는 정보의 단위는?

가. 홉(Hop)	나. 노드(Node)

다. 토큰(Token)	라. 패킷(Packet)

25. 소규모의 지역이나 한 개의 빌딩에 가장 적합한 네트워크는?

가. LAN	나. MAN

다. VAN	라. WAN

26. 통신을 원하는 두 실체(Entity) 간에 무엇을, 어떻게 언제 통신할 것인가에 대해 서로 약속한 일련의 절차나 규범의 집합은?

가. Program	나. Process

다. Interface	라. Protocol

27. SONET/SDH에 관한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 하나의 클럭이 전체 네트워크간의 전송이나 장비의 타이밍을 위해 사용된다.

나. 전송기법이 아니고, 다중화 된 교환기법이다.

다. 호환성 없는 종속시스템에서 오는 신호를 전송할 수 있는 기법을 포함한다.

라. 각각 다른 광섬유 전송시스템 장비의 표준화를 위한 권고안을 따른다.

28. 웹 브라우저에서 인터넷과 인트라넷을 경유한 프린팅을 가능하게 해주는 프로토콜은?

가. Internet Printing Protocol

나. Printer Request

다. LDAP

라. Remote Printing

29. 웹 사이트를 생성할 경우, 웹 사이트 만들기 마법사 대화상자에서 디폴트로 설정된 TCP 포트 번호는?

가. 80	나. 77

다. 17	라. 30

30. Windows 2000 Server에서 IIS 웹 서버의 설정 중 하루에 평균적으로 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해 사용하는 탭은?

가. 성능 탭	나. 문서 탭

다. 웹 사이트 탭	라. 홈 디렉터리 탭

31. Windows 2000 Server에서 DNS(Domain Name System) 서버를 처음 설치하면서 가장 먼저 만들어야 하는 데이터베이스 레코드는?

가. CNAME

나. HINFO(Host Information)

다. PTR(Pointer)

라. SOA(Start Of Authority)

32. 특정 IP나 도메인 이름에 대해 접속을 거부할 수 있도록 설정할 경우, FTP 서버의 등록정보에서 선택한 탭은?

가. 보안 계정 탭	나. 디렉터리 보안 탭

다. FTP 사이트 탭	라. 홈 디렉터리 탭

33. Windows 2000 Server에서 DNS 데이터베이스 레코드 유형 중 호스트 이름을 주소로 매핑하는 리소스 레코드는?

가. NS(Name Server)	나. MX(Mail Exchanger)

다. CNAME	라. A

34. 이 서비스는 서버관리자들에게 유용하며, 흩어져 있는 여러 대의 서버를 관리 할 때 직접 그 서버에 가보지 않고도 관리가 용이하다. 또한 하드웨어 사양이 낮을 경우에도 효율적인 비용으로 사용할 수 있는 이 서비스는?

가. 클라이언트 서비스	나. 터미널 서비스

다. 서버 응용 서비스	라. DNS 서비스

35. 다음에서 설명하고 있는 것은?

가. Internet Information Server

나. Domain Name Server

다. Dynamic Host Configuration Protocol

라. Active Directory

36. Windows 2000 Server에서 그룹의 권한에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Users - 포함된 사용자들에게 제한된 권한을 제공

나. Administrators - 시스템에 대한 전체적인 권한을 가짐

다. Guests - 부여된 권한을 수행하거나 허가된 자원에 접근

라. Replicator - 그룹 멤버들에게 관리 업무를 할 수 있는 제한적 권한을 부여

37. Windows 2000 Server에서 원격 설치 서비스를 구성하기 위하여 원격설치서버 상에 구현이 되어 있어야 하는 네트워크 서비스로 가장 옳지 않은 것은?

가. DNS	나. DHCP

다. Active Directory	라. SMTP

38. Windows 2000 Server의 내장 도메인 로컬 그룹의 종류 중 다음에서 설명하는 그룹은?

가. Guests	나. Users

다. Replicator	라. Account Operators

39. DHCP로부터 새로운 IP Address를 부여받기 위해 사용되는 명령어 옵션은?

가. ipconfig /renew	나. ipconfig /release

다. ipconfig /flushdns	라. ipconfig /setclassid

40. Windows 2000 Server에서 백업에는 Normal, Incremental, Copy, Differential 백업이 있다. 이들의 설명으로 가장 올바른 것은?

가. Normal Backup - 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업하고, 백업되었다는 표시는 하지 않는다.

나. Incremental Backup - 이전의 백업 이후에 변경된 파일이나 폴더를 백업하고, 백업되었다는 표시를 한다.

다. Copy - 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업한 후에 백업이 되었다는 표시를 한다.

라. Differential Backup - 하루 동안 변경된 폴더와 파일들을 백업하고, 백업되었다는 표시를 한다.

41. Windows 2000 Server에서 NTFS 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FAT, HPFS 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉터리 단위의 보안을 설정할 수 있다.

다. 파일과 디렉터리의 압축을 지원하고 POSIX 요구 사항을 해결한다.

라. NTFS 파일 시스템은 FAT 또는 FAT32로 변환 할 수 있다.

42. 다음 중 사용자에 대한 패스워드의 만료기간 및 시간 정보를 변경하는 Linux 명령어는?

가. chage	나. chgrp

다. chmod	라. uname

43. Linux를 설치하고 부팅 하였더니 “li” 메시지만 나오고 시스템이 멈추었다. 이때 LILO를 삭제하는 방법은?

가. 파티션을 제거한다.

나. fdisk /mbr 명령어를 사용하여 부트 레코드를 제거한다.

다. format 명령어를 사용하여 하드디스크를 포맷한다.

라. del 명령어로 ‘lilo’를 삭제한다.

44. Redhat Linux 시스템에 ProFTPd를 설치하였다. FTP 접속을 허락하지 않는 사용자에 대한 목록이 있는 파일 이름은?

가. ftpusers	나. proftpd.conf

다. hosts.allow	라. in.proftpd

45. Linux 시스템의 “ls -l" 명령어를 이용한 출력된 결과이다. 옳지 않은 것은?

가. 소유자 UID는 root 이다.

나. 소유자 GID는 root 이다.

다. 소유자는 모든 권한, 나머지 소유자들은 읽고, 실행 가능하도록 설정되었다.

라. icqa는 디렉터리를 의미하며 하위 디렉터리의 개수는 하나이다.

46. NIC(Network Interface Card)를 설치하는데 있어 고려사항으로 가장 옳지 않은 것은?

가. NIC를 슬롯에 설치할 때는 슬롯과 NIC 사이에 유격이 발생하지 않도록 견고하게 장착한다.

나. NIC 설치 후 PnP 기능이 없는 NIC일 경우 NIC의 인터럽트 번호와 I/O 포트 어드레스를 확인한다.

다. NIC에 대한 드라이버는 H/W 수준의 조작을 가하는 부분이므로 호스트에 설치된 운영체제와는 특별한 관계가 없다.

라. 운영체제 내에서 NIC 자원에 대한 설정과 IP Address, Gateway 주소, DNS 주소 등을 설정한다.

47. 무선랜(Wireless LAN)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 유선랜에 비하여 일정거리 내에서 이동성에 대한 자유로움이 보장된다.

나. 무선랜은 액세스 포인트(AP)와 무선단말기로 구성된다.

다. 무선랜은 주파수, 속도 및 통신방식에 따라 IEEE 802.11a/b/g 등으로 정의 되어있다.

라. 동일한 액세스 포인트(AP)를 사용할 경우 주변 환경에 의한 전송속도 영향은 없다.

48. 라우터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 트래픽을 Routing 하도록 구성할 수 있다.

나. 네트워크를 분리하는데 사용할 수 있다.

다. 목적지 주소를 보고 그 목적지까지의 최적의 경로를 설정해 준다.

라. 서로 다른 프로토콜이나 운영체제를 사용하는 노드가 있을 경우 상호 연결시켜 준다.

49. 브리지(Bridge)의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 데이터 링크 계층에서 동작한다.

나. 브리지에 라우터 기능이 결합되어 하나의 제품으로 나오는 경우도 있는데, 이것을 브라우터(Brouter)라고 부른다.

다. 브로드캐스트와 같은 불필요한 트래픽을 줄여준다.

라. 서로 다른 기종간의 네트워크를 연결하기 쉽다.

50. 케이블에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. UTP : 일반적으로 RJ-45 커넥터를 사용한다.

나. Thin Cable : 10Base2라고 불리며, 최대 전송 거리는 2Km이다.

다. Thick Cable : 10Base5라고 불리며, 최대 전송 거리는 10Km이다.

라. Fiber-Optic : 가장 빠른 전송매체이나 보안성이 떨어진다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	다	다	가	나	라	나	라	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	나	가	가	가	라	라	라	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	다	라	라	가	라	나	가	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	나	라	나	라	라	라	가	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	나	가	라	다	라	라	라	가