1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2007년 10월 21일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 목적지 노드까지의 연결 경로를 알기 위해 사용하는 유틸리티는?

가. Tracert	나. Ping

다. Netstat	라. Nslookup

2. TCP/IP의 네트워크 계층 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. IP	나. ICMP

다. IGMP	라. TCP

3. IP Address에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. Network ID로 126은 사용할 수 없다.

나. B Class의 최상위 2비트는 `11’으로 설정한다.

다. 하나의 Network ID에 대해 중복된 Host ID가 존재한다.

라. C Class는 주로 소규모 기업의 LAN 환경에 할당된다.

4. IPv4의 IP Address체계는 몇 개의 옥텍트(Octect)로 구성되어 있는가?

가. 2개	나. 4개

다. 6개	라. 8개

5. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

6. 국가 도메인은 각 대륙별, 나라별로 등록 기구를 두고 관리하고 있다. 우리나라가 속해 있는 대륙별 등록 기구는?

가. JPNIC	나. APNIC

다. RIPE-NCC	라. InterNIC

7. TCP/IP의 기본 설정 DNS 서버 주소를 확인할 수 있는 명령어로 올바른 것은?

가. ipconfig /release	나. ipconfig /renew

다. ipconfig /setup	라. ipconfig /all

8. 라우팅 프로토콜은 내부(Interior) 라우팅 프로토콜과 외부(Exterior) 라우팅 프로토콜로 구분된다. 다음 중 외부(Exterior) 라우팅 프로토콜로 올바른 것은?

가. RIP	나. OSPF

다. BGP	라. Hello

9. TCP/IP에서 Broadcast의 의미로 올바른 것은?

가. 한 호스트에서 다른 한 호스트로 메시지가 전송되는 것

나. 한 호스트에서 로컬 랜 상의 특정 그룹 호스트들에게 메시지가 전송되는 것

다. 한 호스트가 로컬 랜 상의 모든 호스트에게 메시지가 전송하는 것

라. 그룹 호스트들이 특정 그룹 호스트들에게 메시지가 전송되는 것

10. ICMPv6에서 IPv4의 ARP 역할 및 특정 호스트로의 전달 가능 여부 검사 기능을 하는 메시지는?

가. 재지정 메시지

나. 에코 요청 메시지

다. 이웃 요청과 광고 메시지

라. 목적지 도달 불가 메시지

11. Telnet 접속 방법으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet 도메인 이름	나. Telnet 포트 번호

다. Telnet 서버 이름	라. Telnet IP_Address

12. IP 패킷은 네트워크 유형에 따라 전송량에 있어 차이가 나기 때문에 적당한 크기로 분할하게 된다. 이때, 기준이 되는 것은?

가. TOS	나. MTU

다. TTL	라. Port Number

13. TCP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 비연결형 서비스를 제공한다.

나. 수신 순서는 송신 순서와 동일하다.

다. 오류 제어 기능이 없다.

라. 화상 통신과 같은 실시간 통신에 사용된다.

14. TCP를 직접 이용하는 응용 프로그램으로만 묶인 것은?

가. TFTP, FTP	나. DNS, Telnet

다. Ping, BOOTP	라. Telnet, SMTP

15. Anonymous FTP에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 상대 컴퓨터의 계정 없이도 파일을 업로드하거나 다운로드 할 수 있다.

나. 자신의 전자 메일 주소를 패스워드로 사용한다.

다. Anonymous라는 계정을 이용하여 접속한다.

라. Anonymous FTP를 사용하면, 텍스트 문서만을 송수신할 수 있다.

16. SMTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 인터넷을 통해 파일을 송·수신하기 위한 프로토콜

나. 인터넷 전자 우편을 위한 프로토콜

다. 하이퍼 텍스트 문서를 전송하기 위한 프로토콜

라. 원격 접속을 하기 위한 프로토콜

17. Macintosh와 IBM 호환 기종간 네트워크 연결 작업을 하려고 할 때 주로 사용하는 프로토콜은?

가. AppleTalk	나. IPX/SPX

다. NWLink	라. NetBIOS

18. 네트워크의 구성 요소 중 성격이 다른 것은?

가. 네트워크 케이블

나. 네트워크 인터페이스 카드(NIC)

다. 네트워크 운영 체제(NOS)

라. 네트워크 장비

19. 정보통신망에서 이용자와 망 인터페이스 간에는 여러 가지 접속 조건이 있다. DTE와 DCE를 접속할 때 커넥터의 형상, 핀 수, 핀 배열 등을 규정하고 있는 조건은?

가. 기계적 조건	나. 전기적 조건

다. 논리적 조건	라. 절차적 조건

20. 컴퓨터 모뎀과 전송 매체의 데이터 속도를 나타내는 일반적인 단위는?

가. DPI	나. BPS

다. PPM	라. RPM

21. 어떤 신호가 800Hz의 대역폭을 가지며, 최고 주파수는 900Hz이다. 가장 낮은 주파수는?

가. 0Hz	나. 10Hz

다. 100Hz	라. 800Hz

22. 전이중 방식에서 사용할 수 없는 프로토콜은?

가. BSC	나. SDLC

다. HDLC	라. DDCMP

23. 여러 사용자들이 동시에 채널을 나누어 사용할 수 있도록 하는 방법은?

가. 엔코딩	나. 멀티 플렉싱

다. 디코딩	라. 흐름 제어

24. 이더넷(Ethernet)에서 사용하는 매체 액세스 방식은?

가. 폴링	나. 토큰 전달

다. CSMA/CA	라. CSMA/CD

25. OSI 7 Layer의 계층을 순서대로 나열한 것은?

가. 물리 계층-데이터링크 계층-네트워크 계층-전송 계층-프리젠테이션 계층-세션 계층-응용 계층

나. 물리 계층-데이터링크 계층-네트워크 계층-프리젠테이션 계층-세션 계층-전송 계층-응용 계층

다. 물리 계층-데이터링크 계층-네트워크 계층-전송 계층-세션 계층-프리젠테이션 계층-응용 계층

라. 물리 계층-데이터링크 계층-네트워크 계층-전송 계층-세션 계층-응용 계층-프리젠테이션 계층

26. IEEE 802 표준에 대한 연결이 잘못 이루어진 것은?

가. IEEE 802.2 - LLC

나. IEEE 802.3 - LDAP

다. IEEE 802.4 - 토큰 버스

라. IEEE 802.5 - 토큰 링

27. 두 장치 간에 데이터를 전송할 때, 데이터 전송 방향을 기준으로 한 전송 방식으로 옳지 않은 것은?

가. 단방향(Simplex) 통신

나. 반 이중(Half Duplex) 통신

다. 전 이중(Full Duplex) 통신

라. 비동기식(Asynchronous) 통신

28. 터미널 서버의 관리 툴인 "터미널 서비스 구성" 메뉴에서 할 수 있는 일로 옳지 않은 것은?

가. 암호화 수준을 제어한다.

나. 세션을 설정해서 연결이 끊긴 사용자가 서버의 부하를 일으키는 일을 방지한다.

다. 원격제어를 통해 사용자의 컴퓨터로 대신 작업하는 일을 할 것인지를 선택한다.

라. 연결된 사용자를 확인하고 사용자에게 메시지를 보낸다.

29. Windows 2000 Server의 프린터를 관리하기 위하여 프린터의 소유권을 가져올 수 있는 구성원은?

가. Users 그룹의 구성원

나. Print Operators 그룹의 구성원

다. Backup Operators 그룹의 구성원

라. 해당 도메인 내의 구성원

30. Windows 2000 Server에서 관리도구의 인터넷 서비스 관리자의 “기본 웹 사이트” 등록정보에는 여러 가지 탭들이 존재한다. 예상되는 하루 방문자 수를 조정하여 주는 탭은?

가. 디렉터리 보안	나. 홈 디렉터리

다. 성능	라. 문서

31. Windows 2000 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET 서비스	나. FTP 서비스

다. NNTP 서비스	라. WWW 서비스

32. Windows 2000 Server 설치 도중에 파티션을 어떤 File System으로 포맷할 것인지를 결정해야 한다. Windows 2000 Server에서 지원하지 않는 파티션은?

가. NTFS	나. FAT

다. NFS	라. FAT32

33. Windows 2000 Server에서 DNS 동적 업데이트가 전송되는 시기로 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 프로토콜 등록정보에서 네트워크 연결 상의 IP Address가 추가 제거되거나 수정될 때 전송된다.

나. DHCP 서버에서 네트워크 연결의 IP Address를 임대 받거나 변경 또는 갱신할 때 전송된다.

다. Ipconfig /Displaydns 명령어가 사용될 때 DNS에 클라이언트 이름의 등록을 강제로 갱신, 전송하게 한다.

라. 컴퓨터가 시작할 때 전송된다.

34. DNS 서버에 IP Address를 도메인 네임으로 변환하는 기능을 가지도록 할 때 추가해야 하는 영역은?

가. 정방향 조회 영역

나. 역방향 조회 영역

다. 정방향 조회 영역의 보조 영역

라. 세로 방향 조회 영역

35. DNS 서버에서 해당 도메인의 하위메뉴에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 새 메일 교환기를 추가하면 해당 도메인으로 전자 메일을 받을 수 있다.

나. [메일 교환기] 탭의 메일 서버 우선순위는 높은 번호가 우선적으로 제공된다.

다. 메일 서버 우선순위의 기본 값은 “10” 이다.

라. 메일 서버가 웹 서버와 호스트가 다를 경우에는 먼저 호스트를 추가한 후 메일 서버에 추가된 호스트의 이름을 입력한다.

36. IIS로 가상 FTP 사이트를 구성할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 하나의 IP로 가상 FTP 사이트를 구성 할 수 있지만, 서로 다른 도메인 서비스를 구성할 수 없다.

나. 서로 다른 IP를 구성하여 각각의 도메인에 따른 가상 FTP 서비스를 제공할 수 있다.

다. NTFS 파일 시스템을 사용하지 않을 경우 파일 및 디렉터리에 대한 보안에 취약성이 있다.

라. 사용자의 현재 세션 값이 제공이 되며, 동시 사용자 수를 제한 할 수 있고, 사용자 라이센스에 대한 제약은 받지 않는다.

37. Windows 2000 Server에서 자동으로 호스트의 네트워크 환경을 설정할 수 있는 서비스는?

가. IIS	나. FTP

다. DHCP	라. DNS

38. Windows 2000 Server의 DHCP 구성 시 같은 IP Address를 사용하기 위해 IP Address를 예약한다. 이때 설정되는 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 예약 이름	나. IP Address

다. 서브넷 마스크	라. MAC Address

39. Windows 2000 Server의 Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 파일과 디렉터리 등의 자료를 좀 더 효율적으로 관리하기 위해 사용한다.

나. Active Directory 설치와 삭제는 [시작] - [실행] - "dcpromo" 이다.

다. 조직 단위를 생성시킬 수 있다.

라. DNS의 기능과 전혀 관계가 없다.

40. Windows 2000 Server에서 계정 잠금에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 파기한다.

나. 잠금이 발생한 이후에는 반드시 관리자에 의해 해당 잠금이 풀려야 한다.

다. 잠금이 발생하기 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. Windows 2000 Server는 계정 잠금을 지원하지 않는다.

41. Windows 2000 Server에서 사용되는 사용자 계정에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. Guest 계정은 Windows 2000 Server 설치 시 만들어 지며, 일반 사용자 계정을 가지는 사용자가 사용한다.

나. 일반 사용자 계정은 각 사용자가 필요할 때에 만들어 사용 할 수 있다.

다. Administrator 계정으로 로그인하면 해당 컴퓨터에 대한 모든 권리를 행사 할 수 있다.

라. Guest 계정으로 로그인을 하면 모든 폴더에 읽기 권한을 가진다.

42. Windows 2000 Server 설치 시에 기본적으로 설정되는 그룹으로 옳지 않은 것은?

가. Administrators	나. Users

다. Guests	라. Operators

43. Linux에서는 긴 파일명을 허용한다. 긴 파일명을 지정할 경우 몇 글자만 입력한 후 어떤 키를 사용하면 그 이후의 글자가 입력되게 하는 특정 키는?

가. Tab 키	나. Shift 키

다. Alt 키	라. Ctrl 키

44. Linux 시스템에 기본적으로 포함되어있는 부트 로더로서 Linux 뿐만 아니라 다른 운영체제와의 멀티부팅 기능도 지원해주는 것은?

가. CMOS	나. BASH

다. LILO	라. ROOT

45. Linux 시스템의 명령어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 시스템을 종료하는 명령어는 “end”이다.

나. 로그인 상태에서 시스템을 종료하는 것이 아니라, 자신만 Linux에서 빠져 나오는 명령어는 “logout”이다.

다. Linux로 부팅하면 초기 화면에서 로그인 계정과 패스워드를 입력해야 Linux를 사용할 수 있다.

라. 일반 계정으로 로그인하면 "[로그인명@컴퓨터이름 현재위치]$" 형식으로 나타난다.

46. 하드디스크 7개를 이용하여 RAID-5를 구현하였다. 이때 각각의 하드디스크는 10GB이다. RAID-5를 이용하여 사용할 수 있는 총 용량은?

가. 50GB	나. 60GB

다. 70GB	라. 80GB

47. 네트워크 장비에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 브리지(Bridge) : OSI 7 Layer에서 데이터링크 계층을 연결하기 위해 사용한다.

나. 허브(Hub) : LAN 상의 여러 컴퓨터를 연결하는데 사용할 수 있다.

다. 라우터(Router) : OSI 7 Layer의 트랜스포트 계층에서 이종의 프로토콜을 연결하는데 사용한다.

라. 리피터(Repeater) : 전송되는 신호가 심하게 왜곡되거나 약화되기 전에 이를 가로챈 다음 증폭해서 재전송해 주는 장치이다.

48. Cisco 2500 Series 라우터 명령 중 Telnet 접속 패스워드를 설정하기 위해 필요한 명령어는?

가. Line telnet 0 4	나. Line aux 0 4

다. Line vty 0 4	라. Line con 0 4

49. 네트워크 트래픽을 해소하기 위한 기법의 하나로써, 스위칭 허브와 스위칭 허브를 연결하는 방식 가운데, 대역폭(Bandwidth)을 넓힐 수 있는 연결방식은?

가. Port Trunk	나. VLAN

다. Port Mirroring	라. VIP

50. Cisco 2500 Series 라우터를 구매하여 초기 설정을 하려고 할 때, 노트북의 COM 포트와 연결되는 라우터 포트는?

가. Ethernet AUI 포트	나. Serial 포트

다. Console 포트	라. AUX 포트

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	라	라	나	가	나	라	다	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	나	라	라	나	가	다	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	나	라	다	나	라	라	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	다	나	나	가	다	다	라	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	라	가	다	가	나	다	다	가	다