1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2008년 07월 20일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송 계층(Transport Layer) 프로토콜이다.

나. IP는 링크 계층(Link Layer) 프로토콜이다.

다. TCP는 전송 및 에러 검출을 담당한다.

라. Telnet과 FTP는 모두 응용 프로토콜이다.

2. C Class에서 유효한 IP Address는?

가. 33.114.17.24	나. 128.46.83.25

다. 202.67.13.87	라. 222.248.256.34

3. TCP/IP의 기본 설정 DNS 서버 주소를 확인할 수 있는 명령어로 올바른 것은?

가. ipconfig /release	나. ipconfig /renew

다. ipconfig /setup	라. ipconfig /all

4. IP 패킷은 네트워크 유형에 따라 전송량에 있어 차이가 나기 때문에 적당한 크기로 분할하게 된다. 이때, 기준이 되는 것은?

가. TOS	나. MTU

다. TTL	라. Port Number

5. 프로토콜의 부하가 적어 분산 처리와 동영상 스트리밍 서비스에 많이 사용되는 인터넷 프로토콜은?

가. UDP	나. TCP

다. IGMP	라. ICMP

6. ICMP 메시지 내용으로 옳지 않은 것은?

가. 호스트의 IP Address가 중복된 경우

나. 목적지까지 데이터를 보낼 수 없는 경우

다. 데이터의 TTL 필드 값이 ‘0’이 되어 데이터를 삭제 할 경우

라. 데이터의 헤더 값에 오류를 발견한 경우

7. 원격에 있는 호스트 접속 시 암호화된 패스워드를 이용하여 보다 안전하게 접속할 수 있도록 rlogin과 같은 프로토콜을 보완하여 만든 프로토콜은?

가. SSH	나. SNMP

다. SSL	라. Telnet

8. 서버 내 서비스들은 서로가 다른 문을 통하여 데이터를 주고받는데 이를 포트라고 한다. 서비스에 따른 기본 포트 번호로 옳지 않은 것은?

가. FTP - 21	나. Telnet - 23

다. SMTP - 25	라. WWW - 81

9. FTP 서비스의 명령어에 대해 옳지 않은 것은?

가. Quit : 서비스 종료

나. Hash : 전송 상태 표시

다. Help : 명령어 도움말

라. Connect : FTP 서버 접속

10. Anonymous FTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 상대 컴퓨터의 계정 없이도 파일을 업로드하거나 다운로드 할 수 있다.

나. 자신의 전자 메일 주소를 패스워드로 사용한다.

다. Anonymous라는 계정을 이용하여 접속한다.

라. Anonymous FTP를 사용하면, 텍스트 문서만을 송수신할 수 있다.

11. FTP의 약어 풀이로 올바른 것은?

가. File Transmission Protocol

나. File Transfer Program

다. File Transmission Program

라. File Transfer Protocol

12. 전자메일에 대한 사항 중 적당하지 않은 것은?

가. 전자메일은 TCP/IP 프로토콜 슈트의 응용 계층에 해당하는 프로토콜이다.

나. TCP/IP 프로토콜 슈트에서 전자메일 전송을 담당하는 프로토콜은 SMTP이다.

다. 전자메일을 사용하기 위해서는 전자메일 주소를 갖고 있어야 하며, 전자메일 주소는 호스트의 "사용자_계정@도메인_이름" 형태로 구성된다.

라. 전자메일의 주소는 호스트의 도메인 이름으로만 가능하며, 호스트의 IP Address로는 사용 불가능하다.

13. SNMP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 사용자가 네트워크 문제점을 발견하기 전에 시스템 관리 프로그램이 문제점을 발견할 수 있다.

나. 데이터 전송은 UDP를 사용한다.

다. IP에서의 오류 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

라. 네트워크의 장비로부터 데이터를 수집하여 네트워크의 관리를 지원하고 성능을 향상시킨다.

14. 가정 내에 구축되어 있는 전화 배선을 이용하여 고속의 홈 네트워크를 구축하고 관리하기 위한 기술은?

가. IrDA	나. PLC

다. Home PNA	라. IEEE 802.15

15. 컴퓨터 주변기기의 연결에 사용되는 다양한 커넥터 규격 호환 문제를 해결하기 위해 만들어진 직렬 전송버스 규격은?

가. PLC	나. IEEE 802.11

다. IEEE 1394	라. WAP

16. IPv6는 IPng(IP next Generation), 차세대 인터넷 프로토콜이라고 불리고 있다. IPv6 주소 필드 bit 수는?

가. 32bit	나. 64bit

다. 128bit	라. 256bit

17. 블루투스 기술에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 주파수 호핑 속도가 빠른 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)을 사용하여 간섭에 강하다는 점이다.

나. 1대의 Master가 7대까지의 Slave를 연결하는 피코넷(Piconet)으로 구성되어 있다.

다. 주요 통신방식은 FDD(Frequency Division Duplex) 방식을 사용한다.

라. 부품의 전력 소모량이 크고, 그 부피도 큰 편이므로 소형 모바일 기기에 내장시키기에는 적합하지 못하다.

18. 다음 에러제어 기법 중 자동 재전송 기법으로 옳지 않은 것은?

가. Stop and Wait ARQ	나. Go-Back N ARQ

다. 전진에러 수정(FEC)	라. Selective ARQ

19. 패킷 교환망의 특징이 아닌 것은?

가. 연결설정에 따라 가상회선과 데이터 그램으로 분류된다.

나. 메시지를 보다 짧은 길이의 패킷으로 나누어 전송한다.

다. 망에 유입되는 데이터의 양이 많아질수록 전송속도가 빠르다.

라. 블록킹 현상이 없다.

20. 아래의 OSI 참조모델 계층 중에서 가장 하위 계층에 해당하는 계층은?

가. 응용 계층	나. 표현 계층

다. 네트워크 계층	라. 세션 계층

21. 컴퓨터 추가 설정이 용이하고, 중앙관리가 가능한 네트워크 토폴로지는?

가. Bus	나. Star

다. Ring	라. Mesh

22. HDLC(High-Level Data Link Control)의 프레임에서 플래그 필드(Flag Field)를 2진수로 표현 한 것은?

가. 11110000	나. 10000001

다. 01111110	라. 00001111

23. 지리적으로 근거리 통신망 보다 넓은 지역을 포함하는 통신망으로 올바른 것은?

가. WAN	나. LAN

다. PAN	라. VAN

24. 인터넷의 기본적인 통신 프로토콜로서, 인트라넷이나 엑스트라넷과 같은 사설망에서도 사용되는 프로토콜은?

가. IPX	나. SMTP

다. SPX	라. TCP/IP

25. 비대칭형 전송모드에 해당되지 않는 DSL 종류는?

가. ADSL	나. SDSL

다. RADSL	라. UADSL

26. VoIP에서 H.323 게이트 키퍼의 기능은?

가. NIC으로 LAN에 직접 연결하는 기능

나. 터미널의 등록과 인증 대역폭 관리 기능

다. 터미널간의 실시간 양방향 음성통신지원 기능

라. 실시간 양방향 통신을 제공하는 기능

27. 광통신은 빛의 전반사 원리를 이용한 것으로 관련이 없는 것은?

가. 코어의 굴절률이 클래드 보다 클 때 발생

나. 입사각이 임계각 보다 클 때 완전 반사

다. 굴절률이 낮은 매질에서 높은 매질로 진행시 발생

라. 수광각이 임계각보다 클 때 발생

28. Windows 2000 Server의 인터넷 정보 서비스(IIS) 메뉴에서 관리 웹 사이트 등록정보에 없는 탭은?

가. 웹 사이트	나. 디렉터리 보안

다. 홈 디렉터리	라. LDAP 라우팅

29. Windows 2000 Server에서 DHCP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트가 DHCP 서버에 접속하면 자동으로 게이트웨이 주소를 할당한다.

나. 클라이언트가 DHCP 서버에 접속하면 자동으로 DNS 주소를 할당한다.

다. DHCP 서버에 접속하면 자동으로 IP Address를 할당한다.

라. DHCP 서버에 접속하면 자동으로 컴퓨터 이름을 할당한다.

30. Windows 2000 Server의 Active Directory 서비스를 효과적으로 설치하기 위해서 고려해야 할 조건으로 올바른 것은?

가. Active Directory 서비스는 대규모 네트워크에 적합하지 않으므로 소규모 네트워크 환경에 적용해야 한다.

나. Active Directory 설치 시 동적 업데이트를 지원하는 DHCP 서버가 필요하다.

다. Active Directory 서비스가 설치될 파티션은 NTFS 파일시스템으로 포맷되어 있어야 한다.

라. Active Directory는 관리자 계정의 암호 없이도 설치가 가능하다.

31. Windows 2000 Server에서 Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 파일과 디렉터리 등의 자료를 좀 더 효율적으로 관리하기 위해 사용한다.

나. Active Directory 설치와 삭제는 [시작] - [실행] - "dcpromo" 이다.

다. 조직 단위를 생성시킬 수 있다.

라. DNS의 기능과 전혀 관계가 없다.

32. Windows 2000 Server의 인증 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. PPTP	나. EAP

다. MS-CHAP	라. CHAP

33. Windows 2000 Server를 설치하거나 업그레이드 할 때 사용하는 응용프로그램의 호환성을 확인해야 한다. 인터넷을 지원하는 관련 프로그램을 사용하고자 할 때 유용한 방법으로 옳지 않은 것은?

가. 호환 가능한 소프트웨어 응용 프로그램을 검색한다.

나. Windows 2000 분석기 온라인 도구를 이용한다.

다. Windows 응용 호환 툴킷(Toolkit)을 이용한다.

라. 멀티 부팅을 이용한다.

34. Windows 2000 Server의 경우 재부팅이 필요한 경우가 아닌 것은?

가. ISA 어뎁터 구성을 바꾸었을 때

나. 사용자 계정을 추가 했을 때

다. DNS의 서픽스(Suffixes) 이름을 바꾸었을 때

라. Netware를 위한 게이트웨이 서비스를 제거했을 때

35. Windows 2000 Server의 로컬그룹에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Domain에 속한 모든 컴퓨터에, 로그온이 가능한 계정들의 그룹이다.

나. 설치 시 자동으로 생성되어 진다.

다. 로컬 그룹이 생성되어진 컴퓨터에 있는 자원에 대한 허가를 위하여 사용한다.

라. Windows 2000 Domain Controller에서도 로컬 그룹의 생성이 가능하다.

36. Windows 2000 Server 터미널 서비스에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 메인 프레임 컴퓨터처럼 한 대의 서버로 여러 명의 사용자에 PC 유형의 데스크 탑을 제공해 주는 서비스

나. 사용자에게 파일을 전송해 주는 서비스

다. 한 대의 컴퓨터에서 네트워크 내에 있는 다른 컴퓨터들에게 자동으로 Windows를 설치해 주는 서비스

라. 네트워크 내에 있는 컴퓨터에 IP Address를 할당해 주는 서비스

37. 보조 DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도메인 데이터베이스 수정은 보조 DNS 서버와 주 DNS서버 동시에 이루어진다.

나. 결함 허용을 위해 보조 DNS 서버를 이용한다.

다. 여러 대의 보조 DNS 서버를 둘 수 있다.

라. 주 DNS 서버가 다운되면 보조 DNS 서버 중 하나를 주 DNS 서버로 승격시킬 수 있다.

38. 아래 화면의 [메시지] 탭에서 입력할 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 사이트를 처음 접속했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

나. FTP 사이트의 접속을 종료했을 때에 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

다. 거부된 IP Address나 도메인 이름에 보내는 메시지를 입력할 수 있다.

라. 접속자가 제한된 사용자 보다 많을 경우 나타나는 메시지를 입력할 수 있다.

39. Windows 2000 Server 멀티 부팅시 OS의 선택 시간을 “30초” 로 수정하려고 한다. 선택 시간을 수정하는 곳은?

가. [시스템 등록 정보] - [고급 탭] - [성능 옵션]

나. [시스템 등록 정보] - [하드웨어 탭] - [환경 변수]

다. [시스템 등록 정보] - [고급 탭] - [시작 및 복구]

라. [시스템 등록 정보] - [하드웨어 탭] - [장치 관리자]

40. 다른 운영체제와 Linux가 공존하는 하나의 시스템에서 멀티 부팅을 지원할 때 사용되며 Linux 로더를 의미하는 것은?

가. MBR	나. RAS

다. NetBEUI	라. LILO

41. Linux 시스템 부팅과 함께 자동으로 마운트 되어야 할 항목과 옵션이 정의되어 있는 파일은?

가. /etc/fstab	나. /usr/local

다. /mount/cdrom	라. /home/public_html

42. 웹 브라우저에서 인터넷과 인트라넷을 경유한 프린팅을 가능하게 해주는 프로토콜은?

가. IPP	나. SMTP

다. NNTP	라. TFTP

43. Windows 2000 Server에서 계정 잠금에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 해당 사용자의 계정을 파기한다.

나. 잠금이 발생한 이후에는 반드시 관리자에 의해 해당 잠금이 풀려야 한다.

다. 잠금이 발생하기 위한 로그인 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. Windows 2000 Server는 계정 잠금을 지원하지 않는다.

44. 관리자가 계정을 만들지 않더라도 자동으로 Windows 2000 Server 설치와 함께 만들어지는 계정은?

가. 글로벌 사용자 계정

나. 내장된(BUILT-IN) 계정

다. 외부 사용자 계정

라. 도메인 사용자 계정

45. Linux 시스템에서 실행된 명령의 출력을 다른 명령의 입력으로 보내기 위해 사용되는 기능은?

가. 파이프(Pipe)

나. 리다이렉션(Redirection)

다. 포워딩(Forwarding)

라. 시그널(Signal)

46. Router에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 트래픽을 Routing 하도록 구성할 수 있다.

나. 네트워크를 분리하는데 사용할 수 있다.

다. 목적지 주소를 보고 그 목적지까지의 최적의 경로를 설정해 준다.

라. 서로 다른 프로토콜이나 운영체제를 사용하는 노드가 있을 경우 상호 연결시켜 준다.

47. Dummy Hub에 관한 장점 중 옳지 않은 것은?

가. 신호를 재생 및 증폭한다.

나. 네트워크 확장이 용이하다.

다. PC의 수가 증가하여도 특정 전송 속도를 보장한다.

라. 네트워크에 연결된 각 PC를 트리 구조로 연결하는데 사용된다.

48. 이기종간의 신호나 커넥터의 연결 형태를 다른 형태로 바꾸어 주는 장비로서, LAN과 WAN에서 함께 쓰이는 인터네트워킹 장비는?

가. Bridge	나. Repeater

다. Gateway	라. Router

49. 유선통신 전송 매체로 옳지 않은 것은?

가. Coaxial	나. Twisted Pair

다. Micro Wave	라. Optical Fiber

50. 주로 단독주택의 초고속 인터넷에 사용되는 기술로 기존에 설치된 Cable TV 회선을 이용하여 인터넷을 이용할 수 있는 기술은?

가. Ethernet	나. VDSL

다. ADSL	라. HFC

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	다	라	나	가	가	가	라	라	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	다	다	다	다	나	다	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	다	가	라	나	나	라	라	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	라	나	다	가	가	다	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	다	나	가	라	다	다	다	라