1과목 : 과목구분없음

네트워크관리사 2급      ◐ 2009년 10월 18일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 인터넷 그룹 관리 프로토콜로 컴퓨터가 멀티캐스트 그룹을 인근의 라우터들에게 알리는 수단을 제공하는 인터넷 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. EGP	라. IGP

2. TCP/IP 프로토콜 계층 모델에서 최상위 계층은?

가. 네트워크 계층	나. 응용 계층

다. 인터넷 계층	라. 전송 계층

3. IP에서 사용되는 전송 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 유니 캐스트 - 단일 송신자와 단일 수신자간의 통신

나. 멀티 캐스트 - 통신이 가능한 모든 곳으로 패킷을 전송

다. 애니 캐스트 - 어떤 송신자와 가장 가까이 있는 수신자 그룹간의 통신

라. 브로드 캐스트 - 그룹의 모든 구성원들에게 정보를 일방적으로 전송

4. 목적지 주소에 대하여 라우팅경로를 추적할 때 사용되는 명령어는?

가. route	나. tracert

다. netstat	라. nslookup

5. IPv6는 IPng(IP next generation), 차세대 인터넷 프로토콜이라고 불리고 있다. IPv6 주소 필드 bit 수는?

가. 32bit	나. 64bit

다. 128bit	라. 256bit

6. "C Class" 네트워크에서 유효한 IP Address는?

가. 33.114.17.24	나. 199.46.263.25

다. 202.67.13.87	라. 229.23.94.3

7. “B Class” 네트워크에서 한 서브넷 당 사용할 수 있는 호스트의 개수를 최대한 확보하면서 6개의 서브넷이 필요할 때 올바른 서브넷 마스크는?

가. 255.255.192.0	나. 255.255.224.0

다. 255.255.240.0	라. 255.255.248.0

8. 정적 라우팅과 동적 라우팅에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 정적 라우터는 라우팅 테이블을 직접 작성하고 갱신해야 한다.

나. 동적 라우팅 프로토콜은 라우터 사이에서 정기적으로 라우팅 정보를 교환한다.

다. 정적 라우팅의 대표적인 예는 RIP와 OSPF 이다.

라. 일반적으로 규모가 큰 네트워크에서는 동적 라우팅을 사용한다.

9. IP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 브로드 캐스트와 멀티 캐스트는 하나의 메시지를 복수의 수신자에게 전송한다.

나. OSI 7 Layer 중 트랜스포트 계층의 주요 프로토콜이다.

다. IP Address는 24bit 숫자로 표현한다.

라. 브로드 캐스트는 Repeater를 경유하지 못한다.

10. Bluetooth 기술에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 주파수 호핑 속도가 빠른 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum)을 사용하여 간섭에 강하다는 점이다.

나. 1대의 Master가 7대 까지의 Slave를 연결하는 피코넷(Piconet)으로 구성되어 있다.

다. 주요 통신방식은 FDD(Frequency Division Duplex) 방식을 사용한다.

라. 부품의 전력 소모량이 크고, 그 부피도 큰 편이므로 소형 모바일 기기에 내장시키기에는 적합하지 않다.

11. 프로토콜과 일반적으로 사용되는 포트번호의 연결이 옳지 않은 것은?

가. FTP : 21번	나. Telnet : 23번

다. HTTP : 180번	라. SMTP : 25번

12. ICMP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP 프로토콜에 보안기능을 추가하였다.

나. IP 프로토콜에 대한 메시지의 오류를 자동으로 수정한다.

다. IP 데이터그램을 사용하지만, 메시지는 TCP/IP 소프트웨어에 의해 처리된다.

라. OSI 7 Layer 중 데이터링크계층의 프로토콜에 해당한다.

13. 다음에서 설명하는 것은?

가. RFC	나. DLS

다. ARP	라. DNS

14. SNMP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 각 동작은 ASN.1로 기호화되어 있다.

나. 메시지 전송에는 TCP 포트를 사용한다.

다. 포트161 : 요청/응답 메시지가 사용하는 수신지 포트

라. 포트162 : 트랩 메시지가 사용하는 수신지 포트

15. DHCP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙에서 IP Address를 관리하고 개별 클라이언트들에게 자동으로 할당한다.

나. IP Address를 할당 받으려면 반드시 DHCP 서버의 IP Address를 클라이언트의 네트워크 등록정보에 입력해야 한다.

다. DHCP는 호스트 이동 시에 자동으로 새로운 Address를 할당할 수 있다.

라. 임의 주소를 할당하는 경우에는 주소 재사용이 가능하다.

16. IPv6의 주소 표기법으로 올바른 것은?

가. 192.168.1.30

나. 3ffe:1900:4545:0003:0200:f8ff:ffff:1105

다. 00:A0:C3:4B:21:33

라. 0000:002A:0080:c703:3c75

17. IrDA 기술의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 전파가 아닌 빛을 사용하기 때문에 주파수 사용 허가가 필요 없다.

나. 다른 전자 장비와 간섭이 없다.

다. 거리에 상관없이 사용이 가능하다.

라. 직사광선이나 형광등 및 백열등 같은 여러 가지 빛들이 잡음으로 작용한다.

18. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 전송하는 경우에 사용하는 디지털 디바이스는?

가. 인코더(Encoder)

나. 다중화장치(Multiplexer)

다. 모뎀(Modem)

라. 디지털 서비스 유니트(DSU)

19. 프로토콜의 기본적인 기능 중에서 PDU(Protocol Data Unit)의 보내지는 순서를 명시하는 기능으로 순서 결정의 목적에 해당되지 않는 항목은?

가. 흐름 제어	나. 에러 제어

다. 순서 제어	라. 연결 제어

20. 데이터 프레임의 구성에 따른 프로토콜의 분류 방식으로 옳지 않은 것은?

가. 비트 방식	나. 바이트 방식

다. 문자 방식	라. 페이지 방식

21. OSI 7 Layer 중 물리적 링크간의 신뢰성 있는 정보 전송을 제공하며 동기화, 에러 제어, 흐름 제어로서 데이터의 블록을 전송하는 기능을 가진 계층은?

가. 물리 계층	나. 데이터링크 계층

다. 트랜스포트 계층	라. 네트워크 계층

22. IEEE 802.3 표준안을 포함하고 있는 것은?

가. Token Bus	나. Ethernet

다. FDDI	라. Token Ring

23. LAN의 구성형태 중 중앙의 제어점으로 부터 모든 기기가 점 대 점(Point to Point) 방식으로 연결된 구성형태는?

가. 링형 구성	나. 스타형 구성

다. 버스형 구성	라. 트리형 구성

24. Fast Ethernet의 설명으로 올바른 것은?

가. 표준안은 IEEE 802.8이다.

나. 기존의 LAN과 같은 구성과 MAC 프로토콜을 그대로 사용할 수 있다.

다. 스위칭 기술의 도입으로 불필요한 패킷의 흐름을 막을 수 있다.

라. 전송속도는 10 Gbps이다.

25. 광통신에서 빛의 전반사 원리를 이용한 것으로 관련이 없는 것은?

가. 코어의 굴절률이 클래드 보다 클 때 발생

나. 입사각이 임계각보다 클 때 완전 반사

다. 굴절률이 낮은 매질에서 높은 매질로 진행시 발생

라. 수광각이 임계각보다 클 때 발생

26. 다음은 Hartley-Shannon의 Channel Capacity에 관련된 수식이다. 각각의 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 그림참조 : 채널의 대역폭

나. I(X;Y) : 샘플 X 의 엑스트로피

다. P : 전송되는 신호의 최대전력

라. N : 부가되는 잡음의 평균전력

27. 무선 네트워크 방식은 전송매체에 따라 구분되어 진다. 이에 해당되지 않는 것은?

가. 적외선 방식	나. 레이저 방식

다. 주파수 방식	라. 시분할 방식

28. Windows 2000 Server의 인터넷 정보 서비스(IIS)에서 사용 가능한 서비스는?

가. SMTP, WWW	나. WWW, Telnet

다. Telnet, SMTP	라. SMTP, DHCP

29. Windows 2000 Server에서 DNS 서버의 이름을 사용자들이 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해서는 DNS 대화상자에서 해당서버의 어떤 메뉴를 실행하는가?

가. 새 호스트	나. 새 별칭

다. 새 위임	라. 새 도메인

30. Windows 2000 Sever의 DNS 서버는 기본적으로 레지스트리에 저장된 정보를 사용하여 서비스를 초기화하고 서버에서 사용할 영역 데이터를 로드한다. 추가된 옵션으로 파일에서 부팅 하도록 구성하는 경우 사용할 파일은?

가. Boot 텍스트 파일	나. Cache.dns 파일

다. Root.dns 파일	라. Zone_name.dns 파일

31. DNS 서버의 문제가 발생하여 인터넷 연결이 되지 않는다. 진단에 필요한 명령어로 올바른 것은?

가. telnet	나. nslookup

다. netstat	라. net view

32. Windows 2000 Server에서 FTP사이트 등록정보의 [FTP 사이트] 탭에서 현재 FTP 사이트에 접속 중인 사용자의 정보를 나타내는 방법 중 옳지 않은 것은?

가. 사용자의 ID를 알 수 있다.

나. IP Address를 알 수 있다.

다. 접속한 후 경과한 시간을 알 수 있다.

라. 10일 단위로 평균 사용자 수를 알 수 있다.

33. Windows 2000 Server에서 IIS 웹서버를 설치한 다음에는 기본 웹사이트 등록정보를 수정하여야 한다. 하루에 평균 방문하는 사용자 수를 설정하기 위해서 수정할 부분으로 올바른 것은?

가. 성능 탭	나. 연결 수 제한 탭

다. 연결 시간제한 탭	라. 문서 탭

34. Windows 2000 Server에서 사용자 계정이나 그룹을 이용하여 폴더에 NTFS 사용 권한을 부여하는 경우 기본 NTFS 사용 권한으로 옳지 않은 것은?

가. 읽기 및 실행	나. 읽기

다. 암호 지정	라. 폴더 내용 보기

35. Windows 2000 Server의 SMTP 서비스를 제공하는 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. BADMAIL : SMTP 서비스가 배달하지 못하는 메시지들을 저장하는 디렉터리이다.

나. DROP : 디렉터리 안의 파일들은 하나의 이메일 메시지를 나타내며, 파일 이름을 통해 발신자/수신자의 이름 및 주소를 알 수 있다.

다. QUEUE : 네트워크 문제나 다른 연결 문제로 인해 SMTP 서비스가 메시지를 즉시 전송하지 못할 때 메시지가 보관되는 디렉터리이다.

라. ROUTE, SORTTEMP, MAILBOX : 배달 작업을 좀 더 효율적으로 처리하기 위해 나가는 메시지를 정렬하고 재배치하기 위해 사용한다.

36. Windows 2000 Server에서 Active Directory는 모든 네트워크 자원들에 대한 중앙 집중적인 관리를 지원한다. 그러므로 사용자는 단 한 번의 로그온으로 네트워크상의 어떠한 자원들이라도 액세스 할 수 있다. 이때 Active Directory 설치 마법사 실행 파일은?

가. sendmail.exe	나. dcpromo.exe

다. apache.exe	라. explorer.exe

37. Windows 2000 Server 환경에서 기본적으로 생성되는 그룹계정이 아닌 것은?

가. Power Users	나. Replicator

다. DHCP Operators	라. Administrators

38. Windows 2000 Server의 사용자 계정 유형에서 글로벌 계정과 로컬 계정의 차이점은?

가. 글로벌 계정은 Windows 2000 Server에서 사용되는 계정이고, 로컬 계정은 도메인 전체에서 사용된다.

나. 글로벌 계정은 Windows 2000 Server에서 사용되는 계정이고, 로컬 계정은 클라이언트에서 사용된다.

다. 관리자는 글로벌 계정으로 생성되고, 일반 사용자는 로컬 계정으로 생성된다.

라. 로컬 계정은 Windows 2000 Server에서 자체적으로 사용되는 계정이고, 글로벌 계정은 도메인 전체에서 사용된다.

39. Windows 2000 Server에서 백업에는 Normal, Incremental, Copy, Differential 백업이 있다. 설명으로 올바른 것은?

가. Normal Backup - 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업하고, 백업되었다는 표시는 하지 않는다.

나. Incremental Backup - 선택한 파일 중에 백업되지 않았거나 변경된 파일만 백업하며, 백업한 후에 백업이 되었다는 표시를 한다.

다. Copy Backup - 선택한 모든 폴더와 파일들을 백업한 후에 백업이 되었다는 표시를 한다.

라. Differential Backup - 선택한 파일 중에 이전에 백업이 되었거나 변경이 되지 않은 파일만 백업하며, 백업한 후에 백업이 되었다는 표시를 하지 않는다.

40. Windows 2000 Server에서 NTFS의 파일과 폴더의 권한에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 폴더의 권한은 파일 사용 권한보다 우선한다.

나. 사용자는 사용자의 권한과 사용자가 속한 그룹의 권한을 가진다.

다. 사용자와 그룹에 대한 권한은 ACL에 저장된다.

라. 거부 권한은 허가 권한보다 우선한다.

41. Windows 2000 Server에서 프린터 서버 구축을 위한 과정들이다. 필요 사항들로 올바르게 묶어진 것은?

가. A, B, C, F	나. B, C, E, F

다. A, C, D, E	라. A, C, E, F

42. Windows 2000 Server 터미널 서비스에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 메인프레임 컴퓨터처럼 한 대의 서버로 여러 명의 사용자에 PC 유형의 데스크 탑을 제공해 주는 서비스

나. 사용자에게 파일을 전송해 주는 서비스

다. 한 대의 컴퓨터에서 네트워크 내에 있는 다른 컴퓨터들에게 자동으로 Windows를 설치해 주는 서비스

라. 네트워크 내에 있는 컴퓨터에 IP Address를 할당해 주는 서비스

43. Linux 시스템에서 지원하지 않는 파일 시스템은?

가. FAT	나. EXT

다. EXT2	라. EXT5

44. Windows 2000 Server에서 NTFS 파일 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FAT 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉터리 단위의 보안을 설정할 수 있다.

다. 파일과 디렉터리의 압축을 지원하고 POSIX 요구 사항을 해결한다.

라. NTFS 파일 시스템은 Windows 내의 프로그램으로 FAT 또는 FAT32로 변환 할 수 있다.

45. Linux의 lilo.conf 설정파일에서 기본적으로 부팅되는 운영체제를 선택하는 옵션은?

가. boot	나. map

다. default	라. select

46. MAC Address의 설명으로 올바른 것은?

가. NIC 설치 시에 온라인을 통하여 할당 받는다.

나. 하위 3Byte는 컴퓨터 제조업체에서 구입한다.

다. MAC Address에 대한 세부 사항은 IEEE에서 결정한다.

라. 총 40bit로 구성되어 있다.

47. OSI 참조모델의 물리 계층에서 작동하는 네트워크 장치는?

가. Gateway	나. Bridge

다. Router	라. Repeater

48. 초기의 허브들은 단순히 신호의 증폭과 재생 기능을 통해 각 노드를 중앙으로 집중하는 기능만 수행하였다. SNMP 를 통해 각각의 노드를 관리할 수 있는 허브는?

가. Intelligent Hub	나. Passive Hub

다. Active Hub	라. Dumy Hub

49. EIA/TIA에서 규정한 UTP 케이블 등급(Category)과 지원 가능한 최대 대역폭을 올바르게 짝지어 놓은 것은?

가. Category2 : 2MHz	나. Category3 : 32MHz

다. Category4 : 64MHz	라. Category5 : 100MHz

50. 네트워크상에 사용되는 케이블의 종류에 따른 설명이다. 연결이 옳지 않은 것은?

가. 동축케이블 : 중앙의 구리선에 흐르는 전기신호는 그것을 싸고 있는 외부 구리망 때문에 외부의 전기적 간섭을 적게 받고, 전력손실이 적다.

나. 광케이블 : 빛을 이용하여 정보를 전송하므로 전자기파 간섭이 없고, 100Mbps 이상의 고속 데이터 전송이 가능하다.

다. UTP : 케이블 세그먼트의 최대 길이는 185M이다.

라. STP : 케이블에 피복이 있어 UTP 보다 간섭에 강하다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	나	나	나	다	다	나	다	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	다	라	나	나	나	다	다	라	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	나	나	라	다	라	가	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	가	다	나	나	다	라	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	라	라	다	다	라	가	라	다