1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2011년 01월 30일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 같은 이더넷 상에서 다른 장치를 갖는 호스트에게 데이터를 전달하려고 할 때, 하드웨어의 정확한 번지(이더넷)를 알아내기 위해 사용되는 프로토콜은?

가. RARP	나. DARP

다. TCP	라. ARP

2. 홉 카운팅 기반으로 경로를 설정하는 프로토콜은?

가. SNMP	나. RIP

다. SMB	라. OSPF

3. TCP/IP의 동작 과정 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP는 사용자의 필요에 따라 데이터를 패킷들로 나눈다.

나. IP는 TCP 패킷에 Destination Address를 추가한다.

다. 모든 패킷들은 아날로그 데이터로 변환되어 목적지에 전송된다.

라. 패킷이 목적지에 도달하면, 호스트가 사용할 수 있는 데이터로 변환한다.

4. UDP 패킷의 헤더에 속하지 않는 것은?

가. Source Port	나. Destination Port

다. Window	라. Checksum

5. IPv4에서 처음 옥테트(Octet)의 상위 비트가 ‘10'으로 시작하는 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

6. 전자 메일 전송 프로토콜로 25번 포트를 이용하여 메시지를 전송하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SMMP

다. SNMP	라. SLIP

7. A회사에 호스트가 2,500대 존재한다. 이 경우 B Class 주소를 할당받게 되면 주소의 낭비가 심하므로 이에 대한 해결책으로 연속된 C Class를 13개 신청하여 이들을 하나의 네트워크로 구성하려고 한다. 서브넷의 올바른 설정은?

가. 255.255.240.0	나. 255.255.255.240

다. 255.255.128.0	라. 255.255.192.0

8. 네트워크에서 도메인이나 호스트 이름과 IP Address를 매핑시켜 주는 시스템은?

가. NFS	나. DNS

다. NNTP	라. MIB

9. IPv4에서 Loopback 주소를 나타내는 특수 IP Address는?

가. 10.x.x.x	나. 127.x.x.x

다. 0.0.0.0	라. 255.255.255.255

10. FTP의 URL을 작성하는 방법으로 올바른 것은?

가. ftp//ftp.icqa.or.kr	나. ftp://ftp.icqa.or.kr

다. ftp@ftp.icqa.or.kr	라. ftp://ftp@icqa.or.kr

11. IPv4와 비교하였을 때, IPv6 주소체계의 특징이 아닌 것은?

가. 64비트 주소체계

나. 향상된 서비스품질 지원

다. 보안기능의 강화

라. 자동 주소설정 기능

12. 인터넷 상에서 하이퍼미디어, 하이퍼텍스트를 통한 서버와 클라이언트간의 통신에 이용되는 프로토콜은?

가. FTP	나. HTTP

다. SNMP	라. SMTP

13. NAT(Network Address Translation)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 바꿔주는데 사용하는 통신망의 주소 변환기술이다.

나. NAT를 사용할 경우 내부 사설 IP 주소는 C Class를 사용해야만 정상적인 동작이 가능하다.

다. 외부 침입자가 공격하기 위해서는 사설망의 내부 사설 IP 주소를 알아야 하기 때문에 공격이 어려워지므로 내부 네트워크를 보호할 수 있는 장점이 있다.

라. NAT를 이용하면 한정된 공인 IP 주소를 절약 할 수 있다.

14. rlogin과 같은 초기 유닉스 계열 명령어에 보안 기능을 보완하여 원격지에 있는 호스트를 보다 안전하게 접속할 수 있는 응용 계층 프로토콜은?

가. RIP	나. CMIP

다. SSH	라. SNMP

15. Windows 2000 Server에서 현재 사용 중인 프로토콜과 Local, Foreign의 IP Address 및 사용 중인 포트를 알 수 있는 명령어는?

가. Nbtstat	나. Netstat

다. Nslookup	라. Route

16. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 하드웨어 주소로 변환하기 위해서 사용한다.

나. RFC 903에 명시되어 있고, RFC 951에 기술된 BOOTP에 의해 대체되고 있다.

다. 디스크를 소유하지 않으면 RARP를 이용하여 인터넷 주소를 먼저 알아내야 한다.

라. Ethernet, FDDI, Token Ring 등의 근거리 통신망에서 사용할 수 있는 프로토콜이다.

17. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. NIC는 접속단자나 네트워크의 형태와 관계없이 동일한 어댑터를 사용한다.

나. OSI 7 Layer 중 TCP 계층에서 동작한다.

다. LAN 카드라 불리며, 컴퓨터의 확장 슬롯에 장착하는 보드이다.

라. Token Ring 회선의 양 끝에는 신호의 반송을 막기 위해 터미네이터 혹은 접지를 시켜야 한다.

2과목 : 네트워크 일반

18. 시분할 다중화 방식에서 신호파의 최고 주파수가 6KHz라고 했을 때, 표본화 주파수는?

가. 3KHz	나. 6KHz

다. 9KHz	라. 12KHz

19. OSI 7 Layer 중 네트워크계층(Network Layer)에 속하는 장치는?

가. Router	나. Bridge

다. Repeater	라. LAN Card

20. 네트워크의 관리 및 네트워크의 장치와 그들의 동작을 감시, 관리하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SNMP

다. SIP	라. SDP

21. OSI 7 Layer 중 전송계층(Transport Layer)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 종단 간 신뢰성 있는 데이터를 전송한다.

나. 오류제어/흐름제어 기능을 가지고 있다.

다. 메시지를 여러 개의 세그먼트로 나누어 전송한다.

라. 경로선택 및 라우팅 기능을 지원한다.

22. 아래 그림은 일반적인 기업의 WAN환경 구축을 위한 토폴로지 작성을 위한 그림이다. 중요한 정보의 가용성을 위하여, 지사를 제외한 본사, 연구소 및 생산 공장의 회선 이중화를 유지하면서, 가장 적은 비용으로 구성할 수 있는 방식은?

가. Hierarchical 3 Layer

나. 파샬 메시(Partial Mesh) 토폴로지

다. 풀 메시 (Full Mesh) 토폴로지

라. 허브 앤 스포크 (Hub &Spoke) 토폴로지

23. IEEE 802.3 표준안을 포함고 있는 것은?

가. Token Bus	나. Ethernet

다. FDDI	라. Token Ring

24. 10Base-T 네트워크 구성으로 올바른 것은?

가. 전송 매체로 동축 케이블(Coaxial Cable)을 사용한다.

나. 컴퓨터 2대만을 연결하여 사용 시 허브가 반드시 필요한 것은 아니다.

다. 최대 전송 속도는 100Mbps이다.

라. UTP를 사용할 경우 최대 전송 거리는 185M이다.

25. 기존의 유선전화망 서비스에서 사용하던 통화품질 기술은 인터넷에서도 코덱의 성능을 평가하기 위하여 사용되고 있다. VoIP의 음성 품질 평가 방법으로 가장 일반적인 방법은?

가. MOS(Mean Opinion Score)

나. SLA(Service Level Agreement)

다. QoS(Quality of Service)

라. OnePhone Service

26. LAN의 설명으로 올바른 것은?

가. 광역 통신망으로 지리적으로 넓은 지역에 분산 배치되어 있는 정보 단말기를 서로 묶어주는 통신망이다.

나. 하나의 사무실 건물과 같은 적당한 크기의 공간에 대한 최적화된 네트워크로서 다른 종류의 데이터 네트워크와 구별된다.

다. 부가가치 통신망으로 WAN, MAN에 부가적인 통신 기능이나 응용 소프트웨어를 부가한 통신망이다.

라. 몇 개의 건물로부터 도시 전체에 이르는, 더 큰 공간에 대한 네트워크이다. 높은 데이터 전송율의 통신채널에 근거한다.

27. 무선 전송 매체 중 다른 매체를 이용한 통신 시스템과 비교하여 설치비용이 적게 들며, 주로 지상에 설치된 송수신기를 이용하여 비교적 가까운 거리에서 무선 네트워크를 구축할 수 있는 것은?

가. 동축케이블	나. 위성 마이크로웨이브

다. 라디오주파수	라. 지상 마이크로웨이브

3과목 : NOS

28. Windows 2000 Server에서 다른 컴퓨터의 드라이브를 마치 로컬 컴퓨터의 드라이브처럼 사용, 관리할 수 있는 것은?

가. 로컬 드라이브	나. 네트워크 드라이브

다. 인터넷 드라이브	라. 리소스 드라이브

29. Windows 2000 서버에서 새로 사용자 계정을 만들 때 고려해야할 사항으로 옳지 않은 것은?

가. 유일한 이름을 사용해야 한다.

나. 계정의 최대 길이는 20자 이다.

다. “/, [, ], =, +”와 같은 특수문자는 사용할 수 없다.

라. 대소문자를 구별한다.

30. Windows 2000 Server의 IIS에서 디렉터리 안에 있는 특정 페이지의 ASP 스크립트를 실행시키기 위해, 이 디렉터리에 설정해야 하는 최소한의 웹 사이트 실행 권한은?

가. 읽기	나. 디렉터리 검색

다. 방문기록	라. 스크립트

31. Windows 2000 Server에서 새로운 사용자를 만들 때, 사용자 암호를 사용자만이 알게 하고 싶을 경우 관리자가 설정해야 할 옵션은?

가. 암호 변경할 수 없음

나. 다음 로그온 할 때 반드시 암호 변경

다. 암호 사용 기간 제한 없음

라. 계정 사용 안함

32. Windows 2000 Server에서 IIS 하위 구성요소에 포함되는 서비스는?

가. SMTP 서비스	나. TELNET 서비스

다. SNMP 서비스	라. ARCHIE 서비스

33. Windows 2000 Server 설치 시, 미리 설정되는 사용자(Built-in User) 계정들로만 구성된 것은?

가. Administrator, Guest

나. Administrator, User

다. Administrator, Backup Operator

라. Administrator, Power Users

34. 한글 도메인 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 한글 도메인은 설정 시에 한글 도메인 부분이 퓨니코드(Puny Code)로 설정된다.

나. 한글 도메인을 운영하기 위해서는 서버의 환경파일 내에서 ‘xn-’로 시작하는 아스키 기반의 퓨니코드로 설정되어 있어야 한다.

다. 2006년 11월 배포된 익스플로러 7.0 버전 이용자들은 별도의 플러그인을 설치해야 사용할 수 있다.

라. 이용자 어플리케이션에서는 한글 도메인 정보가 영어, 숫자, 하이픈으로 이루어진 퓨니코드로 변환 후 서버에 전달된다.

35. 아래에서 설명하는 Windows 2000 Server의 그룹은?

가. Guests	나. Users

다. Replicator	라. Account Operators

36. DNS에서 호스트의 이름을 IP Address에 연결할 때 사용하는 레코드는?

가. A	나. NS

다. MX	라. CNAME

37. Windows 2000 Server의 동적 디스크는 복수의 디스크 빈 공간으로부터 만들어진 저장 단위인 볼륨(Volume)으로 만들어진다. 볼륨에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 스트라이프 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 지정하며, 저장 시 하나의 디스크를 다 사용할 때까지 다른 디스크를 이용하지 않는다.

나. 스팬 볼륨 : 여러 디스크를 하나의 볼륨으로 사용하며, 각각의 디스크를 동시에 사용한다.

다. RAID-5 볼륨 : 최고의 성능을 기대할 수 있지만, 고장 대비 능력은 전혀 없다.

라. 미러 볼륨 : 같은 내용을 갖는 단순 볼륨을 동시에 두개 만드는 형태이며, 하나의 디스크에 오류가 발생해도 복구가 가능하다.

38. Windows 2000 Server의 IIS에서 FTP 사이트의 등록정보 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP 포트는 FTP 서버가 운영될 포트를 설정하는 항목이다.

나. 연결 제한 시간은 서버에 접속한 시간으로부터 설정한 시간이 지나게 되면, 무조건 연결을 해제하는 시간이다.

다. NIC가 두 개 이상일 경우 IP Address 항목에서 서버를 운영할 IP Address를 선택할 수 있다.

라. FTP 사이트 연결 항목에서, FTP 서버에 동시 접속을 얼마나 허용할지를 설정할 수 있다.

39. Windows 2000 Server의 ‘netstat’ 명령 중 라우팅 테이블을 확인 할 수 있는 명령 옵션은?

가. netstat -a	나. netstat -r

다. netstat -n	라. netstat -s

40. 클라이언트 PC의 IP Address 설정이 자동으로 되도록 해야 할 경우 사용하는 서비스는?

가. DHCP	나. FTP

다. IIS	라. DNS

41. Windows 2000 Server로 부터 제공되는 파일 시스템인 NTFS 5.0에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 부트 파티션을 4GB 이상 사용할 수 있다.

나. 개별적인 파일의 허가되지 않는 사용을 막기 위해 파일 레벨의 보안을 지원한다.

다. 재부팅하지 않고 하드디스크 용량을 확장할 수 있다.

라. FAT32 파일 시스템을 지원하지 않아 파일 공유를 할 수 없다.

42. SMTP를 사용하는 메일 시스템에서 지연 배달을 위해 사용하는 기법은?

가. FIFO	나. Spooling

다. Buffering	라. Interrupt

43. 특정한 파일을 찾고자 할 때 사용하는 Linux 명령어는?

가. mv	나. cp

다. find	라. file

44. Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 설치하는 명령은 "Dcpromo"이다.

나. 삭제하는 명령은 "Dcpromo"이다.

다. 설치하기 위해서는 FAT 파일 시스템이어야 한다.

라. 최소 하나의 Controller가 존재한다.

45. Linux에서 ‘ifconfig'를 사용하여 네트워크 인터페이스 카드를 동작시키려고 한다. 명령어에 대한 사용이 올바른 것은?

가. ifconfig 192.168.2.4 down

나. ifconfig eth0 192.168.2.4 up

다. ifconfig -up eth0 192.168.2.4

라. ifconfig up eth0 192.168.2.4

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 장비간 거리가 증가하거나 케이블 손실로 인한 신호 감쇠를 재생시키기 위한 목적으로 사용되는 네트워크 장치는?

가. Gateway	나. Router

다. Bridge	라. Repeater

47. 스위칭 허브(Switching Hub)에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. 스위칭 허브를 사용하면 LAN의 전체 전송 속도가 절반정도 저하된다.

나. 주로 컴퓨터의 정보 보안을 위해 설치가 되며, 외부에서 내부, 내부에서 외부의 정보통신망에 불법으로 접근하는 것을 차단한다.

다. LAN이 보유한 대역폭을 PC의 대수만큼 나누어서 제공한다.

라. Port 당 속도가 일정하게 보장된다.

48. 선로의 명칭 중 10BASE-T의 "10" 이 의미하는 것은?

가. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

나. 배선 할 수 있는 케이블의 길이가 10M이다.

다. 데이터 전송속도가 10Mbps이다.

라. 케이블의 굵기가 10mm이다.

49. 무선 통신 기술에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 와이브로(WiBro)는 휴대용 단말기를 이용하여 이동 중에 고속전송속도로 인터넷에 접속하기 위한 기술이다.

나. 위피(WIPI)는 휴대전화로 무선인터넷을 할 수 있도록 설계된 하드웨어기술이다.

다. RFID는 기존의 바코드와는 다르게 직접 접촉하지 않고 안테나와 태그만 있으면 사물의 정보를 식별, 삽입할 수 있다.

라. WAP(Wireless Application Protocol)은 휴대전화나 PDA등 다양한 휴대용 무선단말기를 이용하여 인터넷에 접속하기 위한 모바일 기술이다.

50. ADSL의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 기존 전화용 구리선을 이용하여 통신이 가능하다.

나. 가입자와 전화국과의 거리와 상관없이 서비스가 가능하다.

다. 고주파 신호를 이용하여 음성과 데이터를 동시에 전송한다.

라. 가입자는 ADSL 모뎀을 사용하므로 별도의 라우터가 필요 없다.

온라인 모의 테스트는 아래 사이트를 이용하세요.
해설 및 전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	다	다	나	가	가	나	나	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	나	나	다	나	가	다	라	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	나	나	가	나	다	나	라	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	가	다	가	가	라	나	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	나	다	다	나	라	라	다	나	나