1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2011년 10월 23일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 사용자가 원격지의 파일 시스템을 자신의 로컬 파일 시스템처럼 사용할 수 있도록 하는 기능을 제공하여 원격지 호스트의 디렉터리나 파일의 내용을 살펴볼 수 있으며 원격지의 파일을 내 컴퓨터로 다운로드할 수 있게 하는 프로토콜은?

가. Telnet	나. HTTP

다. FTP	라. Gopher

2. 아래에서 설명하는 네트워크 방식은 무엇인가?

가. HomeRF	나. Bluetooth

다. IEEE 802.11b	라. IEEE 1294

3. IPv4에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 정확하게 두 개의 Class로 나누어진다.

나. 고정된 길이의 HostID를 갖는다.

다. 한 바이트씩 점(.)으로 분리하여 16진수로 나타낸다.

라. 길이가 32비트이다.

4. 전력선 통신(PLC) 기술의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. PLC 기술은 추가적으로 새로운 케이블 설치가 필요 없다.

나. 홈네트워킹 시장을 지원하는 기술로 설치가 용이하다.

다. 변압기에 연결된 사용자수에 거의 영향을 받지 않는다.

라. 전력선을 매체로 통신하기 때문에 통신용 케이블이나 광섬유에 비해 구현이 어렵다.

5. IP 계층의 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. ICMP	나. IP

다. SMTP	라. ARP

6. USB(Universal Serial Bus) 네트워크의 장단점에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. USB는 HDMI(High Definition Multimedia Interface)로서의 특성과 주변 장치와의 용의한 연결이 장점이다.

나. USB는 PNP(Plug and Play)기능이 지원된다.

다. USB는 낮은 전력 공급원을 지원하기 때문에 소비전력이 높은 장치의 경우 독립적인 전원공급 장치가 추가적으로 필요하다.

라. USB는 구조상의 문제로 PC와 같이 중앙에서 데이터 흐름을 처리해주어야 하는 기기가 필요하다.

7. ICMP 메시지가 사용되는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 라우터나 호스트 간의 제어 또는 오류정보를 주고받을 경우

나. 호스트나 라우터가 IP 헤더의 문법 오류를 발견한 경우

다. 호스트의 IP가 중복된 경우

라. 라우터가 데이터를 전달할 수 없는 경우

8. 인터넷의 Well-Known Port로 옳지 않은 것은?

가. TFTP : 68	나. FTP : 21

다. Telnet : 23	라. Finger : 79

9. IGMP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 다중 전송을 위한 프로토콜이다.

나. 네트워크 간의 IP 정보를 물리적 주소로 매핑한다.

다. 하나의 메시지는 하나의 호스트에 전송된다.

라. TTL(Time To Live)이 제공되지 않는다.

10. 인터넷 메일 호스트 사이에 아스키 형식(ASCII Format) 이외의 텍스트 및 화상이나 음성, 영상 등의 멀티미디어 데이터를 아스키 형식으로 변환할 필요 없이 인터넷 전자우편으로 송신하기 위한 인터넷 표준은?

가. SMTP	나. MIME

다. IMAP	라. POP

11. 원격지의 호스트에 연결하여 접속하려할 때 이용할 수 있는 서비스는?

가. SNMP	나. ICMP

다. POP3	라. Telnet

12. SNMP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. UDP 상에서 작동한다.

나. 비동기식 요청/응답 메시지 프로토콜이다.

다. 4가지 기능(Get, Get Next, Set, Trap)을 수행한다.

라. E-Mail을 주고받기 위해 사용되는 프로토콜이다.

13. SSH의 핵심 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 안전한 명령 해석기	나. 안전한 파일 전송

다. 안전한 포트 포워딩	라. 안전한 데이터 저장

14. UA가 생성한 메일의 여러 부분 중에서 송신자와 수신자 주소를 포함하고 있는 부분은?

가. Envelope	나. Message

다. Header	라. Body

15. HTTP/1.0에서 정의하는 공통 메서드(Method)가 아닌 것은?

가. GET 메서드	나. HEAD 메서드

다. WRITE 메서드	라. POST 메서드

16. 'network@icqa.or.kr'이라는 전자우편 주소를 가진 사람이 웹을 이용하여 자신의 홈 디렉터리에 파일을 업로드하려고 할 때, 올바른 URL을 사용한 예는?

가. ftp://icpa.or.kr/~network

나. http://icqa.or.kr/~network

다. http://network@icqa.or.kr

라. ftp://network@icqa.or.kr

17. ipconfig는 TCP/IP 설정을 확인하는 유틸리티이다. 다음 중 이 유틸리티를 사용하여 확인할 수 있는 정보로 옳지 않은 것은?(단, ipconfig의 /all과 같은 파라미터는 사용하지 않는다.)

가. IP Address

나. DNS 서버

다. 서브넷 마스크(Subnet Mask)

라. 기본 게이트웨이(Default Gateway)

2과목 : 네트워크 일반

18. 인터페이스의 주요 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 기계적 특성	나. 전기적 특성

다. 기능적 특성	라. 화학적 특성

19. OSI 7 Layer에서 최적의 경로를 선택하는 계층으로 올바른 것은?

가. 세션 계층(Session Layer)

나. 전송 계층(Transport Layer)

다. 네트워크 계층(Network Layer)

라. 데이터링크 계층(Datalink Layer)

20. HDLC 프레임의 구성에서 제어필드의 용도를 설정하는 것과 맞지 않은 것은?

가. 비용 형식(C: Cost Pattern)

나. 정보 형식(I: Information Pattern)

다. 감시 형식(S: Supervisory Pattern)

라. 비번호 형식(U: Unnumbered Pattern)

21. 인접한 개방 시스템 사이의 확실한 데이터 전송 및 전송 에러제어 기능을 갖고 접속된 기기 사이의 통신을 관리하고, 신뢰도가 낮은 전송로를 신뢰도가 높은 전송로로 바꾸는데 사용되는 계층은?

가. 물리 계층(Physical Layer)

나. 네트워크 계층(Network Layer)

다. 전달 계층(Transmission Layer)

라. 데이터링크 계층(Datalink Layer)

22. 다음 내용이 나타내는 매체 방식은?

가. Token Passing	나. Demand Priority

다. CSMA/CA	라. CSMA/CD

23. 이더넷(Ethernet)을 정의하고 있는 IEEE 표준은?

가. 802.3	나. 802.4

다. 802.5	라. 802.12

24. WAN(Wide Area Network)의 요구조건으로 옳지 않은 것은?

가. 고속화 하는 LAN에 걸맞은 인터네트워킹의 고속전송이 되도록 함

나. 실효 전송속도를 떨어뜨리지 않고 인터네트워크 노드의 증설이 가능하도록 함

다. 각 인터네트워크에 대한 가변 전송속도 기능을 전혀 갖지 않도록 함

라. LAN 간 접속 및 CATV 망 접속헤드로부터 종단 간 네트워크 구축이 가능하도록 함

25. VoIP 주요기술로 옳지 않은 것은?

가. 음성코딩 및 음성처리 기술

나. PSTN/IF 변환 기술

다. 번호 변환을 위한 디렉터리 검색 기술

라. 지향성 안테나 기술

26. 전화의 음성과 xDSL에서 오는 데이터를 동시에 사용할 수 있도록 하는 장치는?

가. xDSL 모뎀	나. Spilitter

다. 라우터	라. 가입자 교환기

27. 100Mbps 이상의 전송속도를 제공하는 무선 LAN의 표준은?

가. IEEE 802.11a	나. IEEE 802.11b

다. IEEE 802.11g	라. IEEE 802.11n

3과목 : NOS

28. Windows 2000 Server에서 IIS(Internet Information Server)를 설치하기 위한 필요 요소로 부적당한 것은?

가. 네트워크 어댑터	나. 프로토콜 : TCP/IP

다. NTFS 파일 시스템	라. 웹 브라우저

29. Linux의 일반적인 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 대형 컴퓨터에서 사용하는 UNIX를 PC환경에서 사용할수 있도록 하기 위해서 개발된 것이 현재의 리눅스의 모태가 되었다.

나. 리눅스의 기본 동작구조는 쉘이 사용자의 명령어를 해석해주면 커널은 그 명령을 수행하는 구조로 되어있다.

다. NFS는 MS Windows Server 기반의 NTFS처럼 로컬 파일 시스템이다.

라. 마운트란 물리적인 하드디스크나 파티션을 논리적으로 시스템에 연결시켜 주는 것이다.

30. Windows 2000 Server에서 DNS의 이름을 사용자들이 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해서는 DNS 대화상자에서 해당서버의 어떤 메뉴를 실행하는가?

가. 새 호스트	나. 새 별칭

다. 새 위임	라. 새 도메인

31. Linux에서 디렉터리를 삭제하는 명령어는?

가. mkdir	나. deldir

다. rmdir	라. pwd

32. Windows 2000 Server에서 DHCP 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IP를 임대 받는 과정 중 처음으로 초기화할 때 클라이언트가 서버에 대하여 패킷을 브로드캐스트하는 단계는?

가. IP 대여 요청단계	나. IP 대여 제안단계

다. IP 대여 선택단계	라. IP 대여 응답단계

33. Linux 시스템에서 RPM 패키지 설치시 기존 파일에 강제적으로 설치하고자 할 때 사용하는 옵션은?

가. -- nodeps	나. -- noreplacefiles

다. -- force	라. -- defaultpackage

34. Windows 2000 Server의 DHCP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 네트워크에 연결된 각각의 호스트를 손쉽게 관리한다.

나. IP Address 자원의 낭비를 막는다.

다. 네트워크 내에서 호스트의 이동성을 보장한다.

라. 한 개의 IP Address로 동시에 여러 대의 호스트를 사용할 수 있게 한다.

35. Linux 시스템에서 모든 사용자에게 'sample' 파일의 쓰기 권한을 금지시키고자 할 때 명령어로 올바른 것은?

가. chmod a-w sample	나. chmod u-w sample

다. chmod g+rw sample	라. chmod a-r sample

36. Windows 2000 Server에서 계정 잠금 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 계정 잠금은 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 발생한다.

나. 계정이 잠긴 이후 계속해서 로그인을 시도할 경우, 로컬 보안 설정을 통해 해당 계정을 자동으로 삭제할 수 있다.

다. 잠금이 발생될 때까지 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. 관리자는 계정이 잠기는 기간을 설정할 수 있다.

37. 공개키 암호 알고리즘의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 개인키만 비밀로 보관하면 된다.

나. 키의 길이가 상대적으로 짧다.

다. 사용자가 증가해도 관리해야할 키의 수가 많지 않다.

라. 암호화/복호화 키를 자주 바꾸지 않아도 된다.

38. 사용자 계정 중에서 해당 컴퓨터에만 사용되는 계정으로 하나의 시스템에 로그인을 할 때 사용되는 계정은?

가. 로컬 사용자 계정(Local User Account)

나. 도메인 사용자 계정(Domain User Account)

다. 내장된 사용자 계정(Built-In User Account)

라. 글로벌 사용자 계정(Global User Account)

39. 암호화 파일 시스템(EFS)의 수행 작업으로 옳지 않은 것은?

가. 암호화 파일 전송

나. 암호화 파일에 액세스

다. 암호화된 파일 이동 또는 이름 바꾸기

라. 암호화된 파일 복사

40. Windows 2000 Server중 WorkGroup에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 리소스, 관리 및 사용자 인증이 중앙 집중화 된다.

나. 작은 네트워크에 적합한 모델이다.

다. 자체 로컬 SAM(Security Account Manager) 데이터베이스를 가지고 있다.

라. 수평적인 구조를 가진다.

41. Windows 2000 Server에서 로컬 보안 설정 시, 감사 정책 중 '동작을 수행한 프로그램 추적'을 위한 이벤트 유형은?

가. 프로세스 추적

나. 개체 액세스

다. 시스템 이벤트

라. 디렉터리 서비스 액세스

42. Windows 2000 Server 설치 시 기본적으로 생성되는 그룹으로 삭제가 불가능한 그룹은?

가. Internets	나. Routes

다. Guests	라. Prints

43. 시스템 데이터를 관찰하기 위한 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 차트(Chart) 보기 : 시간에 따라 변화하는 카운터의 값을 그래픽으로 보여 준다.

나. 보고서(Report) 보기 : HTML 형식으로 시간 변화에 따른 이벤트 발생정보를 보고서로 만든다.

다. 경고(Alert) 보기 : 특정 카운터에 경고를 설정하여 그 값이 나타날 때 이벤트를 동작시킨다.

라. 로그(Log) 보기 : 로그 파일은 차트, 경고, 보고서를 만들 때 이용한다.

44. Windows 2000 Server의 서비스 중 옳지 않은 것은?

가. Web 및 FTP 서비스를 사용하기 위해서는 IIS를 설치하여야 한다.

나. DHCP는 서브 네트워크내의 도메인네임(DNS)을 동적으로 관리하기 위한 서비스이다.

다. WINS 서비스는 NetBIOS를 사용하여, 컴퓨터 이름을 저장하고 조회할 수 있는 서비스이다.

라. 원격관리모드로 터미널서비스를 사용할 경우 따로 라이선스가 필요 없다.

45. 네트워크 모니터에서 자동 IP 할당으로 구성된 네트워크 활동으로부터 발생하는 네트워크 트래픽을 추출하기 위한 필터설정으로 올바른 것은?

가. PROTOCOL ANY <-> DHCP

나. PROTOCOL == DHCP

다. PROTOCOL DHCP <-> ANY

라. PROTOCOL == DNS

4과목 : 네트워크 운용기기

46. NIC(Network Interface Card)를 설치하는데 있어 고려사항으로 옳지 않은 것은?

가. NIC를 슬롯에 설치할 때는 슬롯과 NIC 사이에 유격이 발생하지 않도록 견고하게 장착한다.

나. NIC 설치 후 PnP 기능이 없는 NIC일 경우 NIC의 인터럽트 번호와 I/O 포트 어드레스를 확인한다.

다. NIC에 대한 드라이버는 H/W 수준의 조작을 행하는 부분이므로 호스트에 설치된 운영체제와는 특별한 관계가 없다.

라. 운영체제 내에서 NIC 자원에 대한 설정과 IP Address, Gateway 주소, DNS 주소 등을 설정한다.

47. 브리지에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. 브리지를 통해 연결하는 네트워크의 형태는 같아야 한다.

나. 브리지는 목적지 MAC 주소를 검사한다.

다. 브리지는 충돌 도메인을 분리할 수 있다.

라. 브리지는 브로드캐스트 도메인은 분리하지 않는다.

48. 사람의 머리카락 굵기만큼의 가는 유리 섬유로, 정보를 보내고 받는 속도가 가장 빠르고, 넓은 대역폭을 갖는 것은?

가. Coaxial Cable	나. Twisted Pair

다. Thin Cable	라. Optical Fiber

49. 신호 변환기가 아닌 것은?

가. 전화기	나. 랜 케이블

다. PCM(전화국)	라. 유니트(DSU)

50. 통신 시스템의 기본구성으로 적합한 것은?

가. DTE - DCE - 전송선로 - DCE - DTE

나. DTE - DCE - 전송선로 - DTE - DCE

다. DCE - DTE - 잔송선로 - DCE - DTE

라. DCE - DTE - 전송선로 - DTE - DCE

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	가	라	다	다	가	다	가	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	라	가	다	라	나	라	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	가	다	라	나	라	라	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	가	다	라	가	나	나	가	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	다	나	나	나	다	가	라	나	가