1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2012년 04월 29일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 네트워크 장비를 관리 감시하기 위한 목적으로 TCP/IP 상에 정의된 응용 계층의 프로토콜로, 네트워크 관리자가 네트워크 성능을 관리하고 네트워크 문제점을 찾아 수정하는데 도움을 주는 것은?

가. SNMP	나. CMIP

다. SMTP	라. POP

2. IP의 체크섬(Checksum)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP Header의 완전성을 검사한다.

나. IP Header와 데이터의 완전성을 검사한다.

다. 데이터의 완전성을 검사한다.

라. TCP 계층에서만 체크섬 계산 및 검증 서비스가 제공된다.

3. IPv6 헤더 형식에서 네트워크 내에서 데이터그램의 생존 기간과 관련되는 필드는?

가. Version	나. Priority

다. Next Header	라. Hop Limit

4. 'network@icqa.or.kr'이라는 전자우편 주소를 가진 사람이 웹을 이용하여 자신의 홈 디렉터리에 파일을 업로드하려고 할 때, 올바른 URL을 사용한 예는?

가. ftp://icpa.or.kr/~network

나. http://icqa.or.kr/~network

다. http://network@icqa.or.kr

라. ftp://network@icqa.or.kr

5. TCP를 사용하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. FTP	나. TFTP

다. Telnet	라. SMTP

6. TCP/IP 프로토콜의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 인터넷과 직접적인 통신이 가능하다.

나. 강력한 라우팅 기능을 지원한다.

다. 인터넷상의 HOST에 제공하는 IP의 수에 제한이 없다.

라. 현재 사용되고 있는 대부분의 네트워크와의 연결을 제공한다.

7. IP Address를 MAC Address로 변환시켜주는 Protocol은?

가. TCP/IP	나. ARP

다. RARP	라. WINS

8. 서브넷 마스크에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP Address 체계에서 Network ID와 Host ID로 구분한다.

나. 목적지 호스트가 동일한 네트워크상에 있는지 확인한다.

다. Class A는 기본 서브넷 마스크로 254.0.0.0을 이용한다.

라. 서브넷 마스크의 Network ID 필드는 이진수 1로, Host ID의 필드는 이진수 0으로 채운다.

9. IGMP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 다중 전송을 위한 프로토콜이다.

나. 네트워크 간의 IP 정보를 물리적 주소로 매핑한다.

다. 하나의 메시지는 하나의 호스트에 전송된다.

라. TTL(Time To Live)이 제공되지 않는다.

10. IPv4와 비교하여 IPv6의 개선된 점으로 옳지 않은 것은?

가. 브로드캐스팅(Broadcasting) 서비스가 가능하다.

나. 보안과 인증 확장 헤더를 사용함으로써 인터넷 계층의 보안기능이 강화되었다.

다. Mobile IP 지원이 가능하다.

라. 확장된 IP Address 공간이 확보된다.

11. 로컬의 단말기에 의해 사용되며 원격의 상대 호스트에 접속하기 위한 프로토콜은?

가. FTP	나. SMTP

다. SNMP	라. Telnet

12. HomeRF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 홈 네트워킹을 위한 무선기술로 블루투스보다 빠르다.

나. HomeRF 1.0 표준에서는 최고 10Mbps까지 전송 속도를 지원한다.

다. 2.4GHz의 대역을 사용하여 가정내 PC를 중심으로 소비자 가전을 연결하는 홈네트워킹 기술이다.

라. 데이터 및 음성 트래픽 모두 지원이 가능하다.

13. HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 일반적으로 파일 전송 프로토콜로 사용된다.

나. 적은 부하로 여러 멀티미디어 정보를 다룰 수 있다.

다. WWW 상에서 클라이언트와 서버간의 TCP/IP 네트워크 통신 규약이다.

라. Request와 Reply의 간단한 구조로 다양한 문서를 전송할 수 있다.

14. 전력선 통신(PLC) 기술의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. PLC 기술은 추가적으로 새로운 케이블 설치가 필요 없다.

나. 홈네트워킹 시장을 지원하는 기술로 설치가 용이하다.

다. 변압기에 연결된 사용자수에 거의 영향을 받지 않는다.

라. 전력선을 매체로 통신하기 때문에 통신용 케이블이나 광섬유에 비해 구현이 어렵다.

15. IP Address '127.0.0.1' 이 의미하는 것은?

가. 모든 네트워크를 의미한다.

나. 사설 IP Address를 의미한다.

다. 특정한 네트워크의 모든 노드를 의미한다.

라. 루프 백 테스트용이다.

16. IP 주소 '155.100.100.5'가 속하는 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

17. 인터넷 전송 방식 중, 특정 호스트로부터 같은 네트워크상의 모든 호스트에게 데이터를 전송하는 방식은?

가. Unicast

나. Broadcast

다. Multicast

라. User Datagram Protocol

2과목 : 네트워크 일반

18. 인터넷의 라우터가 다른 라우터나 호스트들에게 오류 및 제어 신호를 송신하도록 하여, 전송상의 에러나 예상치 못한 환경에 대한 정보를 제공하는데 사용되는 프로토콜은?

가. ARP(Address Resolution Protocol)

나. RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

다. ICMP(Internet Control Message Protocol)

라. TFTP(Trivial File Transfer Protocol)

19. 컴퓨터 추가 설정이 용이하고, 중앙관리가 가능한 네트워크 토폴로지는?

가. Bus	나. Star

다. Ring	라. Mesh

20. 인접한 개방 시스템 사이의 확실한 데이터 전송 및 전송 에러제어 기능을 갖고 접속된 기기 사이의 통신을 관리하고, 신뢰도가 낮은 전송로를 신뢰도가 높은 전송로로 바꾸는데 사용되는 계층은?

가. 물리 계층(Physical Layer)

나. 네트워크 계층(Network Layer)

다. 전달 계층(Transmission Layer)

라. 데이터링크 계층(Datalink Layer)

21. LAN에 관한 특성으로 옳지 않은 것은?

가. LAN 에서의 전송속도는 10Mbps~100Mbps이다.

나. WAN에 비해 선로 에러율은 높지만 전송지연은 적다.

다. Ethernet, Token Ring, Token Bus 방식 등을 사용한다.

라. 주로 쓰이는 전송매체는 이중나선, 동축케이블, 광섬유 등이 사용된다.

22. 다음 내용이 나타내는 매체 방식은?

가. Token Passing	나. Demand Priority

다. CSMA/CA	라. CSMA/CD

23. Linux에서 VoIP의 Internet Phone 게이트웨이가 수행하지 않은 것은?

가. 음성/영상신호 압축

나. 에코소거

다. 과금

라. 아날로그음성교환기의 신호를 인터넷망에 적한한 패킷으로 변환처리

24. 100Mbps 이상의 전송속도를 제공하는 무선 LAN의 표준은?

가. IEEE 802.11a	나. IEEE 802.11b

다. IEEE 802.11g	라. IEEE 802.11n

25. 정보전송의 형태로 시작(Start)비트와 정지(Stop)비트를 사용하여 전송하는 방식은?

가. 동기식 전송	나. 직렬 전송

다. 비동기식 전송	라. 병렬 전송

26. 에러제어 기법 중 자동 재전송 기법으로 옳지 않은 것은?

가. Stop and Wait ARQ	나. Go-Back N ARQ

다. 전진에러 수정(FEC)	라. Selective ARQ

27. 국제표준화기구 중 전화, 팩시밀리, 패킷 교환 데이터 통신 등 공중 정보 통신망에 관련된 업무를 담당하는 기구는?

가. ATM(Asynchronous Transfer Mode)

나. NMF(Network Management Forum)

다. ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)

라. EMI(Electro Magnetic Interference)

3과목 : NOS

28. 프록시 서버의 캐시에 사용될 수 있는 파일 시스템은?

가. FAT	나. FAT32

다. HPFS	라. NTFS

29. 공개키 암호 알고리즘의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 개인키만 비밀로 보관하면 된다.

나. 키의 길이가 상대적으로 짧다.

다. 사용자가 증가해도 관리해야할 키의 수가 많지 않다.

라. 암호화/복호화 키를 자주 바꾸지 않아도 된다.

30. Windows 2003 Server의 그룹 중 파일이나 폴더의 소유권을 변경할 수 있는 것은?

가. Users	나. Replicator

다. Administrators	라. Backup Operators

31. Windows 2003 Server에서 ‘Netstat' 명령이 제공하는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 인터페이스의 구성 정보

나. 라우팅 테이블

다. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

라. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

32. Windows 2003 Server에서 자신의 서버에 공유된 폴더를 확인할 수 있는 곳은?

가. 이벤트 뷰어	나. 서비스

다. 컴퓨터 관리	라. 로컬 보안 정책

33. Windows 2003 Server의 IIS(인터넷 정보 서비스)에서 작업할 수 있는 서비스로 옳지 않은 것은?

가. FTP	나. DHCP

다. NNTP	라. SMTP

34. 아래 화면과 같이 패리티(Parity)가 있는 RAID 방식은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 2	라. RAID 5

35. Windows 2003 Server에서 DHCP 서비스의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 관리자는 중앙에서 대부분의 TCP/IP 주소 정보를 자동으로 관리할 수 있다.

나. 관리 할 IP Address의 범위를 가지고 각각의 시스템에 IP Address를 할당하며 IP Address 사용을 추적할 수 있다.

다. DHCP 범위는 서비스를 사용하는 서브넷 상의 컴퓨터 관리 목적을 위한 그룹이다.

라. DHCP 설정은 IP Address의 변환을 DNS 서버에 전달할 수는 없다.

36. 자신의 IP 정보를 확인 했더니 IP는 '203.254.101.100'이고, 서브넷 마스크는 '255.255.255.0' 이었다. 이 IP의 특징에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 공인(Public) IP Address이다.

나. B Class에 속하는 IP Address이다.

다. 약 65,500개의 내부 PC사용이 가능하다.

라. 멀티캐스트(Multicast) 용도로 사용되는 IP Address로, 일반 용도로 사용되는 PC에서 할당된 경우라면 잘 못 할당된 경우이다.

37. Linux 시스템에서 특정 파일의 권한이 '-rwxr-x--x' 이다. 이 파일에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.

나. 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

다. 이 파일의 모드는 '751' 이다.

라. 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

38. Windows 2000 Server에서 인터넷 사용 시 도메인 네임을 IP Address로 바꿔주는 역할을 하는 서버는?

가. Proxy Server

나. DNS Server

다. SMTP Server

라. Active Directory Server

39. Linux 시스템에 새로운 사용자를 등록하려고 한다. 유저 이름은 'network'로 하고, 'icqa'라는 그룹에 편입시키는 명령은?

가. useradd -g icqa network

나. useradd network

다. userdel -g icqa network

라. userdel network

40. Linux 시스템에서 기본적으로 시스템 설정 파일이 위치하는 디렉터리는?

가. /etc	나. /bin

다. /var	라. /dev

41. 사용자에 대한 패스워드의 만료기간 및 시간 정보를 변경하는 Linux 명령어는?

가. chage	나. chgrp

다. chmod	라. usermod

42. Linux에서 사용되는 파티션 이름이 'hda1'인 경우의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 'hd'는 스카시(SCSI)하드 디스크를 말한다.

나. 'hd'는 IDE 하드 디스크를 말한다.

다. 'a'는 물리적으로 첫 번째 IDE 커넥터에 연결된 하드 디스크를 나타낸다.

라. '1'은 그 하드 디스크의 첫 번째 파티션을 나타낸다.

43. Windows 2003 Server에서 Active Directory의 논리적 구조로 옳지 않은 것은?

가. Domain	나. Tree

다. Forest	라. Graph

44. Linux 시스템에서 데몬(Daemon)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 백그라운드(Background)로 실행된다.

나. 'ps afx' 명령어를 실행시켜보면 데몬 프로그램의 활동을 확인할 수 있다.

다. 시스템 서비스를 지원하는 프로세스이다.

라. 시스템 부팅 때만 시작될 수 있다.

45. Windows의 Ipconfig와 같은 역할을 하는 Linux의 명령어는?

가. ifconfig	나. netipcfg

다. ipconf	라. traceip

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 라우터와 일반적인 스위치에 대한 비교 중 옳지 않은 것은?

가. 라우터는 일반적인 스위치에 비해 네트워크 보안 구현이 우수하다.

나. 라우터는 QoS등 트래픽의 제어가 스위치에 비해 우수하다.

다. 라우터는 브로드 캐스트 도메인을 나누어줄 수 있는 기능을 제공한다.

라. 라우터의 경로 정보는 MAC Address 테이블에 저장된다.

47. 광섬유의 손실 이유로 옳지 않은 것은?

가. 구조 불완전에 의한 손실

나. 불순물에 의한 손실

다. 재료 고유 손실

라. 무중계에 따른 손실

48. 브리지(Bridge)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 동일한 프로토콜을 사용하거나 다른 프로토콜을 사용하는 LAN을 연결하는 장치이다.

나. 물리 계층 및 데이터링크 계층(MAC 계층)의 연결기능을 제공한다.

다. 네트워크를 일정한 규칙에 따라 분리하여 검사대상을 줄여준다.

라. 백본(Backborn)망이 구축된 상태에서는 사용할 수 없다.

49. 게이트웨이(Gateway)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 참조 모델의 Transport 계층간을 연결하는 네트워크 장비이다.

나. 두개의 완전히 다른 네트워크 사이의 데이터 형식을 변환하는 장치이다.

다. 데이터 변환의 기능을 가지고 있어 네트워크내의 병목 현상을 일으키는 지점이 될 수 있다.

라. 프로토콜이 다른 네트워크 환경들을 연결할 수 있는 기능을 제공한다.

50. NIC와 관련한 다음 설명 중 올바른 것은?

가. 네트워크 내에서 NIC는 유일한 MAC 주소를 가지고 있다.

나. 일반적으로 컴퓨터의 NIC를 교체하는 경우에 이전에 사용하던 MAC 주소를 할당해야 한다.

다. Ethernet의 경우 MAC 주소는 4Byte로 구성된다.

라. NIC는 OSI 참조모델에서 3계층에 해당한다.

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	가	라	라	나	다	나	다	가	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	나	가	다	라	나	나	다	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	라	다	라	다	다	다	라	나	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	다	나	라	라	가	라	나	가	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	라	라	가	라	라	라	가	가