1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2012년 07월 22일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. IPv6 프로토콜의 구조는?

가. 32비트	나. 64비트

다. 128비트	라. 256비트

2. 인터넷을 경유하여 로컬 네트워크에 접근할 때, 보안의 강화를 유지하면서 가상사설망(VPN)을 지원해주는 프로토콜은?

가. PPP	나. PPTP

다. HDLC	라. CSLIP

3. IP Address를 네트워크 인터페이스 카드의 하드웨어 주소로 변환하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. IGMP

다. ARP	라. RARP

4. SSH는 포트포워딩(Port Forwarding) 기능을 제공한다. 이 기능을 사용함으로써 얻을 수 있는 장점은?

가. 통신비용의 절감

나. 암호화를 지원하지 않는 프로그램의 안전한 사용

다. 선택적인 데이터 압축으로 전송 속도 향상

라. 사용자의 자동 인증

5. TCP 세션의 성립에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 세션 성립은 TCP Three-Way Handshake 응답 확인 방식이라 한다.

나. 실제 순서번호는 송신 호스트에서 임의로 선택된다.

다. 세션 성립을 원하는 컴퓨터가 ACK 플래그를 '0'으로 설정하는 TCP 패킷을 보낸다.

라. 송신 호스트는 데이터가 성공적으로 수신된 것을 확인하기까지는 복사본을 유지한다.

6. 프로토콜과 기본 포트 번호로 사용되는 잘 알려진(Well Known) 포트 번호가 올바르게 짝지어진 것은?

가. Telnet - 21	나. POP2 - 27

다. POP3 - 25	라. HTTP - 80

7. Telnet을 이용하여 상대방 컴퓨터에 접속을 시도하려고 한다. 상대방 컴퓨터에게 일정한 데이터를 보내 상대방 컴퓨터의 정상 동작 여부를 확인하고 싶을 때 사용하는 명령어는?

가. ping	나. nslookup

다. netstat	라. finger

8. IP Address를 관리하기 위한 Subnetting을 하는 이유로 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 효율적으로 사용할 수 있다.

나. Network ID와 Host ID를 구분할 수 있다.

다. 불필요한 Broadcasting Message를 제한할 수 있다.

라. Host ID를 사용하지 않아도 된다.

9. 패킷 전송의 최적 경로를 위해 다른 라우터들로부터 정보를 수집하는데, 최대 홉이 15를 넘지 못하는 프로토콜은?

가. RIP	나. OSPF

다. IGP	라. EGP

10. IGMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 라우터가 주어진 멀티캐스트 그룹에 속한 호스트 존재 여부를 판단하기 위해 사용되는 인터넷 프로토콜

나. IP Address를 물리적인 랜카드 주소로 변환시키는 주소 결정 프로토콜

다. 신뢰성이 있는 연결형 프로토콜

라. 신뢰성이 없는 비연결형 프로토콜

11. TCP/IP 프로토콜 계층 중 TCP와 UDP를 사용하여 도착하고자 하는 시스템까지 데이터를 전송하는 역할을 하는 계층은?

가. 전송 계층	나. 인터넷 계층

다. 응용 계층	라. 네트워크 접속 계층

12. xxx.yyy.zzz 서버에 접속하기 위해 'telnet xxx.yyy.zzz:5555'라고 명령을 입력했다. 여기서 '5555'의 의미는?

가. 포트 번호	나. 사용자 번호

다. 이더넷 주소	라. IP Address

13. 네트워크의 고장 여부를 체크하기 위해 사용하는 ICMP(Internet Control Message Protocol) 질의 메시지는?

가. 에코 요청과 응답

나. 타임스탬프 요청과 응답

다. 주소 마스크 요청과 응답

라. 라우터 요청과 광고

14. B Class에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Network ID는 128.0 ~ 191.255 이고, Host ID는 0.1 ~ 255.254 가 된다.

나. IP Address가 150.32.25.3인 경우, Network ID는 150.32 Host ID는 25.3 이 된다.

다. Multicast 등과 같이 특수한 기능이나 실험을 위해 사용된다.

라. Host ID가 255.255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트 된다.

15. Class가 다른 IP Address는?

가. 223.235.47.35	나. 224.128.105.4

다. 225.114.58.5	라. 226.204.26.34

16. Internet Protocol에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP에 의해 패킷으로 변환된 데이터를 Datalink Layer에 전달하여 다른 호스트로 전송하게 한다.

나. 필요시 패킷을 절단하여 전송하기도 한다.

다. 비 연결 프로토콜이다.

라. OSI 7 Layer의 Datalink Layer에 대응한다.

17. SNMP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP를 이용하여 신뢰성 있는 통신을 한다.

나. 네트워크 관리를 위한 표준 프로토콜이다.

다. 응용 계층 프로토콜이다.

라. RFC 1157에 규정 되어 있다.

2과목 : 네트워크 일반

18. AP(Access Point) 중심으로 여러 대의 노드가 연결되어 하나의 무선 네트워크 단위로 형성하는 무선 LAN 방식은?

가. Infrastructure	나. Ad-Hoc

다. Smart	라. PCMCIA

19. PCM 방식에서 아날로그 신호의 디지털 신호 생성 과정으로 올바른 것은?

가. 음성 - 표본화 - 양자화 - 부호화 - 전송로

나. 음성 - 양자화 - 표본화 - 부호화 - 전송로

다. 음성 - 표본화 - 부호화 - 양자화 - 전송로

라. 음성 - 양자화 - 부호화 - 표본화 - 전송로

20. OSI 7 Layer 중 세션계층의 역할로 옳지 않은 것은?

가. 대화 제어	나. 에러 제어

다. 연결 설정 종료	라. 동기화

21. 랜의 연결 방식으로 모든 노드들이 자신의 전송 시간 동안 케이블을 감시하는 것으로 만약 자료 전송 중 다른 노드에서 신호를 보내어 충돌이 발견되면 이를 감지하고 재전송하는 방식은?

가. CSMA/CA	나. CSMA/CD

다. Token Ring	라. Fiber Optic Cable

22. IEEE 802 시리즈에 관한 내용이다. 연결이 올바른 것은?

가. 802.2 - LLC	나. 802.7 - MAN

다. 802.4 - CSMA/CD	라. 802.6 - Token Ring

23. 다음에서 설명하는 서비스는?

가. IPTV(Internet Protocol TV)

나. Bluetooth

다. IMT-2000

라. WAP(Wireless Application Protocol)

24. 데이터 통신망에서 정보를 교환하는 방식으로 옳지 않은 것은?

가. 회선 교환(Circuit Switching)

나. 메시지 교환(Message Switching)

다. 패킷 교환(Packet Switching)

라. 망 교환(Network Switching)

25. Digital 신호를 받아 잡음을 없앤 후 신호를 증폭시켜 멀리까지 전송 되도록 하는 장치는?

가. Repeater	나. Amplifier

다. Hub	라. Multiplexing

26. 사용자가 요구하는 만큼의 대역폭(Bandwidth)을 필요한 순간만 쓸 수 있는 연결서비스는?

가. X.25	나. ATM

다. FRAME RELAY	라. ISDN

27. Bus Topology의 설명 중 올바른 것은?

가. 문제가 발생한 위치를 파악하기가 쉽다.

나. 각 스테이션이 중앙스위치에 연결된다.

다. 터미네이터(Terminator)가 시그널의 반사를 방지하기 위해 사용된다.

라. Token Passing 기법을 사용한다.

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 IIS(Internet Information Server)에서 설정 가능한 서비스로 옳지 않은 것은?

가. TELNET	나. FTP

다. NNTP	라. WWW

29. Linux 관리자인 당신은 Sendmail을 설정하여 회사 메일서버로 활용하려고 한다. 당신이 수행해야 할 부분과 내용으로 옳지 않은 것은?

가. /etc/mail/access : Relay 설정

나. /etc/mail/relay-domains : Realy 설정

다. /etc/sendmail.cf : 메일크기 제한

라. /etc/inetd.conf : 별명부여 설정

30. Windows 2003 Server에서 클라이언트 컴퓨터에 자동으로 IP Address를 할당해주는 서버는?

가. DHCP	나. WINS

다. DNS	라. IIS

31. Linux에서 네트워크 인터페이스 카드 설정 및 정보를 확인할 수 있는 명령어는?

가. ifconfig	나. traceroute

다. sndconfig	라. mount

32. Windows 2003 Server가 기본적으로 지원하는 File System이 아닌 것은?

가. EXT2	나. NTFS

다. FAT	라. FAT32

33. Linux 시스템의 기본 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /etc : 시스템 설정과 관련된 파일이 저장된다.

나. /dev : 시스템의 각종 디바이스에 대한 드라이버들이 저장된다.

다. /var : 시스템에 대한 로그와 큐가 쌓인다.

라. /usr : 각 유저의 홈 디렉터리가 위치한다.

34. Linux 시스템에서 사용되고 있는 메모리양과 사용 가능한 메모리 양, 공유 메모리와 가상 메모리에 대한 정보를 볼 수 있는 명령어는?

가. mem	나. free

다. du	라. cat

35. Linux의 'vi' 에디터 명령 모드 작업에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 저장하는 방법은 ':q' 라고 하면 된다.

나. 저장하지 않고 끝내는 방법은 ':wq!' 이다.

다. 문서에 행 번호 붙이기는 ':set nu' 라고 하면 된다.

라. 한 줄 삭제 명령은 'dw' 이다.

36. Windows 2003 Server에서 C 드라이브의 파티션을 FAT에서 NTFS로 변환하는 명령으로 올바른 것은?

가. recover C:/FS:FAT	나. recover C:/NTFS:FAT

다. convert C:/FAT:NTFS	라. convert C:/FS:NTFS

37. Windows 2003 Server 운영 중 옳지 않은 것은?

가. Windows 2003 Server는 DHCP 클라이언트나 DHCP 서버용으로 구성할 수 있다.

나. 웹 페이지를 호스트하거나 FTP를 통해서 파일을 엑세스할 수 있는 시스템을 구축하기 위해서는 IIS를 이용하면 된다.

다. Active Directory는 큰 네트워크에 있어서 NT Server보다 더 효율적으로 잘 관리할 수 있게 해준다.

라. TCP/IP를 사용하는 것이 매우 편리하기는 하지만 라우트가 불가능하기 때문에 보완책이 필요하다.

38. Windows 2003 Server의 관리도구 중 로컬 보안 설정을 통해 설정 가능한 보안정책으로 옳지 않은 것은?

가. 계정의 최소 암호 길이의 설정

나. 계정의 최소 암호 기간의 설정

다. 잘못된 암호를 입력하여 로그온 실패 시 계정이 잠기는 기간 설정

라. User 및 Group들의 로컬 파일 검색 허용 설정

39. Linux에서 서버를 종료하기 위해 'shutdown - h +30'을 입력하였다. 그런데 갑자기 어떤 작업을 추가로 하게 되어 앞서 내렸던 명령을 취소하려고 한다. 이때 필요한 명령어는?

가. shutdown -c	나. shutdown -v

다. shutdown -x	라. shutdown -z

40. Windows 2003 Server에서 시스템 인터페이스 정보를 출력하면서 송수신 패킷 수 및 오류 수, 충돌 횟수, 현재 출력 큐에 대기 중인 패킷 등에 관한 정보를 제공하는 것은?

가. arp	나. netstat

다. filter	라. icmp

41. Windows 2003 Server에서 관리 작업을 수행하거나 네트워크 리소스에 임시로 엑세스할 수 있도록 만들어진 기본 제공 사용자 계정은?

가. Administrator	나. User

다. Active Directory	라. Everyone

42. Linux에서 네트워크 환경설정 파일을 수정한 경우에는 네트워크를 재 시작해야 한다. 컴퓨터를 재부팅하지 하고 네트워크 부분만을 재시작하는 명령어로 올바른 것은?

가. /etc/init.d/network restart

나. /etc/init.d/network start

다. /etc/init.d/network stop

라. /etc/init.d/network again

43. 아파치 서버의 설정파일인 'httpd.conf'의 항목에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. KeepAlive On : HTTP에 대한 접속을 끊지 않고 유지한다.

나. StartServers 5 : 웹서버가 시작할 때 다섯 번째 서버를 실행 시킨다.

다. MaxClients 150 : 한 번에 접근 가능한 클라이언트의 개수는 150개 이다.

라. Port 80 : 웹서버의 접속 포트 번호는 80번이다.

44. Windows 2003 Server에서 사용하는 사용자 계정의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Administrator 계정은 Windows 2003 Server 설치 시 만들어진다.

나. 일반적으로 사용자를 만들면 그 사용자는 Backup Operations 그룹의 구성원이 된다.

다. 일반 사용자 계정으로 로그온 하면 컴퓨터와 도메인에 대한 제한적인 권한만을 가진다.

라. Administrator 계정으로 로그온 하면 컴퓨터와 도메인에 대한 모든 관리를 할 수 있다.

45. Windows 2003 Server의 Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 개체에 대한 정보를 저장하며 관리자와 사용자가 이 정보를 쉽게 찾아 사용할 수 있도록 한다.

나. 인터넷을 통한 로그온 인증도 가능하다.

다. 공유 파일의 전송 시 인터넷 표준인 HTTP 프로토콜을 이용한다.

라. DNS 기반의 네임 스페이스를 이용한다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 광케이블에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 멀티 모드형과 싱글 모드형이 있다.

나. 동축케이블과 마찬가지로 단선이 되었을 경우, 별도의 장비 없이 선을 연결하여 사용할 수 있다.

다. 광섬유는 코어(Core)와 클래드(Clad)로 구성된다.

라. 보안 및 잡음 등에 강한 것이 특징이다.

47. OSI 7 Layer 중 네트워크 계층에서 동작하는 네트워크 연결 장치는?

가. Repeater	나. Router

다. Bridge	라. NIC

48. Gateway에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. OSI 7 Layer 중 네트워크 계층에서 동작한다.

나. 상이한 네트워크 프로토콜, 데이터 포맷 등을 가지고 있는 두 개의 시스템 사이를 중개해 주는 역할을 하는 장치이다.

다. 서로 구조가 같은 두 개의 통신망을 연결하는데 쓰이는 장치 또는 시스템이다.

라. 2계층 스위치가 이에 속한다.

49. 네트워크 장비 중 Bridge가 Packet의 목적지를 결정하는 방법은?

가. MAC Address를 검사한다.

나. 목적지 IP Address를 검사한다.

다. 출발지 IP Address를 검사한다.

라. NIC Address를 검사한다.

50. 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 7 Layer 중 4 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC Address가 있다.

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	다	나	다	라	가	라	가	가
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	가	다	가	라	가	가	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	가	가	라	가	다	다	가	나	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	라	나	다	라	라	라	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	가	나	나	다	나	나	나	가	가