1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2013년 04월 28일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. TCP/IP 프로토콜 계층 구조에서 볼 때, 응용 계층에서 동작하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. ICMP	나. SMTP

다. SNMP	라. TFTP

2. SNMP의 문제점으로 옳지 않은 것은?

가. 보안에 취약하다.

나. 반드시 TCP/IP 네트워크에서만 한정된다.

다. SNMP MIB의 호환성이 약하다.

라. Polling Overhead가 크다.

3. ICMP 메시지가 사용되는 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 라우터나 호스트 간의 제어 또는 오류정보를 주고받을 경우

나. 호스트나 라우터가 IP 헤더의 문법 오류를 발견한 경우

다. 호스트의 IP가 중복된 경우

라. 라우터가 데이터를 전달할 수 없는 경우

4. SSH 프로토콜이 사용하는 포트 번호는?

가. TCP 22번	나. TCP 23번

다. UDP 24번	라. UDP 25번

5. RIP(Routing Information Protocol) 프로토콜의 특징에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 서브넷 주소를 인식하여 정보를 처리할 수 있다.

나. 링크 상태 알고리즘을 사용하므로, 링크 상태에 대한 변화가 빠르다.

다. 메트릭으로 유일하게 Hop Count만을 고려한다.

라. 대규모 네트워크에서 주로 사용되며, 기본 라우팅 업데이트 주기는 1초이다.

6. IP 주소를 MAC(Media Access Control) 주소로 대응시키기 위해 사용되는 프로토콜은?

가. Event viewer	나. tracert

다. ARP	라. ping

7. IP Address '127.0.0.1' 이 의미하는 것은?

가. 모든 네트워크를 의미한다.

나. 사설 IP Address를 의미한다.

다. 특정한 네트워크의 모든 노드를 의미한다.

라. 루프 백 테스트용이다.

8. TCP/IP 계층 모델 중 트랜스포트 계층에서 제공하는 프로토콜은?

가. SNMP	나. Telnet

다. UDP	라. FTP

9. DNS 서버가 호스트 이름을 IP Address로 변환하는 역할을 수행하도록 설정하는 것은?

가. 정방향 조회	나. 역방향 조회

다. 양방향 조회	라. 영역 설정

10. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IPv6 Address는 128bit의 길이로 되어 있다.

나. 현재의 IPv4와도 상호 운용이 가능하다.

다. 낮은 전송속도를 가지는 네트워크에서는 문제가 있지만, ATM같은 높은 효율성을 가진 네트워크에서도 잘 동작된다.

라. IPv6 어드레스는 각각의 인터페이스와 인터페이스 집합을 정의해준다.

11. 전자 메일 전송 프로토콜로 25번 포트를 이용하여 메시지를 전송하는 프로토콜은?

가. SMTP	나. SMMP

다. SNMP	라. SLIP

12. B Class에 속한 IP Address가 '117.68.122.32'로 할당되었는데, 서브넷 마스크가 '255.255.255.0'이다. 이 때의 네트워크 ID는?

가. 117.0.0.0	나. 117.68.0.0

다. 117.68.122.0	라. 117.68.122.32

13. NIC(Network Interface Card)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. NIC는 네트워크 형태에 따라 독립적인 어댑터이다.

나. 컨트롤 칩과 통신전용 칩, 버퍼 등으로 이루어져 있다.

다. OSI 7 Layer 중 물리 계층과 데이터 링크 계층에서 동작한다.

라. 일반적으로 각각의 NIC에는 고유한 IP 주소가 할당되는데, 이는 제조 시 제조업체에서 할당이 된다.

14. 브로드캐스트(Broadcast)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 어떤 특정 네트워크에 속한 모든 노드에 대하여 데이터 수신을 지시할 때 사용한다.

나. 단일 호스트에 할당이 가능하다.

다. 서브네트워크로 분할할 때 이용된다.

라. 호스트의 Bit가 전부 '0'일 경우이다.

15. DHCP 서버로 IP Address를 되돌려 주기 위해 사용하는 명령어는?

가. ipconfig	나. ipconfig /all

다. ipconfig /release	라. ipconfig /renew

16. B Class의 호스트 ID에 사용 가능한 Address 개수는?

가. 116,777,224개	나. 65,534개

다. 254개	라. 126개

17. IP Header의 내용 중 TTL(Time To Live)의 기능을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

가. IP 패킷은 네트워크상에서 영원히 존재할 수 있다.

나. 일반적으로 라우터의 한 홉(Hop)을 통과할 때마다 TTL 값이 '1' 씩 감소한다.

다. Ping과 Tracert 유틸리티는 특정 호스트 컴퓨터에 접근을 시도하거나 그 호스트까지의 경로를 추적할 때 TTL 값을 사용한다.

라. IP 패킷이 네트워크상에서 얼마동안 존재 할 수 있는가를 나타낸다.

2과목 : 네트워크 일반

18. HDLC(High-level Data Link Control)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 문자중심의 데이터 링크 프로토콜이다.

나. Go-Back-N ARQ 에러 방식을 사용한다.

다. 통신 동작 모드는 NRM, ARM, ABM이 있다.

라. 프레임 형식에는 I-Frame, S-Frame, U-Frame이 있다.

19. 중앙 집중 매체접근 제어 방식은?

가. Slotted Ring	나. Token Ring

다. Polling	라. CSMA/CD

20. OSI 7 Layer 중 네트워크계층(Network Layer)에 속하는 장치는?

가. Router	나. Bridge

다. Repeater	라. LAN Card

21. 멀티플렉싱 기법을 사용하는 것으로만 구성된 것은?

가. 주파수 분할, 코드 분할, 시간 분할

나. 진폭 분할, 코드 분할, 시간 분할

다. 진폭 분할, 주파수 분할, 시간 분할

라. 진폭 분할, 주파수 분할, 코드 분할

22. OSI 7 Layer에서 암호/복호, 인증, 압축 등의 기능이 수행되는 계층은?

가. Transport Layer	나. Datalink Layer

다. Presentation Layer	라. Application Layer

23. PCM 전송 방식의 생성 방법으로 올바른 것은?

가. 음성 → 표본화 → 양자화 → 부호화 → 전송로

나. 음성 → 양자화 → 표본화 → 부호화 → 전송로

다. 음성 → 표본화 → 부호화 → 양자화 → 전송로

라. 음성 → 양자화 → 부호화 → 표본화 → 전송로

24. 성형 토폴로지의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 중앙 제어 노드가 통신상의 모든 제어를 관리한다.

나. 설치가 용이하나 비용이 많이 든다.

다. 중앙 제어노드 작동불능 시 전체 네트워크가 정지한다.

라. 모든 장치를 직접 쌍으로 연결할 수 있다.

25. 데이터 인코딩 기법에서 디지털 데이터를 아날로그 데이터로 전송하는 경우의 인코딩 기법으로 옳지 않은 것은?

가. ASK	나. FSK

다. PCM	라. PSK

26. 비동기 데이터(Asynchronous Data) 전송에 필요한 신호는?

가. 처음과 마지막 자료(start/stop)

나. 인터럽트(Interrupt)

다. 상태자료(Status)

라. 캐리(Carry)

27. LAN 관련 표준안과 그 내용이 다르게 짝지어진 것은?

가. IEEE 802.2-LLC	나. IEEE 802.3-MAC

다. IEEE 802.4-토큰버스	라. IEEE 802..5-토큰링

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server의 인터넷 정보 서비스(IIS)에서 사용 가능한 서비스는?

가. SMTP, WWW	나. WWW, Telnet

다. Telnet, SMTP	라. SMTP, DHCP

29. 아파치(Apache)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 아파치는 1995년 NCSA 서버 1.3을 기반으로 만들어 졌다.

나. 스크립트 언어와 연동시키기 위해서는 소스를 컴파일 하는 것이 좋다.

다. MySQL과 연동 할 수 없다.

라. NCSA 서버와 호환되며 지속적으로 패치 파일을 제공한다.

30. 클라이언트 PC의 IP Address 설정이 자동으로 되도록 해야 할 경우 사용하는 서비스는?

가. DHCP	나. FTP

다. IIS	라. DNS

31. Windows 2000 Server의 디렉터리 공유관리에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Windows 2000 Server에서 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있도록 만드는 방법이다.

나. 공유된 디렉터리의 공유 이름으로 네트워크상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉터리가 NTFS 볼륨에 있는 경우, 일부 디렉터리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉터리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. FAT에서는 공유폴더를 생성할 수 없다.

32. Windows 2003 Server의 Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크상의 개체에 대한 정보를 저장하며 관리자와 사용자가 이 정보를 쉽게 찾아 사용할 수 있도록 한다.

나. 인터넷을 통한 로그온 인증도 가능하다.

다. 공유 파일의 전송 시 인터넷 표준인 HTTP 프로토콜을 이용한다.

라. DNS 기반의 네임 스페이스를 이용한다.

33. Windows 2003 Server의 터미널 서비스를 이용할 때 얻어지는 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 원격지의 컴퓨터를 직접 사용할 수 있다.

나. 클라이언트의 작업을 감시 할 수 있다.

다. 전체적인 TCO의 감소가 가능하다.

라. Windows 2003 Server의 기본 설치 시 포함이 되므로 별도의 설정이 필요 없이 서비스 사용이 가능하다.

34. Windows 2003 Server의 그룹 중 파일이나 폴더의 소유권을 변경할 수 있는 것은?

가. Users	나. Replicator

다. Administrators	라. Backup Operators

35. Windows 2003 Server에서 네트워크 소통량 패턴과 네트워크 문제를 확인할 수 있는 도구로, 네트워크에서 직접 프레임(패킷)을 캡처하고, 캡처된 프레임을 필터링, 저장할 수 있는 것은?

가. 데이터 원본(ODBC)	나. 인터넷 서비스 관리자

다. 네트워크 모니터	라. 분산 파일 시스템

36. Windows 2003 Server에서 'Netstat' 명령이 제공하는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 인터페이스의 구성 정보

나. 라우팅 테이블

다. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

라. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

37. Linux에서 FTP를 관리하기 위한 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ftpwho : 접속한 사용자 정보 출력

나. ftpcount : 서버에 접속한 사용자의 수

다. ftpstate : 서버에 대한 정보 출력

라. ftpshut : 지정한 시간에 서버 중단

38. Linux 시스템에서 특정 파일의 권한이 '-rwxr-x--x' 이다. 이 파일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.

나. 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

다. 이 파일의 모드는 '751' 이다.

라. 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

39. 아파치(Apache) 웹 서버 운영시 서비스에 필요한 여러 기능들을 설정하는 파일은?

가. httpd.conf	나. htdocs.conf

다. index.php	라. index.cgi

40. Linux에서 'ifconfig'를 사용하여 네트워크 인터페이스 카드를 동작시키려고 한다. 명령어에 대한 사용이 올바른 것은?

가. ifconfig 192.168.2.4 down

나. ifconfig eth0 192.168.2.4 up

다. ifconfig -up eth0 192.168.2.4

라. ifconfig up eth0 192.168.2.4

41. Linux DNS의 SOA(Start Of Authority) 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Zone 파일은 항상 SOA로 시작한다.

나. 해당 Zone에 대한 네임서버를 유지하기 위한 기본적인 자료가 저장된다.

다. Refresh는 주 서버와 보조 서버의 동기 주기를 설정한다.

라. TTL 값이 길면 DNS의 부하가 늘어난다.

42. Linux 디렉터리 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /tmp - 임시파일이 저장되는 디렉터리

나. /boot - 시스템이 부팅 될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담고 있는 디렉터리

다. /var - 시스템의 로그 파일과 메일이 저장되는 위치

라. /usr - 사용자 계정이 위치하는 파티션 위치

43. 프로세스의 상태를 확인하고자 할 때 사용하는 명령어는?

가. ps	나. w

다. at	라. cron

44. Linux에서 사용되는 'free' 명령어에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 사용 중인 메모리, 사용 가능한 메모리 용량을 알 수 있다.

나. 패스워드 없이 사용하는 유저를 알 수 있다.

다. 디렉터리의 사용량을 알 수 있다.

라. 사용 가능한 파일 시스템의 양을 알 수 있다.

45. Windows 2003 Server에서 압축, 보안, 암호화 같은 기능이 지원되는 파일 시스템은?

가. FAT16	나. FAT32

다. NTFS	라. EFS

4과목 : 네트워크 운용기기

46. Gateway에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. OSI 7 Layer 중 네트워크 계층에서 동작한다.

나. 상이한 네트워크 프로토콜, 데이터 포맷 등을 가지고 있는 두 개의 시스템 사이를 중개해 주는 역할을 하는 장치이다.

다. 서로 구조가 같은 두 개의 통신망을 연결하는데 쓰이는 장치 또는 시스템이다.

라. 2계층 스위치가 이에 속한다.

47. 라우터가 라우팅 프로토콜을 이용해서 검색한 경로 정보를 저장하는 곳은?

가. MAC Address 테이블	나. NVRAM

다. 플래쉬(Flash) 메모리	라. 라우팅 테이블

48. 리피터(Repeater)를 사용해야 될 경우로 올바른 것은?

가. 네트워크 트래픽이 많을 때

나. 세그먼트에서 사용되는 액세스 방법들이 다를 때

다. 데이터 필터링이 필요할 때

라. 신호를 재생하여 전달되는 거리를 증가시킬 필요가 있을 때

49. 내부에 코어(Core)와 이를 감싸는 굴절률이 다른 유리나 플라스틱으로 된 외부 클래딩(Cladding)으로 구성된 전송 매체는?

가. 이중 나선(Twisted Pair)

나. 동축 케이블(Coaxial Cable)

다. 2선식 개방 선로(Two-Wire Open Lines)

라. 광 케이블(Optical Cable)

50. 스위칭 허브(Switching Hub)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. OSI 참조 모델 중 3계층 장비이다.

나. 데이터를 목적지 노드로 전송할 때 MAC 어드레스를 기준으로 Forwarding 한다.

다. 데이터 전송을 위해 라우팅 테이블을 이용한다.

라. Multi-Port-Repeater라 부른다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	다	가	다	다	라	다	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	라	가	다	나	가	가	다	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	다	가	라	다	가	나	가	다	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	다	라	다	다	다	다	라	가	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	라	가	가	다	나	라	라	라	나