1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 2급      ◐ 2014년 07월 27일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. Ping에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. TCP/IP 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램이다.

나. 원격 호스트까지의 패킷이 도달하는 왕복 시간을 측정할 수 있다.

다. 원격 호스트에 네트워크 오류가 있을 경우, 이를 확인하고 오류를 정정해 준다.

라. 원격 호스트와의 연결 상태를 진단할 수 있다.

2. SNMP의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. SNMP는 주기적으로 폴링(Polling)하여 네트워크 상태 정보를 수집하고 분석하는 기능을 제공한다.

나. 네트워크 확장을 용이하게 해준다.

다. SNMP는 일반적으로 TCP 세션을 이용한다.

라. 폴링으로 인해 네트워크 트래픽이 많이 발생될 수 있는 단점이 있다.

3. IPv4 Address 체계에서 가장 많은 네트워크를 가지는 Class로, 시작 옥텟의 비트가 '110'인 것은?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

4. SSH 프로토콜이 사용하는 포트 번호는?

가. TCP 22번	나. TCP 23번

다. UDP 24번	라. UDP 25번

5. IP Address의 Class에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. A Class 주소는 실제 128개의 네트워크에 할당할 수 있다.

나. B Class는 IP Address에서 최상위 비트를 '10'으로 설정하고, 그 이후 총 2 Octet 까지 네트워크 ID로 사용한다.

다. C Class 네트워크에서는 특별한 목적의 예약 주소를 제외하고 최고 256개의 호스트를 가질 수 있다.

라. D Class는 앞으로 사용하기 위해 남겨둔 실험적인 범위이다.

6. TCP/IP 프로토콜 중 응용 계층에서 동작하지 않는 것은?

가. SMTP	나. Telnet

다. FTP	라. IGMP

7. IPv6에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IETF(Internet Engineering Task Force)에서 IP Address 부족에 대한 해결 방안으로 만들었다.

나. IPv6 보다는 IPv4가 더 다양한 옵션 설정이 가능하다.

다. 주소 유형은 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 3가지이다.

라. Broadcasting 기능을 제공한다.

8. ICMP 프로토콜의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 여러 목적지로 동시에 보내는 멀티캐스팅 기능이 있다.

나. 두 호스트간의 연결의 신뢰성을 테스트하기 위한 반향과 회답 메시지를 지원한다.

다. 'ping' 명령어는 ICMP를 사용한다.

라. 원래의 데이터그램이 TTL을 초과하여 버려지게 되면 시간 초과 에러 메시지를 보낸다.

9. IPv6 헤더 형식에서 네트워크 내에서 데이터그램의 생존 기간과 관련되는 필드는?

가. Version	나. Priority

다. Next Header	라. Hop Limit

10. ARP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Ethernet 주소를 IP Address로 매핑시킨다.

나. ARP를 이용하여 IP Address가 중복되어 사용되는지 찾을 수 있다.

다. ARP 캐시는 일정한 주기를 갖고 갱신된다.

라. 중복된 IP가 발견된 경우 ARP 캐시는 갱신되지 않는다.

11. TCP/IP 모델에서 UDP(User Datagram Protocol)가 동작되는 계층은?

가. 응용 계층

나. 전송 계층

다. 인터넷 계층

라. 네트워크 인터페이스 계층

12. TCP 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 송수신되는 데이터의 흐름을 감시하고 제어한다.

나. 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장한다.

다. 흐름 제어를 위해 동적 윈도우(Dynamic Sliding Window) 방식을 사용한다.

라. 실시간 동영상과 같이 한 번에 많은 양의 데이터를 송신할 때 주로 사용한다.

13. E-Mail과 관련 없는 것은?

가. MUA	나. SNMP

다. SMTP	라. MIME

14. 라우팅(Routing)에 사용되지 않는 프로토콜은?

가. Gateway	나. BGP

다. RIP	라. OSPF

15. 네트워크의 상태정보를 나타내는 netstat 명령을 실행 했을 때 제공하지 않는 정보는?

가. 커널의 경로 배정표

나. 네트워크 인터페이스의 상태 정보

다. 인터페이스의 구성 정보

라. IP 패킷이 목적지에 도착하기 위해 방문하는 게이트웨이의 순서 정보

16. C Class의 네트워크를 서브넷으로 나누어 각 서브넷에 4~5 대의 PC를 접속해야 할 때, 서브넷 마스크 값으로 올바른 것은?

가. 255.255.255.240	나. 255.255.0.192

다. 255.255.255.248	라. 255.255.255.0

17. TCP/IP 에서 Broadcast의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 다른 한 호스트로 전송하는 것

나. 메시지가 한 호스트에서 망상의 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것

다. 메시지가 한 호스트에서 망상의 모든 호스트들로 전송하는 것

라. 메시지가 한 호스트에서 가장 가까이 있는 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것

2과목 : 네트워크 일반

18. 근거리 통신망의 전송방식 중 베이스밴드(Baseband) 방식의 특징은?

가. 아날로그 전송방식

나. 디지털 전송방식

다. 단일채널의 데이터를 아날로그 신호로 변조하여 전송

라. 단방향 통신

19. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-Back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective ARQ	라. Adaptive ARQ

20. Windows 2003 Server에서 TCP/IP 망을 구성하는데 필요한 항목으로 옳지 않은 것은?

가. IPX/SPX 주소	나. IP Address

다. DNS 서버 주소	라. 서브넷 마스크

21. IEEE 802 프로토콜의 연결이 올바른 것은?

가. IEEE 802.3 : 토큰 버스

나. IEEE 802.4 : 토큰 링

다. IEEE 802.11 : 무선 LAN

라. IEEE 802.5 : CSMA/CD

22. 프레임 신호의 송수신, 신호의 재생중계, 토큰 신호의 전송, 우선레벨의 부여 및 네트워크의 감시 등을 행할 수 있는 네트워크 망의 형태는?

가. Token Ring	나. CSMA/CD

다. Wireless LAN	라. CSMA/CA

23. 네트워크 계층에서 데이터의 단위는?

가. 트래픽	나. 프레임

다. 세그먼트	라. 패킷

24. OSI 7 Layer 중 데이터 링크 계층의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 통신 프로토콜을 정의한 OSI 7 Layer 중 세 번째 계층에 해당한다.

나. 비트를 프레임화 시킨다.

다. 전송, 형식 및 운용에서의 에러를 검색한다.

라. 흐름제어를 통하여 데이터 링크 개체간의 트래픽을 제어한다.

25. 변조에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

가. 전달하고자 하는 신호를 목적지까지 효율적으로 보내기 위해 신호를 전송에 적합한 형태로 바꾸는 것이다.

나. 단말기의 수신가능 신호에 적합한 신호를 생성하는 조직이다.

다. 복잡한 신호를 단순하게 하는 신호조작이다.

라. 신호에 제어신호를 추가하는 조작이다.

26. 광섬유의 구조로 옳지 않은 것은?

가. 코어(Core)	나. 클래딩(Cladding)

다. 석영(Quartz)	라. 코팅(Coating)

27. Routing 정책에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Fixed Routing은 구성이 간단하나 네트워크 장애에 대응하지 못하는 단점이 있다.

나. Flooding은 가능한 경로를 모두 이용하기 때문에 매우 신뢰성이 높다.

다. Adaptive Routing에서는 트래픽 정보에 따른 반응이 너무 빠를 경우 Congestion을 유발할 우려가 있다.

라. Random Routing은 네트워크 정보를 이용하지 않기 때문에 트래픽 부하를 높일 수 있다.

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server가 기본적으로 지원하는 File System으로 옳지 않은 것은?

가. EXT2	나. NTFS

다. FAT	라. FAT32

29. Linux 시스템에서 " 'ping' 이라는 파일을 표준 입력으로 받아서 만들어라"에 대한 명령어 형식으로 올바른 것은?

가. cat >ping	나. cat ping

다. cat - ping	라. cat <ping

30. Windows 2003 Server에서 IIS를 이용하여 수행할 수 있는 서비스는?

가. NNTP 서비스, 웹 서비스

나. 웹 서비스, Telnet 서비스

다. Telnet 서비스, SMTP 서비스

라. SMTP 서비스, DHCP 서비스

31. Linux에서 DNS를 설치하기 위한 named.zone 파일의 SOA 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Serial : 타 네임서버가 이 정보를 유지하는 최소 유효기간

나. Refresh : Primary 네임서버의 Zone 데이터베이스 수정 여부를 검사하는 주기

다. Retry : Secondary 네임 서버에서 Primary 네임서버로 접속이 안 될 때 재시도를 요청하는 주기

라. Expire : Primary 네임서버 정보의 신임 기간

32. DNS에서 호스트의 이름을 IP Address에 연결할 때 사용하는 레코드는?

가. A	나. NS

다. MX	라. CNAME

33. VI의 3가지 모드 중에서 실제로 VI 편집기의 내용을 수정할 때 사용하며, i, a, o등을 누른 후, 텍스트를 입력할 수 있는 상태모드는?

가. 명령모드	나. 실행모드

다. 편집모드	라. 치환모드

34. Windows 2003 Server에서 Active Directory에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 설치하는 명령은 'Dcpromo'이다.

나. 삭제하는 명령은 'Dcpromo'이다.

다. 설치하기 위해서는 FAT 파일 시스템이어야 한다.

라. 최소 하나의 Controller가 존재한다.

35. Linux 명령어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. ls : cd와 비슷한 명령어로 디렉터리를 변경할 때 사용한다.

나. cp : 파일을 다른 이름으로 또는 다른 디렉터리로 복사할 때 사용한다.

다. mv : 파일을 다른 파일로 변경 또는 다른 디렉터리로 옮길 때 사용한다.

라. rm : 파일을 삭제할 때 사용한다.

36. Linux 시스템에서 사용자가 내린 명령어를 Kernel에 전달해주는 역할을 하는 것은?

가. System Program	나. Loader

다. Shell	라. Directory

37. Windows 2003 DHCP서버의 DHCP 범위 만들기에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

가. 모든 DHCP서버는 최소한 하나의 DHCP범위를 반드시 가져야 한다.

나. DHCP 주소범위에서 정적으로 할당된 주소가 있다면, 반드시 해당주소를 제외해야 한다.

다. 네트워크에 여러 DHCP서버를 운영할 경우, DHCP 범위가 겹쳐도 무관하다.

라. 임대기간은 '제한 없이'로 설정할 수는 없고, 반드시 기간을 설정해야 한다.

38. Windows 2003 Server에서 계정 잠금 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 계정 잠금은 사용자가 여러 번 로그인에 실패하였을 때 발생한다.

나. 계정이 잠긴 이후 계속해서 로그인을 시도할 경우, 로컬 보안 설정을 통해 해당 계정을 자동으로 삭제할 수 있다.

다. 잠금이 발생될 때까지 실패 횟수는 관리자에 의해 설정될 수 있다.

라. 관리자는 계정이 잠기는 기간을 설정할 수 있다.

39. Windows 2003 Server 설치 시 기본으로 설치되는 사용자로 알맞게 짝지어진 것은?

가. User, Administrator	나. User, Guest

다. User, Group	라. Administrator, Guest

40. Linux 시스템에서 특정 파일의 권한이 '-rwxr-x--x' 이다. 이 파일에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 소유자는 읽기 권한, 쓰기 권한, 실행 권한을 갖는다.

나. 소유자와 같은 그룹을 제외한 다른 모든 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

다. 이 파일의 모드는 '751' 이다.

라. 동일한 그룹에 속한 사용자는 실행 권한만을 갖는다.

41. RDP(Remote Desktop Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows 2003 Server의 터미널 서비스에 사용되는 프로토콜이다.

나. 네트워크 연결을 통한 원격화면 표시 및 입력 기능을 제공한다.

다. 약 56kbps의 대역폭에서는 동작하지 않는 프로토콜이다.

라. TSAC(Terminal Service Advanced Client)가 RDP 클라이언트를 대신하여 사용된다.

42. 리눅스의 표준 디렉토리 구조에서 리눅스 시스템의 각종 설정파일이 위치하는 디렉토리는?

가. /bin	나. /dev

다. /etc	라. /usr

43. Windows 2003 Server에서 클라이언트의 Host Name, IP 주소, 서브넷 마스크, DNS Server, 기본 게이트웨이 등의 설정 사항을 볼 수 있는 명령어는?

가. arp -a	나. ipconfig /all

다. convert	라. netstat

44. Linux에서 사용되는 스왑 영역(Swap Space)에 관한 설명으로 올바른 것은?

가. 스왑 영역이란 시스템에서 사용 가능한 메모리양을 늘리기 위해 디스크 장치를 이용하는 것을 의미한다.

나. 스왑 영역은 가상 메모리 형태로 이용되며 실제 물리적 메모리와 같은 처리속도를 갖는다.

다. 시스템이 부팅될 때 부팅 가능한 커널 이미지 파일을 담는 영역으로 10Mbyte 정도면 적당하다.

라. Linux에 필요한 바이너리 파일과 라이브러리 파일들이 저장되는 영역으로 많은 용량을 요구한다.

45. Windows 2003 Server의 파일 서버에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 디렉터리 공유를 이용하면, 네트워크를 통해 파일을 액세스 할 수 있다.

나. 공유된 디렉터리의 공유 이름으로 네트워크상의 다른 사용자가 공유 리소스를 이용할 수 있게 된다.

다. 공유 디렉터리가 NTFS 볼륨에 있는 경우 일부 디렉터리에 대한 액세스를 막기 위해 디렉터리 사용 권한을 사용할 수 있다.

라. 디렉터리를 공유할 때 공유 이름은 반드시 해당 디렉터리 이름을 사용해야 한다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 라우터가 라우팅 프로토콜을 이용해서 검색한 경로 정보를 저장하는 곳은?

가. MAC Address 테이블	나. NVRAM

다. 플래쉬(Flash) 메모리	라. 라우팅 테이블

47. 스위칭 허브(Switching Hub)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. OSI 참조 모델 중 3계층 장비이다.

나. 데이터를 목적지 노드로 전송할 때 MAC 어드레스를 기준으로 Forwarding 한다.

다. 데이터 전송을 위해 라우팅 테이블을 이용한다.

라. Multi-Port-Repeater라 부른다.

48. 당신은 네트워크 관리자이다. 당신은 라우터 설정을 변경하기 위하여 직접 라우터의 포트와 노트북의 COM포트를 연결하여 사용하기로 하였다. 당신이 사용해야할 포트는?

가. Serial port	나. Console Port

다. AUX Port	라. AUI Port

49. 인터네트워킹(Internetworking) 장비들 중에서 거리를 연장하고, 접속되는 노드의 수를 증가시키기 위한 장치로, 데이터 신호를 증폭시키고 정확하게 되살려서 전달하는 중계기 역할을 하는 것은?

가. 리피터	나. 게이트웨이

다. 라우터	라. 브리지

50. 장비와 OSI 7 Layer가 올바르게 연결된 것은?

가. Cable - Application Layer

나. Repeater - Presentation Layer

다. Switch - DataLink Layer

라. Router - Physical Layer

오답 및 오타가 있을수 있으므로 최신 자료는
전자문제집 CBT 사이트에서 확인 하시기 바랍니다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	다	다	가	나	라	가	가	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	라	나	가	라	다	다	나	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	라	가	가	다	라	가	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	가	다	다	가	다	라	나	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	다	나	가	라	라	나	나	가	다