1. 고속 디젤기관이 가솔린 기관보다 좋은 점은?

굴삭기운전기능사       ◐ 2004년 10월 10일 필기 기출문제 ◑           전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

가. 열효율이 높고 연료 소비율이 적다.

나. 운전 중 소음이 비교적 적다.

다. 엔진의 출력당 무게가 가볍다.

라. 엔진의 압축비가 낮다.

2. 기관을 시동하기 전에 점검할 사항으로 가장거리가 먼 것은?

가. 냉각수 및 엔진오일의 량

나. 기관의 온도

다. 연료의 량

라. 유압유의 량

3. 일반적인 건설기계에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 기관이 과열됐을 때는 기관을 정지시킨 후 냉각수를 조금씩 보충한다.

나. 운전 중 팬벨트가 끊어지면 충전 경고등이 꺼진다.

다. 윤활 계통에 이상이 생기면 운전 중에 오일압력경고등이 켜진다.

라. 연료탱크는 주기적으로 청소를 하여 물과 찌꺼기를 제거시킨다.

4. 피스톤링의 작용과 가장 관계가 먼 것은?

가. 기밀 작용	나. 오일제어 작용

다. 불완전 연소 억제작용	라. 열전도 작용

5. 기관의 속도에 따라 자동적으로 분사시기를 조정하여 운전을 안정되게 하는 것은?

가. 노즐	나. 과급기

다. 타이머	라. 디콤퍼

6. 압축말 연료분사 노즐로부터 실린더 내로 연료를 분사하여 연소시켜 동력을 얻는 행정은?

가. 폭발행정	나. 압축행정

다. 배기행정	라. 흡기행정

7. 디젤기관을 시동시킨 후 충분한 시간이 지났는데도 냉각수 온도가 정상적으로 상승하지 않을 경우 그 고장의 원인이 될 수 있는 것은?

가. 수온조절기의 고장

나. 물펌프의 고장

다. 라디에이터 코어의 파손

라. 냉각팬벨트의 헐거움

8. 냉각팬의 벨트 유격이 너무 클 때 일어나는 현상은?

가. 베어링의 마모가 심하다.

나. 벨트가 절단된다.

다. 기관 과열의 원인이 된다.

라. 점화시기가 빨라진다.

9. 엔진오일이 우유색을 띄고 있을 때의 원인은?

가. 경유가 유입되었다.	나. 연소가스가 섞여있다.

다. 냉각수가 섞여 있다.	라. 가솔린이 유입되었다.

10. 엔진오일에 대한 설명 중 가장 알맞은 것은?

가. 엔진오일에는 거품이 많이 들어있는 것이 좋다.

나. 엔진오일 순환상태는 오일레벨 게이지로 확인한다.

다. 겨울보다 여름에는 점도가 높은 오일을 사용한다.

라. 엔진을 시동 후 유압 경고등이 꺼지면 엔진을 멈추고 점검한다.

11. 과급기에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 배기 터빈 과급기는 주로 원심식이다.

나. 흡입 공기에 압력을 가해 기관에 공기를 공급한다.

다. 과급기를 설치하면 엔진 중량과 출력이 감소된다.

라. 4행정 사이클 디젤기관은 배기가스에 의해 회전하는 원심식 과급기가 주로 사용된다.

12. 엔진이 기동되었을 때 시동스위치를 계속 ON 위치로 할 때 미치는 영향으로 맞는 것은?

가. 시동전동기의 수명이 단축된다.

나. 캠이 마멸된다.

다. 클러치 디스크가 마멸된다.

라. 크랭크축 저널이 마멸된다.

13. AC 발전기에서 다이오드의 역할은?

가. 여자 전류를 조정하고 역류를 방지한다.

나. 전류를 조정한다.

다. 교류를 정류하고 역류를 방지한다.

라. 전압을 조정한다.

14. 헤드라이트에서 세미실드빔형은?

가. 렌즈와 반사경을 분리하여 제작한 것

나. 렌즈, 반사경 및 전구를 분리하여 교환이 가능한 것

다. 렌즈, 반사경 및 전구가 일체인 것

라. 랜즈와 반사경은 일체이고, 전구는 교환이 가능한 것

15. 세미실드빔 형식을 사용하는 건설기계장비에서 전조등이 점등되지 않을때 가장 올바른 조치 방법은?

가. 렌즈를 교환한다.	나. 반사경을 교환한다.

다. 전구를 교환한다.	라. 전조등을 교환한다.

16. 축전지 케이스와 커버 세척에 가장 알맞은 것은?

가. 솔벤트와 물	나. 소금과 물

다. 소다와 물	라. 가솔린과 물

17. 축전지 취급상 가장 좋지 않는 것은?

가. 과방전은 충전지의 충전을 위해 필요하다.

나. 자연 소모된 전해액은 증류수로 보충한다.

다. 필요시 급속 충전시켜 사용할 수 있다.

라. 사용하지 않은 축전지도 2주에 1회 정도 보충전 한다.

18. 굴삭기에서 매 2000시간마다 점검, 정비해야 할 항목으로 맞지 않는 것은?

가. 액슬케이스 오일교환

나. 선회구동케이스 오일교환

다. 트랜스퍼케이스 오일교환

라. 작동유 탱크 오일교환

19. 굴삭기의 센터 조인트(선회 이음)의 기능이 아닌 것은?

가. 스위블 조인트라고도 한다.

나. 압력 상태에서도 선회가 가능한 관이음이다.

다. 스윙모터를 회전시킨다.

라. 상부 회전체의 오일을 주행 모터에 전달한다.

20. 지게차의 조종레버 명칭이 아닌 것은?

가. 리프트 레버	나. 밸브 레버

다. 변속 레버	라. 틸트 레버

21. 지게차 작업 장치의 포크가 한쪽이 기울어지는 가장 큰 원인은?

가. 한쪽 체인(chain)이 늘어짐

나. 한쪽 로울러(side roller)가 마모

다. 한쪽 실린더(cylinder)의 작동유가 부족

라. 한쪽 리프트 실린더(lift cylinder)가 마모

22. 도우저의 용도별로 분류한 것으로 틀린 것은?

가. 틸트도우저	나. 불도우저

다. 브레이커도우저	라. 앵글도우저

23. 로우더 작업에서 트럭이나 쌓여있는 흙쪽으로 이동할 때에는 버켓을 지면에서 약 몇 m 정도 위로 하는 것이 좋은가?

가. 0.1	나. 1.5

다. 1	라. 0.5

24. 클러치의 미끄러짐은 언제 가장 현저하게 나타나는가?

가. 가속	나. 고속

다. 공전	라. 저속

25. 타이어의 구조에서 직접 노면과 접촉되어 마모에 견디고 적은 슬립으로 견인력을 증대시키는 곳의 명칭은?

가. 비이드(bead)	나. 트레드(tread)

다. 카아카스(carcass)	라. 브레이커(breaker)

26. 작업장에서 이동 및 선회시에 먼저 하여야 할 것은?

가. 굴착 작업	나. 버켓 내림

다. 경적 울림	라. 급방향 전환

27. 매매를 위하여 건설기계매매사업장에 제시된 건설기계를 운행할 수 있는 사유가 아닌 것은?

가. 정기검사를 받고자 하는 경우

나. 매수인의 요구에 의하여 2km 이내의 거리를 시험운행 하고자 하는 경우

다. 정비를 받고자 하는 경우

라. 일시 대여하고자 하는 경우

28. 건설기계의 등록말소 사유에 해당되지 않는 것은?

가. 건설기계가 멸실되었을 때

나. 부정한 방법으로 등록을 한 때

다. 건설기계를 폐기한 때

라. 건설기계로 화물을 운송한 때

29. 건설기계의 구조 변경 범위에 속하지 않는 것은?

가. 조종장치의 형식 변경

나. 건설기계의 길이, 너비, 높이변경

다. 적재함의 용량 증가를 위한 변경

라. 수상작업용 건설기계의 선체의 형식변경

30. 그림의 교통안전표지는?

가. 우로 이중 굽은 도로

나. 좌우로 이중 굽은 도로

다. 좌로 굽은 도로

라. 회전형 교차로

31. 다음 중 통행의 우선순위가 맞는 것은?

가. 긴급자동차, 일반 자동차, 원동기장치 자전차

나. 긴급자동차, 원동기장치 자전차, 승용자동차

다. 원동기장치 자전차, 긴급자동차, 버스

라. 승합자동차, 원동기장치 자전차, 긴급자동차

32. 안전지대라 함은?

가. 사고가 잦은 장소에 보행자의 안전을 위하여 설치한 장소

나. 버스정류장 표지가 있는 장소

다. 도로를 횡단하는 보행자나 통행하는 차마의 안전을 위하여 안전표지 등으로 표시된 도로의 부분

라. 자동차가 주차할 수 있도록 설치된 장소

33. 도로의 모퉁이로부터 몇 m 이내의 장소에 정차하여서는 안 되는가?

가. 2m	나. 5m

다. 10m	라. 3m

34. 보도와 차도의 구분이 없는 도로에서 아동이 있는 곳을 통행할 때에 운전자가 취할 조치 중 옳은 것은?

가. 속도를 줄이고 경음기를 울린다.

나. 서행 또는 일시 정지하여 안전을 확인하고 진행한다.

다. 반드시 일시 정지한다.

라. 그대로 진행한다.

35. 유압오일에서 온도에 따른 점도변화 정도를 표시하는 것은?

가. 윤활성	나. 점도

다. 점도 지수	라. 점도 분포

36. 건설기계에서 10시간 또는 매일 점검해야 하는 사항이 아닌 것으로 가장 적당한 것은?

가. 연료탱크 연료량	나. 엔진 오일량

다. 종감속기어 오일량	라. 자동변속기 오일량

37. 다음 중 유압의 단점이 아닌 것은?

가. 고압 사용으로 인한 위험성 및 이물질에 민감하다.

나. 유온의 영향에 따라 정밀한 속도와 제어가 곤란하다.

다. 전기, 전자의 조합으로 자동제어가 곤란하다.

라. 폐유에 의한 주변환경이 오염될 수 있다.

38. 유압펌프에서 오일이 토출될 수 있는 것은?

가. 회전수가 너무 낮다.

나. 흡입관 혹은 스트레이너가 막혀 있다.

다. 펌프입구에서 공기를 흡입하지 않는다.

라. 회전방향이 반대로 되어 있다.

39. 2개 이상의 분기 회로가 있을 때 순차적인 작동을 하기 위한 압력제어 밸브는?

가. 감압밸브	나. 릴리프밸브

다. 시퀀스밸브	라. 리듀싱밸브

40. 유압장치에서 작동체의 속도를 바꿔주는 밸브는?

가. 속도제어 밸브	나. 압력제어 밸브

다. 방향제어 밸브	라. 유량제어 밸브

41. 유압작동부에서 오일이 새고 있을 때 교환해야 하는 부품은?

가. 밸브	나. 실(seal)

다. 기어	라. 플런저

42. 액츄에이터의 운동속도를 조정하기 위하여 사용되는 밸브는?

가. 방향제어 밸브	나. 온도제어 밸브

다. 유량제어 밸브	라. 압력제어 밸브

43. 유압탱크의 구비 조건이 아닌 것은?

가. 적당한 크기의 주유구 및 스트레이너를 설치한다.

나. 드레인(배출밸브) 및 유면계를 설치한다.

다. 오일에 이물질이 혼입되지 않도록 밀폐 되어야 한다.

라. 오일 냉각을 위한 쿨러를 설치한다.

44. 베인 펌프의 특징 중 틀린 것은?

가. 싱글형과 더블형이 있다.

나. 토크(torque)가 안정되어 소음이 적다.

다. 마모가 일어나는 곳은 캠링면과 베인 선단부분이다.

라. 베인을 캠링면에 밀착시키는 방식 중 원심력식은 소용량형에, 스프링식은 대용량형에 사용한다.

45. 회전수가 같을 때 펌프의 토출량이 변할 수 있는 것은?

가. 기어 펌프

나. 정용량형 베인펌프

다. 프로펠러펌프

라. 가변 용량형 피스톤 펌프

46. 유압 모터의 감속기 오일 수준 점검시 유의사항을 설명한 것이다. 다음 중 틀린 것은?

가. 오일 수준을 점검하기 전에 항상 오일 수준 점검 게이지 주변을 깨끗하게 청소한다.

나. 오일 수준 점검시는 오일의 정상적인 작업 온도에서 점검해야 한다.

다. 오일량이 너무 적으면 모터 유닛(unit)이 올바르게 작동하지 않거나 손상될 수 있다.

라. 오일량이 너무 많으면 모터 유닛(unit)이 과냉 될 수 있다.

47. 스패너 또는 렌치를 사용할 때의 주의 사항으로 적합하지 않는 것은?

가. 너트에 맞는 것을 사용한다.

나. 스패너 또는 렌치는 뒤로 밀어 돌려야 한다.

다. 해머대용으로 사용하지 않는다.

라. 무리한 힘을 가하지 않는다.

48. 안전한 작업을 위해 보안경을 착용하여야 하는 작업은?

가. 유니버셜 조인트 조임 및 하체 점검작업

나. 전기저항 측정 및 배선 점검 작업

다. 엔진 오일 보충 및 냉각수 점검작업

라. 납땜 작업

49. 안전사고 발생의 원인이 아닌 것은?

가. 정리정돈 및 조명장치가 잘되어 있지 않을 때

나. 기계 및 장비가 넓은 장소에 설치되어 있을 때

다. 적합한 공구를 사용하지 않을 때

라. 안전장치 및 보호장치가 잘되어 있지 않을 때

50. 작업현장에서 작업시 사고 예방을 위해 알아 두어야 할 가장 중요한 사항은?

가. 1인당 작업량	나. 장비의 성능

다. 안전수칙	라. 기술정도

51. 사고로 인한 재해가 가장 많이 발생할 수 있는 것은?

가. 벨트, 풀리	나. 캠

다. 기관	라. 래크

52. 안전표시에서 주의표시로 주로 사용하는 색은?

가. 백색	나. 적색

다. 황색	라. 녹색

53. 중량물 운반에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

가. 흔들리는 화물은 사람이 붙잡아서 이동한다.

나. 무거운 물건을 운반할 경우 주위사람에게 인지하게 한다.

다. 규정 용량을 초과해서 운반하지 않는다.

라. 무거운 물건을 상승 시킨채 오랫동안 방치하지 않는다.

54. 축전지를 충전할 때 주의사항으로 맞지 않는 것은?

가. 충전시 전해액 주입구 마개는 모두 닫는다.

나. 축전지는 사용하지 않아도 1개월 1회 보충전을 한다.

다. 축전지가 단락하여 불꽃이 발생하지 않게 한다.

라. 과충전 하지 않는다.

55. 목재, 종이, 석탄 등 고체연료에 의한 화재는 어떤 화재로 분류 하는가?

가. C급 화재	나. D급 화재

다. A급 화재	라. B급 화재

56. 복스렌치 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 소켓렌치보다 더 큰 힘으로 조일 때 사용한다.

나. 여러 방향에서 사용이 가능하다.

다. 오픈렌치와 규격이 동일하다.

라. 사용중 잘 미끄러지지 않는다.

57. 가스도매사업자의 배관을 시가지의 도로 노면밑에 매설하는 경우 노면으로부터 배관외면 까지의 깊이는?

가. 1.5m이상	나. 0.6m이상

다. 1.0m이상	라. 1.2m이상

58. 도로굴착시 황색의 가스보호포가 나왔다. 도시가스 배관은 그 보호포가 설치된 위치로부터 최소한 몇 cm이상 깊이에 매설되어 있는가?(단, 배관의 심도는 1.2m 이다.)

가. 90	나. 120

다. 30	라. 60

59. 다음 중 전압의 표시 단위로 맞는 것은?

가. [A]	나. [V]

다. [M]	라. [Ω]

60. 그림과 같이 시가지에 있는 배전선로 A에는 보통 몇 [V]의 전압이 인가되고 있는가?

가. 110[V]	나. 220[V]

다. 440[V]	라. 22900[V]

기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	나	나	다	다	가	가	다	다	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	가	다	라	다	다	가	나	다	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	다	라	가	나	다	라	라	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	나	나	다	다	다	다	다	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	라	라	라	라	나	가	나	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	다	가	가	다	가	가	라	나	라