1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2006년 09월 24일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. OSI 참조모델의 트랜스포트 계층(Transport Layer)에 대응하는 TCP/IP 프로토콜은?

가. Transmission Control Protocol

나. Internet Protocol

다. Address Resolution Protocol

라. Simple Network Management Protocol

2. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송 및 에러검출을 담당한다.

나. IP 패킷에는 크기의 제한이 있다.

다. TCP는 한 번에 많은 상대에게 데이터를 전달하고자 할 때 사용된다.

라. IP는 패킷을 유실 또는 왜곡시키기도 한다.

3. IP Address 체계로 옳지 않은 것은?

가. 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 기반으로 IP Address 체계를 따른다.

나. IPv4의 주소 체계는 4 Octet로 구성되며, 각 부분은 ‘·’으로 구분된다.

다. IP Address는 2대 이상의 컴퓨터가 동시에 공유할 수 있다.

라. IP Address는 네트워크의 크기에 따라 적용 가능하도록 5개의 Class로 나뉘며, 일반 Host는 주로 A, B, C Class가 사용된다.

4. 다음 중 가장 많은 Network 수를 제공하는 Class는?

가. A Class	나. B Class

다. C Class	라. D Class

5. SMTP 명령어들에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. RCPT : 우편 데이터의 개별적인 수신자를 식별한다.

나. RSET : 현재 메일 처리를 중지하고 모든 저장된 정보를 폐기한다.

다. SOML : 사용자의 로그인 여부와 상관없이 메시지를 전송한다.

라. EXPN : 수신자 SMTP에게 메일링 리스트를 식별하는 논술을 확인하고 리스트의 멤버십을 리턴 할 것을 요구한다.

6. IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 32bit 주소 체계를 갖는 IPv4의 주소 부족으로 IPv6가 등장했다.

나. IPv4에서는 Flow Labeling 기능과 인증, 프라이버시를 제공한다.

다. IPv6에서는 Next Header가 있어서 확장된 헤더를 가리키도록 하고 있다.

라. IPv6에서는 근원지와 목적지 주소할당을 위해 128bit를 가진다.

7. IP의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 최대 패킷의 크기는 65,535Byte이다.

나. 연결 지향 프로토콜이다.

다. 인터넷 데이터그램을 송신지로부터 수신지로 전송하는데 필요한 기능을 제공한다.

라. 호스트의 주소 지정과 패킷 절단의 기능을 담당한다.

8. TCP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IP는 데이터의 배달을 관장하고, TCP는 데이터 패킷을 추적 관리한다.

나. 비연결 지향형 프로토콜이다.

다. OSI 통신 모델에서 세션 계층에 속한다.

라. 데이터 전송에 있어 신뢰성을 제공하지 않는다.

9. UDP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 가상선로 개념이 없는 비연결형 프로토콜이다.

나. TCP보다 전송속도가 느리다.

다. 각 사용자는 16비트의 포트번호를 할당받는다.

라. 데이터전송이 블록 단위이다.

10. ARP와 RARP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. ARP와 RARP는 전달 계층(Transport Layer)에서 동작하며 인터넷 주소와 물리적 하드웨어 주소를 변환하는데 관여한다.

나. ARP는 IP 데이터그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

라. RARP는 브로드캐스팅을 통해 해당 네트워크 주소에 대응하는 하드웨어의 실제 주소를 얻는다.

11. ICMP(Internet Control Message Protocol)의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 에러 보고기능	나. 도착 가능 검사기능

다. 혼잡 제어기능	라. 송신측 경로 변경기능

12. Telnet에서 사용 가능한 기본 명령어로 옳지 않은 것은?

가. open	나. quit

다. status	라. user

13. 원격지 호스트에 로그인 하지 않고 원격지 호스트 상에 존재하는 특정 명령어를 실행할 수 있도록 하는 것은?

가. rsh	나. rcp

다. rlogin	라. rhost

14. 다음 TCP/IP 응용 모듈 프로토콜들 중 하이퍼텍스트 전송을 맡고 있는 것은?

가. Telnet	나. FTP

다. HTTP	라. SMTP

15. FTP 서비스에서 파일을 송수신하기 전에 이 명령어를 내려주면 각 블록이 전송될 때 각 블록마다 ‘#’ 표시가 나타나 손쉽게 전송여부를 확인할 수 있는 명령은?

가. hash	나. binary

다. mls	라. trace

16. DNS 메시지의 질의 섹션에 대한 영역 중 해당되지 않는 것은?

가. QNAME	나. QTYPE

다. QCLASS	라. QLIST

17. TFTP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 시작지 호스트는 잘 받았다는 통지 메시지가 올 때까지 버퍼에 저장한다.

나. 중요도는 떨어지지만 신속한 전송이 요구되는 파일 전송에 효과적이다.

다. 모든 데이터는 512바이트로 된 고정된 길이의 패킷으로 되어 있다.

라. 보호등급을 추가하여 데이터 스트림의 위아래로 TCP 체크섬이 있게 한다.

2과목 : 네트워크 일반

18. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective ARQ	라. Adaptive ARQ

19. 다음 중 전진 오류 수정 방법은?

가. 패리티 검사	나. 순화중복 검사

다. 해밍코드	라. ARQ

20. 다중화(Multiplexing)의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 효율 극대화

나. 전송설비 투자비용 절감

다. 통신 회선설비의 단순화

라. 신호처리의 단순화

21. 컴퓨터 통신망을 구축함으로써 얻을 수 있는 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 자원 공유(Resource Sharing)

나. 고 신뢰성(High Reliability)

다. 비용 효율성(Cost Effective)

라. 공간 절약성(Space Saving)

22. OSI 7 Layer 중에서 응용프로그램이 네트워크 자원을 사용할 수 있는 통로를 제공 해주는 역할을 담당하는 Layer는?

가. Application Layer	나. Session Layer

다. Transport Layer	라. Presentation Layer

23. OSI 모델과 각각의 Layer에 맞는 Protocol을 연결한 것 중 옳지 않은 것은?

가. Application : FTP, SNMP, Telnet

나. Transport : TCP, SPX, UDP

다. DataLink : NetBIOS, NetBEUI

라. Network : ARP, DDP, IPX, IP

24. 다음 중 잘못 연결된 것은?

가. Unicast - 단일 송신자와 단일 수신자 간의 통신

나. Multicast - 다중 송신자와 단일 수신자 간의 통신

다. Anycast - 단일 송신자와 가장 가까이 있는 수신자 그룹간의 통신

라. Broadcast - 그룹의 모든 구성원들에 정보를 일방적으로 전송

25. LAN에 관한 특성으로 옳지 않은 것은?

가. LAN에서의 전송속도는 10Mbps~100Mbps이다.

나. LAN을 설치하는데 브리지(Bridge)가 반드시 필요하다.

다. Ethernet, Token Ring, Token Bus 방식 등을 사용한다.

라. 수 km 범위 이내 한정된 지역에서 사용가능하다.

26. Bandwidth 용량에 거의 제한을 받지 않는 Cell-Based 기술을 이용하는 방식은?

가. CDDI	나. 100BASE-T

다. ATM	라. Gigabit Ethernet

27. 초광대역(UWB: Ultra Wide Band)무선통신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 근거리에서 100M∼400Mbps의 전송속도를 내는 현존 무선 기술 중 가장 빠른 속도를 가진다.

나. 2∼10GHz의 고주파대역을 활용하는 무선 통신 기술이다.

다. 극초단파를 이용해 데이터를 교환하는 기술로 전송거리가 10M 안팎으로 짧지만 전송속도가 빠르다.

라. 홈네트워킹, 유비쿼터스 환경을 구현할 무선통신기술로 주목 받고 있지만 전력소모가 큰 단점이 있다.

3과목 : NOS

28. 프린터를 추가하고 공유하기 위해 사용할 수 없는 계정은?

가. Administrator	나. Server Operator

다. Printer Operator	라. Replicator

29. Windows 2000 Server에서 “icqa.or.kr”과 “test.icqa.or.kr”을 하나의 Server에서 서비스를 하기 위한 설정 과정으로 옳지 않은 것은?

가. “icqa.or.kr”과 “test.icqa.or.kr”을 DNS에 설정 후, 기존서버 NIC에 새로운 NIC을 추가하고, 각각 해당 도메인명의 IP를 설정한 후, IIS에서 설정한다.

나. “icqa.or.kr”과 “test.icqa.or.kr”을 DNS에 설정 후, 서버 한 개의 NIC에 각각의 IP를 등록한 후, IIS에서 설정한다.

다. “test.icqa.or.kr”은 DNS에서 A레코드를 추가한 후, 해당 IP Address가 설정된 서버의 IIS에서 설정한다.

라. DNS 서버에서 단일 IP Address를 설정한 후, 해당 IIS 서버의 호스트헤더를 각각 등록한다.

30. Windows 2000 Server의 DNS 설치에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. DNS 서버를 설치하기 위해서는 고정 IP Address를 가져야 한다.

나. Administrator 또는 관리자 권한이 있는 계정으로 로그온 한다.

다. Windows 2000 Server 설치 시 자동으로 설치된다.

라. Active Directory를 사용하기 위해서는 반드시 설치되어야한다.

31. Windows 2000 Server에서 DNS와 비슷하게 NetBIOS 이름을 IP Address에 맵핑하는 기능을 지원하는 서비스는?

가. WINS	나. HTTP

다. Proxy	라. SNMP

32. Windows 2000 Server에서 DHCP를 사용해 IP Address가 동적으로 할당되도록 하였다. 필요에 의해 특정 클라이언트가 특정 IP Address를 할당 받게 하기 위해서는 DHCP 설정의 어느 메뉴 항목에서 설정해야 하는가?

가. 주소 풀	나. 주소 임대

다. 예약	라. 범위 옵션

33. Windows 2000 Server에서 파일 시스템의 성능 향상을 위해 연속된 Sector에 데이터를 쓰도록 하는 도구는?

가. 디스크 조각 모음	나. Scandisk

다. Fdisk	라. NDD

34. 다음 중 Linux에서 지원하는 파티션의 종류는?

가. A, B, D만 지원	나. B, C, D만 지원

다. B, D만 지원	라. A, B, C, D 모두 지원

35. Linux 시스템 담당자가, 로그인 암호를 잊어버린 사용자의 암호를 복구해 주는 방법으로 가장 적절한 것은?

가. “/etc/passwd”에서 암호를 찾아내 알려준다.

나. “/etc/passwd”에서 두 번째 필드를 지우고 passwd 명령으로 재 지정한다.

다. “/etc/passwd”에서 Login_Shell을 변경한다.

라. “/etc/passwd”에서 User_ID를 변경한다.

36. Linux에서 "hostname" 명령어에 대한 옵션 설명 중 옳지 않은 것은?

가. -v : 호스트 네임 출력

나. -d : 호스트 네임 변경

다. -a : 호스트 네임에 대한 별칭 이름 출력

라. -i : 호스트 네임에 대한 IP Address 출력

37. 사용자 ID를 추가하려고 할 때 만들 수 없는 것은?

가. useradd ICQA	나. useradd icqa12

다. useradd icqa34net	라. useradd 21network

38. Linux 시스템의 VI 옵션 중에서 화면에 보이는 내용들의 "행 번호"를 나타내고자 할 때 사용해야 할 명령어는?

가. showmode	나. autoindent

다. number	라. pattern

39. SQL 클라이언트 구성요소에 속하며 SQL 문장을 쉽게 입력하고, 얻은 결과를 분석할 수 있는 인터페이스를 가지고 있는 도구는?

가. 엔터프라이즈 관리자	나. 쿼리 분석기

다. SQL 서비스 관리자	라. SQL 프로필러

40. 다음 중 Windows 2000 Server에서 현재 네트워크 상에 전송되는 프레임을 캡쳐하여 네트워크 문제를 해결하려고 할 때 필요한 툴은?

가. 네트워크 모니터	나. 네트워크 분석기

다. 케이블 테스터	라. TDR

41. BIND 관련 설정 파일에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. named.conf는 존(Zone) 파일의 위치, 접근 권한에 대한 설정, 설정할 도메인의 종류와 각 도메인에 대한 설정 파일 등에 대한 정보를 가지고 있다.

나. BIND의 설정파일은 named.conf 파일과 존 파일들로 구분된다.

다. named.conf 파일 수정시 주석은 "//"을 사용하고, 존 파일 수정시 주석은 '#'을 사용한다.

라. named.conf 파일에 사용하는 도메인을 등록하고 그 도메인에 대한 세부 설정은 존 파일에 수행한다.

42. Linux 시스템을 웹 서버로 운영하려고 한다. 이때 웹 서버로 운영하기 위해 설치해야 할 것은?

가. BIND	나. Apache

다. MySQL	라. Samba

43. DNS를 설치하기 위한 named.zone 파일의 SOA 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Serial : 타 네임서버가 이 정보를 유지하는 최소 유효기간

나. Refresh : Primary 네임서버의 Zone 데이터베이스 수정 여부를 검사하는 주기

다. Retry : Secondary 네임 서버에서 Primary 네임서버로 접속이 안 될 때 재시도를 요청하는 주기

라. Expire : Primary 네임서버 정보의 신임 기간

44. SAMBA에서 설정파일 관리 및 운영관리 등을 위해 제공되는 웹기반의 관리 툴은?

가. smdd	나. nmdb

다. swat	라. xf86config

45. 도메인 네임의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도메인 네임은 영어나 숫자로 시작하여야 하며 하이픈(-)으로 끝날 수 있다.

나. 영문자의 대/소문자 구별이 없다.

다. 어떤 기관이나 단체의 네트워크에 속한 컴퓨터의 이름이나 조직의 이름을 말한다.

라. 개인 도메인 네임 작성규칙은 3자부터 63자까지이다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. LAN to LAN 연결에서 계층 4 이상에서 서로 다른 LAN을 연결하려고 할 때 필요한 장치는?

가. Repeater	나. Gateway

다. Bridge	라. Router

47. Distance Vector 프로토콜에서 루핑 방지를 위해 사용되는 기술로 옳지 않은 것은?

가. SPF(Shortest Path First)

나. Split-Horizon

다. Poison &Poison - Reverssse

라. Holddown Timer

48. Repeater의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 회선상의 전자기 또는 광학 신호를 증폭하여 네트워크의 길이를 확장할 때 쓰인다.

나. OSI 7 Layer 중 물리적 계층에 해당하며 두 개의 포트를 가지고 있어 한쪽 포트로 들어온 신호를 반대 포트로 전송한다.

다. Hub에 Repeater 회로가 내장되어 Repeater를 대신하여 사용하는 경우가 있다.

라. 단일 네트워크에는 여러 대의 Repeater를 사용 할 수가 없다.

49. 두 개 이상의 동일한 LAN 사이를 연결하여 네트워크 범위를 확장하고, 스테이션 간의 거리를 확장해 주는 네트워크 장치는?

가. Repeater	나. Bridge

다. Router	라. Gateway

50. 전송방식별 전송매체에 대한 분류 중 잘못 연결된 것은?

가. 10Base5 - 동축 Thick 케이블

나. 10Base2 - 동축 Thin 케이블

다. 10BaseT - Fiber Optic 케이블

라. 100BaseTX - UTP 케이블

5과목 : 정보보호개론

51. 정보에 대한 안전 확인으로 데이터가 전송 도중 내용이 불법적으로 변경되었는가를 확인하는 기능으로, 데이터의 불법적인 변경을 막기 위해 데이터 인증 코드를 데이터와 함께 전송하는 기법은?

가. 무결성	나. 부인봉쇄

다. 접근제어	라. 인증

52. Windows 2000 Sever에서 지원하는 PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. PPTP 헤더 압축을 지원한다.

나. IPsec를 사용하지 않으면 터널인증을 지원한다.

다. PPP 암호화를 지원하지 않는다.

라. IP 기반 네트워크에서만 사용가능하다.

53. 해킹도구 중 알려진 취약점을 알아보는 스캐너의 종류로 옳지 않은 것은?

가. SAINT	나. MSCAN

다. ISS	라. Squid

54. 방화벽의 일반적인 구성 요소라고 볼 수 없는 것은?

가. 배스천 호스트(Bastion Host)

나. 방어선 네트워크(Perimeter Network)

다. 프락시 서버(Proxy Server)

라. 스크리닝 라우터(Screening Router)

55. 웹 브라우저, 웹 서버 간에 데이터를 안전하게 교환하기 위한 프로토콜로서, 웹 제품뿐 아니라 FTP나 Telnet 등 다른 TCP/IP 애플리케이션에 적용할 수 있는 보안기술은?

가. SET	나. SSL

다. S/MIME	라. PGP

56. 디지털 서명 표준 방법으로 옳지 않은 것은?

가. DSS	나. DES

다. FIPS	라. NIST

57. 정보 보호 표준 용어 중 설명으로 올바른 것은?

가. 복호(Decipherment) : 평문을 암호화 알고리즘을 이용하여 암호화하는 것

나. 공개키(Public Key) : 정보 시스템을 사용하기 전 또는 정보를 전달할 때, 사용자를 확인하기 위해 부여된 보안 번호

다. 발신자 확인(Non-Repudiation) : 암호문의 전송자를 확인하고 메시지 내용이 제대로 전달되었는지를 확인하는 과정

라. 비밀 보장(Confidentiality) : 권한이 없는 사용자들이 이용할 수 없도록 데이터를 숨기는 것

58. 익명성이 보장되는 E-Cash는?

가. VisaCash	나. Porta Moedas

다. Mondex	라. GeldKarte

59. 다음 시스템의 보안 관리 중 기술적 보안과 가장 관계가 없는 것은?

가. 관리자 로그 구성

나. 사용자들의 요구사항 처리

다. 각 파일에 대한 수행 권한 부여

라. 침입차단 시스템에 의한 보안

60. 침입탐지시스템(IDS: Intrusion Detection System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IDS는 공격의 증거를 찾기 위해 네트워크 트래픽을 분석하고, 침해 여부를 보기 위하여 액세스 로그들을 조사하고 파일들을 분석하기도 한다.

나. IDS의 형태로는 NIDS, HIDS, SIV, LFM 등이 있다.

다. IDS의 한 형태인 HIDS는 중요한 시스템 파일의 흔적을 유지하고 변경되었는지 감시한다.

라. IDS는 위조된 서비스를 제공하여 해커를 유인, 혼란스럽게 하는 가짜 네트워크인 Honeypot으로 개념을 확장하고 있다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	다	다	다	나	나	나	가	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	라	가	다	가	라	라	가	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	가	다	나	나	다	라	라	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	가	라	나	나	라	다	나	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	가	다	가	나	가	라	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	라	다	나	나	라	다	나	다