1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2009년 04월 05일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. B Class의 호스트 ID에 사용 가능한 Address 개수는?

가. 116,777,224개	나. 65,534개

다. 254개	라. 126개

2. Windows 2000 Server에서 호스트의 TCP/IP 설정을 확인하는데 사용되며, 인터페이스가 패킷 수신을 대기 중인지 혹은 동작중인지의 여부와, 현재 물리적 인터페이스에 할당된 인터넷 주소 같은 정보를 판단하기 위해 사용하는 명령어는?

가. ipconfig	나. ping

다. traceroute	라. nslookup

3. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 데이터링크계층(Data Link Layer) 프로토콜이다.

나. IP는 네트워크계층(Network layer) 프로토콜이다.

다. TCP는 전송 및 에러검출을 담당한다.

라. Telnet과 FTP는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

4. 서브넷 마스크(Subnetmask)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. IP Address에서 네트워크 Address와 호스트 Address를 구분하는 기능을 수행한다.

나. 여러 개의 네트워크 Address를 하나의 Address로 통합한다.

다. Address는 효율적으로 관리하나 트래픽 관리 및 제어가 어렵다.

라. 불필요한 Broadcasting Message는 제한 할 수 없다.

5. 네트워크 ID와 호스트 ID를 할당할 때 적용되는 규칙으로 옳지 않은 것은?

가. 같은 네트워크 구획상의 호스트는 똑같은 네트워크 ID를 갖는다.

나. 네트워크 구획상의 각 호스트는 유일한 호스트 IP Address를 갖는다.

다. 네트워크 ID가 ‘127’로 시작하는 주소는 공인 IP Address로 할당 받을 수 없다.

라. 네트워크 ID의 비트(bit)가 모두 ‘1’일 때는 지역 네트워크(Local Network)를 의미한다.

6. 라우터를 경유하여 다른 네트워크로 갈 수 있는 프로토콜은?

가. NetBIOS	나. NetBEUI

다. IPX	라. TCP/IP

7. 차세대 인터넷 주소(IPNG 또는 IPv6)의 필요성이라고 볼 수 없는 것은?

가. 가용 주소의 확대	나. QoS, 즉 서비스질 향상

다. 전송방식 개선	라. HTML의 표준화

8. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 현재 IPv4를 대체할 수 있다.

나. 1992년에 제안되어, 1995년에 관심의 대상이 되었다.

다. IPv4에서 쉽게 전이 할 수 있도록 설계되었다.

라. 32bit 주소 공간을 가진다.

9. IP Address를 알고 MAC Address를 모를 경우 데이터 전송을 위해 MAC Address를 알아내는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. IP

10. RARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.

라. IP에서의 오류제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

11. 망 내 교환 장비들이 오류 상황에 대한 보고를 할 수 있게 하고, 예상하지 못한 상황이 발생한 경우 이를 알릴 수 있도록 지원하는 프로토콜은?

가. ARP	나. RARP

다. ICMP	라. RIP

12. IP에서 발생하는 오류를 처리하기 위한 프로토콜은?

가. PPP	나. SLIP

다. TCP	라. ICMP

13. Telnet에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 원격접속을 하기 위한 프로토콜이다.

나. 호스트 컴퓨터에 자신이 이용할 수 있는 계정(ID)이 있어야 한다.

다. 포트번호는 23번을 사용한다.

라. 데이터가 암호화 처리되어 전송된다.

14. TCP/IP 응용 모듈 프로토콜들 중 하이퍼텍스트 전송을 맡고 있는 것은?

가. Telnet	나. FTP

다. HTTP	라. SMTP

15. 아래 내용은 인터넷 익스플로러에 적힌 URL 주소이다. 이 중에서 메소드(Method)에 해당되는 것은?

가. http	나. www.icqa.or.kr

다. 80	라. /~icqa

16. SMTP 오브젝트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Path: 마침표와 인자 분할자를 포함하여 최대 길이는 256캐릭터이다.

나. Domain: 도메인 이름 또는 번호의 최대 길이는 64캐릭터이다.

다. User: 사용자 이름의 최대 길이는 128캐릭터 이다.

라. Reply Line: 응답코드와 [CRLF]를 포함하여 응답라인의 최대 길이는 512캐릭터이다.

17. TCP/IP 망을 기반으로 하는 다양한 호스트 간 네트워크 상태 정보를 전달하여 네트워크를 관리하는 표준 프로토콜은?

가. FTP	나. ICMP

다. SNMP	라. SMTP

2과목 : 네트워크 일반

18. PCM 방식에서 아날로그 신호의 디지털 신호 생성 과정으로 올바른 것은?

가. 아날로그신호-표본화-부호화-양자화-디지털신호

나. 아날로그신호-표본화-양자화-부호화-디지털신호

다. 아날로그신호-양자화-표본화-부호화-디지털신호

라. 아날로그신호-양자화-부호화-표본화-디지털신호

19. 전송한 프레임의 순서에 관계 없이 단지 손실된 프레임만을 재전송하는 방식은?

가. 선택적 제거 ARQ	나. Stop-and-wait ARQ

다. Go-back-N ARQ	라. Adaptive ARQ

20. 데이터 전송 운영 방법에서 수신측에 n개의 데이터 블록을 수신할 수 있는 버퍼 저장 공간을 확보하고, 송신측은 확인신호 없이 n개의 데이터 블록을 전송하며, 수신측은 버퍼가 찬 경우 제어정보를 송신측에 보내서 송신을 일시 정지시키는 흐름제어는?

가. 블록	나. 모듈러

다. Xon/Xoff	라. window

21. 코드 분할 다중화에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 스펙트럼 확산 방식을 사용한다.

나. 동일한 주파수 대역을 사용할 수 있다.

다. 주파수 이용 효율이 높다.

라. 서로 같은 코드를 사용하여 통신하기 때문에 통신보안이 우수하다.

22. 데이터 링크 계층의 프로토콜이다. 이들 중 비트 방식의 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. HDLC	나. SDLC

다. ADCCP	라. BSC

23. VDSL에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 최대전송거리는 300m~1500m정도임.

나. 하향속도는 13~52Mbps정도임.

다. 상향속도는 1.6~13Mbps정도임

라. DMT 및 CAP변복조방식을 사용함.

24. 반대 방향으로 동작하는 주링과 부링의 이중 링과 ,링에 연결되는 스테이션들로 구성되며, 기본적인 전송매체는 광케이블이다. 계층구조는 MAC 계층과 물리계층, 그리고 이 두개의 계층을 관리하는 SMT(Station Management)로 구성되는 고속 통신 프로토콜에 해당되는 것은?

가. FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

나. DQDB(Distributed Queue Dual Bus)

다. SMDS(Switched Multimegabit Data Service)

라. Frame Relay

25. ATM에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 데이터를 53Byte의 셀 또는 패킷으로 나눈다.

나. 소프트웨어보다는 하드웨어로 더 쉽게 구현되도록 설계되었다.

다. 동기식 전송 모드를 사용한다.

라. B-ISDN(광대역 종합정보통신망)의 핵심 기술 중 하나이다.

26. 155Mbps 정도의 대역폭을 지원하며 동시에 음성, 비디오, 데이터 통신을 무리 없이 지원하기 위한 가장 좋은 방법은?

가. Frame Relay	나. T1

다. ATM	라. X.25

27. 무선 통신에서 가장 널리 사용되는 방식으로 코드에 의해 구분된 여러 개의 단말기가 동일한 주파수 대역을 사용하며, 채널로 보다 많은 통신 노드를 수용할 수 있는 무선 전송 방식은?

가. CDMA	나. TDMA

다. CSMA/CD	라. FDMA

3과목 : NOS

28. 하나의 시스템에서 FTP 서버와 웹서버를 운영할 경우, [관리도구] - [DNS]에서 해당 도메인의 팝업 메뉴 중 어떤 것을 선택하는가?

가. 새 호스트(S)	나. 새 별칭(A)

다. 새 위임(G)	라. 다른 새 레코드(C)

29. windows 2000 Server에서 “C:\Inetpub\ftproot”를 FTP 서버의 기본 디렉터리로 사용하였는데 용량이 부족하여 하드디스크를 증설하면서 추가된 하드디스크의 디렉터리를 “C:\Inetpub\ftproot\data2”로 하고 싶을 때 가장 적당한 방법은?

가. 가상 FTP 디렉터리를 사용한다.

나. Active Directory를 사용한다.

다. 공유 디렉터리를 사용한다.

라. 삼바를 사용한다.

30. E-Mail에서 주로 사용하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

가. SMTP	나. POP3

다. IMAP	라. SNMP

31. windows 2000 Server의 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도메인 사용자 계정은 해당 도메인에 로그온 하면 네트워크내의 모든 컴퓨터에 접근 할 수 있다.

나. 로컬 사용자 계정은 해당 컴퓨터에만 접근 할 수 있다.

다. Guest 계정을 사용하여 도메인 사용자 계정을 만들 수 있다.

라. 도메인에서 사용하는 사용자 계정은 디렉터리 전체에서 유일해야 한다.

32. windows 2000 Server에서 사용하는 NTFS에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 파일크기에 제한이 있다.

나. NTFS시스템에서 FAT파일 시스템으로 바꾸려면 다시 포맷해야 한다.

다. 설계 시 최대 10MB 파티션 크기의 FAT로 수동 포맷한다.

라. 파일 저장 수에 대한 제한이 있다.

33. windows 2000 Server 사용 시에 라우팅 및 원격 액세스 보안 관리를 위한 4가지 인증 프로토콜들이 있다. 다음 설명은 어떤 인증 프로토콜에 대한 것인가?

가. PAP	나. SPAP

다. CHAP	라. MS-CHAP

34. windows 2000 Server의 Active Directory를 사용할 때 도메인 컨트롤러(서버) 사이에서 복제되는 디렉터리 데이터의 범주에 속하지 않는 것은?

가. Domain Data	나. Configuration Data

다. Schema Data	라. User Data

35. 다음 중 windows 2000 Server에서 동적 디스크의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 디스크에 대한 모든 구성 정보가 디스크에 저장된다.

나. 디스크의 설정 정보가 그 디스크 자체에 저장된다.

다. 볼륨이 연속되지 않은 디스크 영역으로 확장이 가능하다.

라. 기본 파티션과 확장 파티션으로 나뉜다.

36. Linux에서 사용되어 지는 두 가지 데스크톱 환경은?

가. KDE, GNU	나. KDE, GNOME

다. GNU, GNOME	라. GNU, GRAP

37. 운영체제의 종류로 옳지 않은 것은?

가. Linux	나. UNIX

다. windows 2003	라. www

38. Linux에서 "rpm -ivh foobar-1.1-2.i386.rpm" 명령어가 가지는 의미는?

가. 패키지를 설치만 할 때 사용하는 명령어

나. 패키지를 정보와 함께 설치 할 때 사용하는 명령어

다. 패키지를 업그레이드 할 때 사용하는 명령어

라. 패키지를 정보와 함께 업그레이드 할 때 사용하는 명령어

39. 아래 내용은 Linux의 어떤 명령을 사용한 결과인가?

가. Ping	나. Nslookup

다. Traceroute	라. Route

40. SQL 자체 계정 정책을 이용하여 접근을 통제하며, ‘sa'라는 데이터베이스 관리자에 대한 암호를 지정하는 인증 모드는?

가. windows 인증 모드	나. 사용자 인증 모드

다. 혼합 모드	라. Server 인증 모드

41. windows 2000 Server의 "네트워크 모니터" 도구로 캡처한 패킷에 대해 할 수 없는 것은?

가. 특정 프로토콜을 필터링 한다.

나. 특정 주소를 필터링 한다.

다. 특정 데이터 패턴을 필터링 한다.

라. 특정 시간대를 필터링 한다.

42. 도메인에 대한 Zone은 관리하지 않고 오직 도메인 주소를 IP Address로 변환하는 역할만 하는 서버는?

가. 1차 네임 서버	나. 2차 네임 서버

다. 캐시 서버	라. 웹 서버

43. 삼바(Samba)에 관한 설명 중 m옳지 않은 것은?

가. Linux와 이기종간의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램이다.

나. 삼바에 대한 정보와 다운로드는 'http://www.samba.org'에서 얻을 수 있다.

다. 삼바의 실행은 '$/etc/rc.d/smb start' 로 한다.

라. 삼바의 종료는 '$/etc/rc.d/smb exit' 로 한다.

44. 메일을 주고받기 위해 정해진 규칙과 형식이 있다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 메일에 대한 규칙으로 SMTP가 있고, 보조 규칙으로 MIME과 IMAP, POP3가 있다.

나. SMTP는 7bit 텍스트를 메일 서버 간에 서로 주고받기 위한 규칙이다.

다. IMAP와 POP3는 메일 서버에 질의하여 메일을 확인하는 규칙이다.

라. MIME는 16bit 문자를 송수신하기 위하여 나온 규칙이다.

45. Linux 시스템에 네트워크 설정과 관련 없는 파일은?

가. /etc/sysconfig/network

나. /etc/motd

다. /etc/resolv.conf

라. /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. RAID level 2 : 어레이 안의 모든 드라이브에 비트 수준으로 자료 나누기를 제공한다. 추가 드라이브는 해밍 코드를 저장한다. 미러된 드라이브는 필요 없다.

나. RAID level 3 : 기본적으로 RAID 1+2이다. 이는 다수의 RAID 1 한 쌍에 걸쳐 적용된 것이다. 패리티 정보는 생성되고 단일 패리티 디스크에 작성된다.

다. RAID level 4 : 데이터가 비트나 바이트보다는 디스크 섹터 단위로 나눠지는 것만 제외하면 RAID level 3과 비슷하다. 패리티 정보도 생성된다.

라. RAID level 5 : 데이터는 드라이브 어레이의 모든 드라이브에 디스크 섹터 단위로 작성된다. 에러-수정 코드도 모든 드라이브에 작성된다.

47. 네트워크 회선 운용기기 중 라우터의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. MAC어드레스를 이용해 목적지까지 사용자 데이터를 전송한다.

나. 네트워크 계층에서 작동하는 장비이다.

다. 망내의 혼잡상태를 제어할 수 있다.

라. LAN과 wAN에서 함께 쓰이는 인터네트워킹 장비이다.

48. Serial Interface 에서 PPP를 캡슐화(Encapsulation)하기 위한 방법은?

가. Router(config)#encap ppp

나. Router(config-if)#ppp

다. Router(config-if)#encap ppp

라. Router(config-if)#ppp encapsulation

49. Cisco 2501 Router에서 구성파일(Configuration files)이 저장되어 있는 장소로 전원이 차단되더라도 구성 파일을 항상 유지하고 있는 곳은?

가. ROM	나. RAM

다. Flash ROM	라. NVRAM

50. 전송방식별 전송매체에 대한 분류 중 잘못 연결된 것은?

가. 10Base5 - 동축 Thick 케이블

나. 10Base2 - 동축 Thin 케이블

다. 10BaseT - Fiber Optic 케이블

라. 100BaseTX - UTP 케이블

5과목 : 정보보호개론

51. 보안의 4대 요소로 옳지 않은 것은?

가. 기밀성(Confidentiality)

나. 무결성(Integrity)

다. 복잡성(Complexity)

라. 인증성(Authentication)

52. 인터넷에 침입하는 형태 중의 한 가지에 대한 설명이다. 무엇에 해당하는가?

가. 가로막기(Interruption)

나. 가로채기(Interception)

다. 수정(Modification)

라. 위조(Fabrication)

53. 피싱(Phishing)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

가. 개인 정보(Private Data)와 낚시(Fishing)의 합성어로 해커들이 만든 용어이다.

나. 사회 공학적 방법 및 기술적 은닉기법을 이용해서 민감한 개인정보, 금융계정 정보를 절도하는 신종 금융사기 수법이다.

다. 최근에는 DNS 하이재킹 등을 이용하여 사용자를 위장 웹사이트로 유인, 개인 정보를 절도하는 피싱의 진화된 형태의 파밍(Pharming)도 출현하였다.

라. 개인 정보의 획득을 위해, 은행과 같은 주요 사이트의 서버를 대상으로 피싱이 이루어지고 있다.

54. windows 2000 Server의 보안 감사 정책 설정 시 예상되는 위협으로 볼 수 없는 것은?

가. 바이러스 침입

나. 파일에 대한 부적절한 접근

다. 프린터에 대한 부적절한 접근

라. 임의의 하드웨어 장치 설정

55. Windows 2000 Server에서 감사 정책 계획에 의해 감사할 수 없는 이벤트 유형은?

가. 사용자 로그온 및 로그오프

나. 컴퓨터의 종료 및 재시작

다. 네트워크 공격자 침입 시도

라. Active Directory 개체의 변경 시도

56. “대칭키 암호 시스템”과 “비대칭키 암호 시스템”의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 키의 분배 방법에 있어 대칭키 암호 방식은 비밀스럽게 분배하지만 비대칭키 암호 방식은 공개적으로 한다.

나. DES는 대칭키 암호 방식이고 RSA는 비대칭키 암호 방식이다.

다. 대칭키 암호 방식은 비대칭키 암호 방식보다 암호화의 속도가 빠르다.

라. N명의 사용자가 서로 데이터를 비밀로 교환하려 할 때 대칭키 암호 방식에서 필요한 키의 수는 2N개이고, 비대칭키 암호 방식에서는 "N(N-1)/2"개가 필요하다.

57. 설명하는 것이 나타내는 것은?

가. Secure Electronic Transaction

나. Security Extension Architecture

다. Secure-HTTP

라. Secure Socket Layer

58. 시스템에 침투 형태 중 IP Address를 접근 가능한 IP Address로 위장하여 침입하는 방식은?

가. Sniffing	나. Fabricate

다. Modify	라. Spoofing

59. 정보보호 표준 용어 중 설명으로 올바른 것은?

가. 비대칭형 암호 시스템(Asymmetric Cryptographic System) : 비밀 함수를 정의하는 비밀키와 공개 함수를 정의하는 공개 키들의 쌍

나. 데이터 무결성(Data Integrity) : 데이터를 인가되지 않은 방법으로 변경할 수 없도록 보호하는 성질

다. 복호(Decipherment) : 시스템 오류 이후에 시스템과 시스템 내의 데이터 파일을 재 저장하는 행위

라. 공개키(Public Key) : 정보 시스템을 사용하기 전 또는 정보를 전달할 때, 사용자를 확인하기 위해 부여된 보안 번호

60. 다음 중 암호화 파일 시스템(EFS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사용자 및 I/O 과정에서 투명하게 실행된다.

나. 동일 파일에 대해서 NTFS 압축 및 암호화는 불가능하다.

다. 데이터 암호화 표준 X (DESX) 알고리즘을 사용한다.

라. 키를 분실하였을 때, 관리자는 응급으로 키를 복구할 수 있다.

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	가	가	가	라	라	라	라	가	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	라	라	다	가	다	다	나	가	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	다	가	다	다	가	나	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	라	라	라	나	라	나	다	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	라	라	나	나	가	다	라	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	가	라	라	다	라	다	라	나	라