1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2011년 04월 24일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. IPv4에서 네트워크 ID와 호스트 ID를 할당할 때 적용되는 규칙으로 옳지 않은 것은?

가. 같은 네트워크 구획상의 호스트는 똑같은 네트워크 ID를 갖는다.

나. 네트워크 구획상의 각 호스트는 유일한 호스트 IP 어드레스를 갖는다.

다. 네트워크 ID가 '127'로 시작하는 주소는 공인 IP 어드레스로 할당 받을 수 없다.

라. 네트워크 ID의 비트(bit)가 모두 '1'일 때는 지역 네트워크(Local Network)를 의미한다.

2. 10Base-T 이더넷 NIC에서 사용하는 인코딩 방식은?

가. NRZ-I	나. NRZ-L

다. Manchester	라. AMI

3. 무선 랜 표준 기술과 사용하는 변조방식 연결로 옳지 않은 것은?

가. IEEE 802.11a : OFDM

나. IEEE 802.11b : HR-DSSS

다. IEEE 802.11g : FHSS

라. IEEE 802.11n : OFDM

4. TCP의 프로토콜 이름과 일반 사용(Well-Known) 포트 연결로 옳지 않은 것은?

가. SMTP : 25	나. HTTP : 80

다. POP3 : 100	라. FTP-Data : 20

5. B Class '128.10.0.0' 주소를 갖는 곳에서 Host 수 150개, 물리적인 망 100개를 구성할 경우 잘못된 것은?

가. 물리적인 망 구조를 고려할 필요 없이 host ID 부분에 1~150까지 주소를 할당한다.

나. 물리적인 망 100개가 구성되므로 라우터도 100대가 필요하고 이에 대해 개별적인 host주소를 지정하여 관리한다.

다. 150개 호스트 사이에 있는 모든 라우터는 각 호스트가 존재하는 위치를 알아야 한다.

라. 새로운 호스트가 추가되면 라우터의 라우팅 정보를 갱신해야 한다.

6. 다음은 TCP 연결에 있어서 세 방향 핸드 쉐이킹을 나타낸 그림이다. '가~라'에 들어갈 번호로 옳지 않은 것은? (단, 서버로부터의 초기 시퀀스번호는 '323998684' 이다.)

가. (가) - 323998684	나. (나) - 214506350

다. (다) - 214506351	라. (라) - 323998683

7. 인터넷 서비스와 프로토콜의 관계를 표시한 것 중 올바른 것은?

가. E-Mail : SMTP를 이용하여 E-Mail을 전송할 수 있다.

나. WWW : NNTP를 이용하여 인터넷 문서를 전송할 수 있다.

다. Telnet : SNMP를 이용하여 서버에 로그인한 후 작업을 할 수 있다.

라. Usenet - ICMP를 이용하여 원하는 게시물을 검색할 수 있다.

8. 인터넷의 도메인 네임에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 도메인 네임에 컴마(,), 언더바(_) 등의 기호를 사용할 수 있다.

나. 최상위 도메인은 일반 도메인과 국가 도메인으로 구성된다.

다. 도메인 네임의 길이는 최대 256자까지 가능하다.

라. 도메인 네임은 문자로 되어 있고, IP Address는 숫자로 되어 있다.

9. 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IP Address에서 Network Address와 Host Address를 구분하는 기능을 수행한다.

나. 하나의 Network를 두 개 이상의 Network로 나눌 수 없다.

다. IP Address는 효율적으로 관리하나 트래픽 관리 및 제어가 어렵다.

라. 불필요한 브로드캐스트 메시지를 제한할 수 없다.

10. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 확장된 헤더에 선택사항들을 기술할 수 있다.

나. 멀티캐스트를 새로 도입하였다.

다. 특정한 흐름에 속해 있는 패킷들을 인식할 수 있다.

라. 패킷의 출처 인증, 데이터 무결성의 보장 및 비밀의 보장 등을 위한 메커니즘을 지정할 수 있다.

11. FTP에서 여러 개의 파일을 수신할 때 사용하는 명령어는?

가. cdup	나. mget

다. get	라. hash

12. OSI 7 Layer의 전송 계층에 해당하며, 비연결 지향형의 프로토콜은?

가. ARP	나. UDP

다. SNMP	라. RARP

13. 네트워크상에서 기본 서브넷 마스크가 구현될 때, IP Address가 '203.240.155.32'인 경우 아래 설명 중 올바른 것은?

가. Network ID는 203.240.155이다.

나. Network ID는 203.240 이다.

다. Host ID는 155.32가 된다.

라. Host ID가 255일 때는 루프백(Loopback)용으로 사용된다.

14. IPv6은 몇 비트의 Address 필드를 가지고 있는가?

가. 32	나. 64

다. 128	라. 256

15. 괄호 안에 들어갈 프로토콜은?

가. FTP	나. ICMP

다. ARP	라. TCP

16. ARP의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트가 성공적으로 통신하기 위해서 각 하드웨어의 물리적인 주소문제를 해결하기 위해 사용된다.

나. 목적지 호스트의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 역할을 하며, 목적지 호스트가 시작지의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 것을 보장한다.

다. 기본적으로 ARP 캐시(Cache)를 사용하지 않으며, 매번 서버와 통신할 때 마다 MAC Address를 요구한다.

라. ARP 캐시(Cache)는 MAC Address와 IP Address의 리스트를 저장한다.

17. TCP/IP 4 Layer 중 전송 계층에 속하는 것은?

가. Telnet	나. FTP

다. IP	라. TCP

2과목 : 네트워크 일반

18. 데이터교환 방식에서 'N'개의 Station이 서로 통신하기 위해서 Full Mesh로 연결할 경우 필요한 선로의 수는?

가. N(N-1)/2	나. N!(N-1)/2

다. 2N(N+1)/2	라. N(N+1)/2

19. 정보통신 관련 국제 표준 기구로 옳지 않은 것은?

가. ITU(International Telecommunication Union)

나. ICO(International Computing Organization)

다. ISO(International Organization for Standardization)

라. EIA(Electronic Industries Alliance)

20. 아날로그 신호의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 신호의 형태가 연속적이다.

나. 신호의 표현은 진폭과 주파수이다.

다. 신호의 단위는 Hz이다.

라. 신호의 형태가 이산적이다.

21. 광섬유의 종류에 해당되지 않은 것은?

가. 다중모드 계단형	나. 다중모드 언덕형

다. 단일모드	라. 복합모드

22. 오류 검출 방식인 ARQ 방식 중에서 일정한 크기 단위로 연속해서 프레임을 전송하고 수신측에 오류가 발견된 프레임에 대하여 재전송 요청이 있을 경우 잘못된 프레임만을 다시 전송하는 방법은?

가. Stop-and-Wait ARQ	나. Go-back-N ARQ

다. Selective-repeat ARQ	라. Adaptive ARQ

23. 반송파의 진폭을 일정하게 유지한 채 반송파의 주파수를 신호파에 따라 변화시키는 방식은?

가. FM	나. AM

다. PM	라. PCM

24. 물리적 회선을 공유하면서도 회선이 할당된 것처럼 동작하며, 연결설정, 데이터전송, 연결해제 단계를 거치는 방식은?

가. 회선교환방식	나. 데이터그램방식

다. 가상회선교환방식	라. 메시지교환방식

25. 네트워크 관리 및 네트워크 장치와 그들의 동작을 감시, 총괄하는 프로토콜은?

가. ICMP	나. SNMP

다. SMTP	라. IGMP

26. Peer to Peer 네트워크에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 클라이언트/서버 시스템을 말한다.

나. 노드와 노드간의 메시지 전달은 반드시 서버를 거쳐 이루어진다.

다. 네트워크에 연결된 각각의 컴퓨터가 클라이언트인 동시에 서버로 운영된다.

라. 데이터베이스 공유 서비스에 적합하고, 네트워크 전체의 관리 일원화가 용이하다.

27. 네트워크 연결서비스 중 53Byte의 고정된 길이의 Cell을 가지며 패킷 스위치 방식을 사용하여 데이터를 전송하는 것은?

가. ATM	나. ISDN

다. SONET	라. X.25

3과목 : NOS

28. Windows 2000 Server에서 파일 및 프린터 서버를 지원하기 위해 반드시 설치해야하는 네트워크 프로토콜은?

가. SMTP	나. TCP/IP

다. NNTP	라. ICMP

29. SQL문에서 데이터의 수정을 위해 사용되는 명령어는?

가. select	나. insert

다. update	라. delete

30. 아래 화면은 로컬 사용자 계정 만들기에서 '새 사용자' 대화상자이다. 기본적으로 '다음 로그온할 때 반드시 암호 변경(M)'에 체크되어 있다. Guest 계정 등과 같이 여러 사람이 하나의 계정을 사용할 때 어느 부분에 체크를 해야 하는가?

가. 다음 로그온할 때 반드시 암호 변경

나. 암호 변경할 수 없음

다. 암호 사용 기간 제한 없음

라. 계정 사용 안함

31. Windows 2000 Server에서 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP Address로 대응시킴으로서 TCP/IP 환경에서 NetBIOS 이름 풀기를 가능하게 하는 서비스는?

가. DNS	나. DHCP

다. WINS	라. PDC

32. Windows 2000 Server에서 ‘ICQA2007’라는 이름의 서버에 익명 액세스를 허용할 때, 이들 익명 사용자에 대한 자원의 제한은 어떤 계정을 통해 가능한가?

가. Anonymous	나. IUSER_ICQA2007

다. Anonymous_ICQA2007	라. Guest_ICQA2007

33. MS-SQL 2000 Server에서 데이터를 백업하려고 할 때 백업의 내용과 설명이 잘못 연결된 것은?

가. 풀 백업 - 데이터 전체를 백업하는 것이다. 다른 방법의 백업을 하기 전에 풀백업을 먼저 해주어야 한다.

나. 트랜잭션 로그 백업 - 트랜잭션 로그만을 백업한 후 로그를 절단한다.

다. 디퍼런셜 백업 - 마지막 풀 백업이후 변경된 데이터 페이지를 백업한다.

라. 파일/파일그룹 백업 - 데이터베이스의 전체 로그를 백업 한다.

34. Windows 2000 Server의 'netstat' 명령어로 알 수 없는 정보는?

가. TCP 접속 프로토콜 정보

나. ICMP 송수신 통계

다. UDP 대기용 Open 포트 상태

라. 접속자 MAC 주소

35. 원격지에서 Windows 2000 Server에 접속하여 관리할 경우에 필요한 서비스는?

가. FTP 서비스	나. 원격 설치 서비스

다. 터미널 서비스	라. DHCP 서비스

36. Windows 2000 Server에서 DNS 설치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows 2000 Server는 고정 IP Address를 가지고 있어야 한다.

나. DNS 서비스는 설치 시 자동으로 설치가 되지 않으므로, 사용자가 직접 설치해야 한다.

다. 관리자 권한이 있는 계정으로 로그온 하여야 한다.

라. DNS 서비스는 Active Directory와 관련이 없다.

37. Linux에서 네트워크 환경설정 파일을 수정한 경우에는 네트워크를 재 시작해야 한다. 컴퓨터를 재부팅하지 하고 네트워크 부분만을 재시작하는 명령어 사용방법으로 올바른 것은?

가. /etc/init.d/network restart

나. /etc/init.d/network start

다. /etc/init.d/network stop

라. /etc/init.d/network again

38. Windows 2000 Server의 네트워크 방식 중 모든 계정과 자원을 특정 서버에서 관리하는 중앙 집중식 방식은?

가. 도메인(Domain) 방식

나. 워크그룹(Workgroup)방식

다. 사용자그룹(Usergroup)방식

라. System 방식

39. OU(Organization Unit)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 하나의 관리 단위로서 공통성을 가진 작업 그룹

나. 포리스트 내의 모든 도메인에 대한 개체 정보

다. 사용자나 컴퓨터 등 물리적으로 구분되는 독립 단위

라. 액티브 디렉터리에서 각종 보안 및 정책 관리의 최소 단위

40. Windows 2000 Server의 DDNS(Dynamic DNS)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DDNS는 새로운 호스트가 추가되거나, 수정, 삭제될 때마다 호스트들에 대한 정보를 DNS데이터베이스에 자동으로 갱신해 준다.

나. Windows 2000 Server에서는 기본적으로 DDNS와 DHCP를 지원해 준다.

다. DDNS 설치는 먼저 [시작] - [설정] - [제어판] - [프로그램추가/제거]를 실행한다.

라. 동적 IP Address가 필요하다.

41. Linux의 네트워킹 데몬 프로그램에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Apache를 이용하여 DHCP를 구현한다.

나. Telnet을 이용하여 컴퓨터간의 파일을 전송한다.

다. PPP를 이용하여 전자우편을 전송한다.

라. Bind를 이용하여 DNS를 구현한다.

42. Linux의 퍼미션(Permission)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 파일의 그룹 소유권을 변경하기 위한 명령은 ‘chgrp’이다.

나. 파일의 접근모드를 변경하기 위한 명령은 ‘chmod’이다.

다. 모든 사용자에게 모든 권한을 부여하려면 권한을 ‘666’으로 변경한다.

라. 파일의 소유권을 변경하기 위한 명령은 ‘chown’이다.

43. Windows 2000 Server에서 NTFS 사용 권한의 특징에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. NTFS 파일 시스템으로 포맷되어 있으면 사용권한을 부여할 수 있다.

나. 공유폴더 사용권한과 달리 파일과 폴더 각각에 대해서 부여할 수 있다.

다. 사용자가 로컬로 로그온해서 자원을 액세스하거나 네트워크를 통해 액세스했을 경우 모두 적용된다.

라. 각각의 사용자계정에는 부여할 수 있으나 그룹계정에는 부여할 수 없다.

44. Windows 2000 Server의 DACL(Directory Access Control List)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 한 개체에 대한 접근 제어 항목의 리스트로 위임 할 때 사용된다.

나. 사용자가 원하는 권한을 가질 수 있게 만들어 준다.

다. 관리자가 해야 하는 일을 좀 더 편하게 하기위해 중앙 에 업무를 모은다.

라. 한 사용자에 대한 ACE(Access Control Entry)가 모여 있는 것을 의미한다.

45. Linux에서 Windows 시스템 간에 파일 및 프린트 공유 등을 할 수 있게 하는 데몬은?

가. Winshare	나. SAMBA

다. Silk	라. NTlink

4과목 : 네트워크 운용기기

46. SCSI에 대한 다음 설명이 옳지 않은 것은?

가. Wide SCSI는 16비트를 지원하며 병렬 데이터 전송을 한다.

나. Wide SCSI는 68핀 케이블을 사용한다.

다. SCSI-3은 Fast SCSI-20과 Fast SCSI-40으로 구분한다.

라. Fast SCSI-20은 비동기 전송 모드, Fast SCSI-40은 동기 전송 모드로 각각 20MB/s, 40MB/s의 전송률을 보인다.

47. Cisco Router 내에서 하고자 하는 의도와 관련 config의 연결로 옳지 않은 것은?

가. Router의 패스워드 설정 - enable password cisco

나. Router의 호스트 이름 설정 - hostname ICQA-Router

다. Router의 DNS서버 설정- ip name server 168.126.63.1

라. Router의 시각 설정 - time set [hh:mm:ss]

48. 논리연결제어 프로토콜(LLC Protocol)은 같지만, 매체 접근 제어(MAC)는 같거나 다른 2개의 구내 정보 통신망(LAN)을 상호 접속하여 데이터를 주고받을 수 있게 하는 장치는?

가. Repeater	나. Router

다. Gateway	라. Bridge

49. A, B사가 합병한 관계로 네트워크를 통합하여 운영하고 있다. 하지만 이전에 서로 다른 E-Mail 프로그램을 사용하고 있어서 정상적으로 메일을 주고받으려면 Gateway가 필요하다. 이 Gateway의 기능은?

가. 메시지 포맷 변환 기능

나. 주소(Address) 구조 변환 기능

다. 스팸 메일 차단 기능

라. 보안 기능

50. Ethernet에서 UTP(10BaseT) Cable의 최대 Segment 길이는?

가. 200m	나. 185m

다. 500m	라. 100m

5과목 : 정보보호개론

51. 정보보호 서비스 개념에 대한 아래의 설명에 해당 하는 것은?

가. 무결성	나. 부인봉쇄

다. 접근제어	라. 인증

52. 공개키 기반구조(PKI)에 대한 기술로 옳지 않은 것은?

가. PKI는 공개키 인증서에 바탕을 두고 구축되어야 한다.

나. CA(Certificate Authority)는 최종 개체(End Entity)를 인증하는 전자증명서 발행 역할을 수행한다.

다. PKI는 사용자 공개키와 사용자 ID를 안전하게 묶는 방법과 공개키를 신뢰성 있게 관리하기 위한 수단을 제공한다.

라. CA의 공개키는 자동적으로 사용자에게 전달되지 않기 때문에 인증서를 사용할 때마다 CA에게 CA의 공개키를 요구하여야 한다.

53. Windows 2000 Server에서 IPsec 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Windows NT에서부터 내장되어 변조와 가로채기 수준에서의 데이터 전송의 안전을 보장한다.

나. OSI 참조모델의 전송 계층아래에 적용되기 때문에 응용 프로그램의 특정한 설정은 필요치 않다.

다. IPsec는 인증헤더를 사용하고 보안 페이로드를 캡슐화 하여 프라이버시, 인증과 부인방지 기능을 제공한다.

라. Windows 2000 Server의 IPsec는 데이터 무결성, 동적 재입력, 중앙 집중 관리, 유연성 등의 부가적인 서비스를 제공한다.

54. 스크리닝 라우터(Screening Router)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 참조 모델의 3계층과 4계층에서 동작

나. IP, TCP, UDP 헤더 내용을 분석

다. 하나의 스크리닝 라우터로 네트워크 전체를 동일하게 보호 가능

라. 패킷 내의 데이터에 대한 공격 차단이 용이함

55. 방화벽의 세 가지 기본 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 패킷 필터링(Packet Filtering)

나. Port Mirroring

다. VPN(Virtual Private Network)

라. 로깅(Logging)

56. 웹 브라우저, 웹 서버 간에 데이터를 안전하게 교환하기 위한 프로토콜로서, 웹 제품뿐 아니라 FTP나 Telnet 등 다른 TCP/IP 애플리케이션에 적용할 수 있는 보안기술은?

가. SET	나. SSL

다. PPTP	라. PGP

57. 아래에서 설명하는 기술의 명칭은?

가. 공개키 기반구조(PKI)

나. SSL(Secure Socket Layer)

다. 워터마킹(Watermarking)

라. 전자서명(Digital Signature)

58. 대칭키 암호 알고리즘 SEED에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 국제적 컨소시움에서 개발하였다.

나. SPN 구조로 이루어져 있다.

다. 20 라운드를 거쳐 보안성을 높였다.

라. 2005년 ISO/IEC 국제 블록암호알고리즘 표준으로 제정되었다.

59. S/MIME에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전자우편 보안 서비스로, HTTP에서는 사용이 불가능하다.

나. X.509 형태의 S/MIME 인증서를 발행하여 사용한다.

다. 전자 서명과 암호화를 동시에 사용할 수 있다.

라. 대칭키 암호 알고리즘을 사용하여 전자우편을 암호화 한다.

60. 다음 설명이 뜻하는 것은?

가. Copyleft	나. 지적재산권

다. 양벌규정	라. Copyright

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	다	다	다	나	라	가	가	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	나	가	다	나	다	라	가	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	다	가	다	나	다	가	나	다	나
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
다	나	라	라	다	라	가	가	라	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	라	가	나	라	라	라	가	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	가	라	다	나	다	라	가	가