1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2012년 04월 08일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. SSH 프로토콜은 외부의 어떤 공격을 막기 위해 개발 되었는가?

가. Sniffing	나. DoS

다. Buffer Overflow	라. Trojan Horse

2. ARP와 RARP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. ARP와 RARP는 전달 계층(Transport Layer)에서 동작하며 인터넷 주소와 물리적 하드웨어 주소를 변환하는데 관여한다.

나. ARP는 IP 데이터그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에 사용된다.

라. RARP는 브로드캐스팅을 통해 해당 네트워크 주소에 대응하는 하드웨어의 실제 주소를 얻는다.

3. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송 및 에러검출을 담당한다.

나. IP 패킷에는 크기의 제한이 있다.

다. TCP는 한 번에 많은 상대에게 데이터를 전달하고자 할 때 사용된다.

라. IP는 패킷을 유실 또는 왜곡시키기도 한다.

4. TCP 세션의 성립에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 세션 성립은 TCP Three-Way Handshake 응답 확인 방식이라 한다.

나. 실제 순서번호는 송신 호스트에서 임의로 선택된다.

다. 세션 성립을 원하는 컴퓨터가 ACK 플래그를 '0'으로 설정하는 TCP 패킷을 보낸다.

라. 송신 호스트는 데이터가 성공적으로 수신된 것을 확인하기까지는 복사본을 유지한다.

5. 서브넷 마스크(Subnet Mask)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. IP Address에서 Network Address와 Host Address를 구분하는 기능을 수행한다.

나. 하나의 Network를 두 개 이상의 Network로 나눌 수 없다.

다. IP Address는 효율적으로 관리하나 트래픽 관리 및 제어가 어렵다.

라. 불필요한 브로드캐스트 메시지를 제한할 수 없다.

6. 아래 내용이 설명하는 기술은?

가. IEEE 1394	나. IEEE 802.11x

다. HomeRF	라. Bluetooth

7. FTP 클라이언트와 서버 사이에서 FTP 세션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 첫 번째 세션이 서버와 클라이언트의 PI(Protocol Interpreter) 서비스 사이에 일어난다.

나. 사용자 쪽에서는 임의로 할당된 포트 넘버를 사용하며 FTP 서버의 TCP 포트 22와 연결된다.

다. 사용자 쪽의 PI는 클라이언트와 서버 사이에 제어를 위한 연결을 시작한다.

라. FTP 서버로 각 명령어를 보내기 위해 FTP 클라이언트로 제어 연결을 통해 응답이 돌아온다.

8. B Class에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Network ID는 128.0 ~ 191.255 이고, Host ID는 0.1 ~ 255.254 가 된다.

나. IP Address가 150.32.25.3인 경우, Network ID는 150.32 Host ID는 25.3 이 된다.

다. Multicast 등과 같이 특수한 기능이나 실험을 위해 사용된다.

라. Host ID가 255.255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트 된다.

9. IP에서 발생하는 오류를 처리하기 위한 프로토콜은?

가. PPP	나. SLIP

다. TCP	라. ICMP

10. 무선 랜 표준 기술과 사용하는 변조방식 연결로 옳지 않은 것은?

가. IEEE 802.11a : OFDM

나. IEEE 802.11b : HR-DSSS

다. IEEE 802.11g : FHSS

라. IEEE 802.11n : OFDM

11. SMTP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

나. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

다. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

라. 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

12. 멀티캐스트 라우터에서 멀티캐스트 그룹을 유지할 수 있도록 메시지를 관리하는 프로토콜은?

가. ARP	나. ICMP

다. IGMP	라. FTP

13. RIP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 독립적인 네트워크 내에서 라우팅 정보 관리를 위해 광범위하게 사용된 프로토콜이다.

나. 자신이 속해 있는 네트워크에 매 30초마다 라우팅 정보를 브로드캐스팅(Broadcasting) 한다.

다. 네트워크 거리를 결정하는 방법으로 홉의 총계를 사용한다.

라. 대규모 네트워크에서 최적의 해결방안이다.

14. SNMP 시스템의 구성요소에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. SMI는 관리장치가 SNMP 관리 시스템에 상세한 상태를 보고할 때 사용된다.

나. SMI는 SNMP 관리자가 관리할 수 있는 정보에 대한 표준화된 골격을 지원한다.

다. SNMP 프로토콜에서 포트 161은 모든 SNMP 요청/응답 메시지가 사용하는 수신지 포트이다.

라. SNMP 프로토콜에서 포트 162는 모든 SNMP 트랩 메시지가 사용하는 수신지 포트이다.

15. IP Address와 라우터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP Address는 Network ID와 Host ID로 구성된다.

나. 라우터는 라우팅 알고리즘을 이용하여 최적의 경로를 산출한다.

다. 라우터는 Network ID에 근거하여 IP 데이터 그램을 라우팅 한다.

라. 라우터는 망의 위치 정보뿐만 아니라 인터넷상의 모든 컴퓨터의 위치 정보를 알고 있다.

16. IP의 특성으로 옳지 않은 것은?

가. 최대 패킷의 크기는 65,535Byte이다.

나. 연결 지향 프로토콜이다.

다. 인터넷 데이터그램을 송신지로부터 수신지로 전송하는데 필요한 기능을 제공한다.

라. 호스트의 주소 지정과 패킷 절단의 기능을 담당한다.

2과목 : 네트워크 일반

17. OSI 7 Layer의 각 Layer 별 Data 형태로서 적당하지 않은 것은?

가. Transport Layer - Segment

나. Network Layer - Packet

다. Datalink Layer - Fragment

라. Physical Layer - bit

18. 아날로그 신호를 전송하기 위한 필수적인 신호처리 과정으로 옳지 않은 것은?

가. 부호화	나. 양자화

다. 정보화	라. 표본화

19. 전송한 프레임의 순서에 관계없이 단지 손실된 프레임만을 재전송하는 방식은?

가. Selective-repeat ARQ	나. Stop-and-wait ARQ

다. Go-back-N ARQ	라. Adaptive ARQ

20. 베이스밴드(Baseband) 시스템보다 브로드 밴드(Broadband) 시스템이 더 많은 데이터를 전송할 수 있는 이유는?

가. 여러 개의 주파수로 여러 개의 채널에 접근할 수 있기 때문

나. 양방향 신호흐름을 지원할 수 있기 때문

다. 서버에 데이터를 저장하였다가 한번에 데이터를 전송할 수 있기 때문

라. 한번에 한 개의 신호 또는 한 개의 채널을 전송할 수 있기 때문

21. 광통신 전송로의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 긴 중계기 간격	나. 대용량 전송

다. 비전도성	라. 협대역

22. 다중화(Multiplexing)의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 효율 극대화

나. 전송설비 투자비용 절감

다. 통신 회선설비의 단순화

라. 신호처리의 단순화

23. HDLC(High Level Data Link Control Procedure)에서 제어필드의 S(Supervisory)프레임에 해당되지 않는 것은?

가. RR(Receive Ready)

나. SNRM(Set Normal Response Mode)

다. REJ(REJect)

라. SREJ(Selective REJect)

24. VoIP(Voice over Internet Protocol)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인터넷 서비스를 제공하기 위한 표준에는 ITU-T에서 권고하고 있는 H.261과 IETF에서 규정한 H.263으로 구분된다.

나. 음성과 데이터를 통합하여 하나의 통신 네트워크에 전송하는 방식이다.

다. VoIP 게이트웨이는 회선교환망과 패킷교환망을 연동시키는 기능이 있다.

라. 서비스 형태로는 PC(웹) to PC(웹) 방식, PC(웹) to Phone 방식, Phone to Phone 방식이 있다.

25. Fast Ethernet의 주요 토폴로지로 사용되는 방식은?

가. BUS	나. STAR

다. CASCADE	라. TRI

26. Frame Relay에서 교환기의 기능으로 올바른 것은?

가. 오류 검사	나. 오류 정정

다. 회선 원칙	라. 데이터 재생성

27. FDDI에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IEEE 803.2에서 표준으로 지정되어있다.

나. 망 신뢰도를 높이기 위해 이중 링 방식을 사용한다.

다. 100Mbps 이상의 전송속도를 낼 수 있다.

라. 광섬유를 전송매체로 사용한다.

3과목 : NOS

28. DNS 데이터베이스 레코드의 유형 중 연결이 옳지 않은 것은?

가. MX - 메일 교환기 호스트의 메시지 라우팅을 제공한다.

나. A - 호스트 이름을 IPv4 주소로 매핑한다.

다. CNAME - 주소를 호스트이름으로 매핑한다.

라. NS - 이름 서버를 나타낸다.

29. 관리자가 사용자의 계정을 관리하기 위해 할 수 있는 행동으로 옳지 않은 것은?

가. 암호가 없거나 너무 쉬운 계정은 사용 중지를 시키거나 경고를 주어 암호를 변경 하도록 한다.

나. 계정 만료 기간을 두어 일정 기간이 지나면 해당 계정을 사용하지 못하게 한다.

다. 오랫동안 사용되지 않은 계정은 통보 없이 사용 중지 시키고 삭제한다.

라. 한 사용자가 하나의 컴퓨터에서만 로그인 할 수 있게 설정한다.

30. Windows 2000 Server에서 지원하는 NTFS 파일시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 폴더나 파일에 대한 개별적인 허가가 가능하다.

나. 파일의 압축 저장과 실시간 복구를 지원한다.

다. Convert.exe 명령을 사용하면 FAT에서 NTFS로, NTFS에서 FAT으로의 상호 변환이 가능하다.

라. 대용량의 저장 미디어에 적합하다.

31. Linux에서 kill 명령어를 사용하여 해당 프로세스를 중단되도록 하려고 하는데, 중단하고자 하는 프로세스의 번호(PID)를 모를 경우 사용하는 명령어는?

가. ps	나. man

다. help	라. ls

32. Windows 2000 Server의 IIS를 이용하여, 홈페이지의 첫 페이지를 ‘index.htm' 이라는 이름으로 서비스 하려 할 때 해야 하는 작업으로 올바른 것은?

가. 기본 웹 사이트의 기본 디렉터리를 변경한다.

나. 액세스 권한을 바꿔준다.

다. 문서탭의 기본 문서에 index.htm을 등록한다.

라. ISAPI 필터 항목 설정을 수정한다.

33. Linux 관리자인 당신은 Sendmail을 설정하여 회사 메일서버로 활용하려고 한다. 당신이 수행해야 할 부분과 내용으로 옳지 않은 것은?

가. /etc/mail/access : Relay 설정

나. /etc/mail/relay-domains : Realy 설정

다. /etc/sendmail.cf : 메일크기 제한

라. /etc/inetd.conf : 별명부여 설정

34. Windows 2000 Server의 역할 중 도메인 컨트롤러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. SAM 데이터베이스를 이용하여 로그온 인증을 한다.

나. 도메인 사용자들이 자원을 공유할 수 있도록 도와준다.

다. 맨 처음 생성되는 도메인 컨트롤러에 Ntds.dit라는 파일이 생성된다.

라. 사용자의 인증작업 및 로그온 과정을 담당한다.

35. Windows 2000 Server에서 동적 디스크의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 디스크에 대한 모든 구성 정보가 디스크에 저장된다.

나. 디스크의 설정 정보가 그 디스크 자체에 저장된다.

다. 볼륨이 연속되지 않은 디스크 영역으로 확장이 가능하다.

라. 기본 파티션과 확장 파티션으로 나뉜다.

36. 터미널 서비스를 이용할 때의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 그래픽 기반으로 원격지 접속이 가능하다.

나. 네트워크 트래픽이 증가한다.

다. 클라이언트의 비용과 관리 부담을 절감 할 수 있다.

라. 클라이언트의 작업을 감시 할 수 있다.

37. 삼바(Samba)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Linux와 이기종간의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램이다.

나. 삼바에 대한 정보와 다운로드는 'http://www.samba.org'에서 얻을 수 있다.

다. 삼바의 실행은 '$/etc/rc.d/smb start' 로 한다.

라. 삼바의 종료는 '$/etc/rc.d/smb exit' 로 한다.

38. Exchange Server에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 상에서 자유롭게 메일을 주고 받을 수 있다.

나. 메일 전문 서버 프로그램이다.

다. 다른 시스템과 Exchange 통합이 가능하다.

라. 서버에는 여러 개의 사이트가 존재한다.

39. Linux에서 게이트웨이를 추가 또는 삭제하려고 할 때 사용되는 명령어는?

가. route	나. ipconfig

다. ping	라. passwd

40. Linux 시스템의 기본 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /etc : 시스템 설정과 관련된 파일이 저장된다.

나. /dev : 시스템의 각종 디바이스에 대한 드라이버들이 저장된다.

다. /var : 시스템에 대한 로그와 큐가 쌓인다.

라. /usr : 각 유저의 홈 디렉터리가 위치한다

41. Linux에서 LILO에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Linux 로더를 의미한다.

나. Default 옵션이 지정하지 않으면 이 파일에 지정된 맨 마지막 이미지를 부팅한다.

다. 여러 개의 운영체제를 선택할 수 있게 해주는 일종의 스위치이다.

라. 부트 로더가 있는 Windows 2000 Server와도 Linux가 공존할 수 있게 해준다.

42. Linux 시스템의 파일 사용자 허가에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 사용 허가의 3가지 부분으로 나눠지며, 이것은 읽기(Read), 쓰기(Write), 실행(Execute) 가능 허가이다.

나. Linux 시스템은 다중 사용자 시스템이기 때문에 파일 사용 허가라 불리우는 메커니즘을 제공한다.

다. 사용 허가의 문자열 'rwx'를 십진수로 나타내면 r은 4, w는 2, x는 0 이다.

라. 문자열 '-rwxrwxrwx'에서 '-'는 일반 파일을 의미한다.

43. tar로 묶인 mt.tar를 풀어내는 명령은?

가. tar –tvf mt.tar	나. tar -cvf mt.tar

다. tar –cvvf mt.tar	라. tar -xvf mt.tar

44. Web Server 구축시 Server의 데몬을 스스로 구동하며, 지정된 포트를 점유하면서 클라이언트의 요청에 응답하도록 하는 방법은?

가. Inetd	나. Xinetd

다. Standalone	라. 슈퍼데몬

45. Windows 2000 Server의 Active Directory 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 정보 보안	나. 정책 기반 관리

다. 확장성	라. DNS와의 분리

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID의 기능 중에서 Hot Swap의 기능을 올바르게 설명한 것은?

가. 전원이 꺼진 상태에서 디스크를 백업하는 기능

나. 전원이 꺼진 상태에서 디스크를 교체하는 기능

다. 전원이 켜진 상태에서 데이터를 여분의 디스크에 백업하는 기능

라. 전원이 켜진 상태에서 디스크를 교체하는 기능

47. 네트워크 보안 장비 중 네트워크 침입 시도의 흔적을 찾거나 네트워크 장비의 사용을 감시하는 용도로 사용되는 보안 장비는?

가. 침입탐지/방지시스템(IDS/IPS)

나. 방화벽(Firewall)

다. 네트워크관리시스템(NMS)

라. 가상사설망시스템(VPN)

48. 스테틱 라우팅(Static Rouing) 프로토콜에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 스테틱의 대표적인 프로토콜은 RIP와 OSPF가 있다.

나. 네트워크 관리자가 직접 경로를 알고서 라우터에 입력해줘야 한다.

다. 라우팅 경로의 자동우회가 가능하다는 장점을 가지고 있다.

라. 보안에 취약하다는 단점을 가지고 있다.

49. IBM SNA와 TCP/IP 네트워크를 연결하여 통신하려고 한다. 이 시스템간을 연결시켜 통신이 가능하도록 하는 장치는?

가. Repeater	나. Bridge

다. Router	라. Gateway

50. 다음 중 위성통신기기의 단점은?

가. 서비스 지역 내에서는 누구라도 수신이 가능하므로 비밀이 보장되지는 않는다.

나. 전송비용이 전송거리와 무관하다.

다. 비교적 넓은 범위에서 지형의 영향을 적게 받고 다른 무선통신매체에 비해 고속통신이 가능하다.

라. 동시에 동일한 정보를 다수의 수신자에게 전송할 수 있다.

5과목 : 정보보호개론

51. ‘대칭키 암호 시스템'과 ‘비대칭키 암호 시스템'의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 키의 분배 방법에 있어 대칭키 암호 방식은 비밀스럽게 분배하지만 비대칭키 암호 방식은 공개적으로 한다.

나. DES는 대칭키 암호 방식이고, RSA는 비대칭키 암호 방식이다.

다. 대칭키 암호 방식은 비대칭키 암호 방식보다 암호화의 속도가 빠르다.

라. N명의 사용자가 서로 데이터를 비밀로 교환하려 할 때 대칭키 암호 방식에서 필요한 키의 수는 2N 개이고, 비대칭키 암호 방식에서는 'N(N-1)/2' 개가 필요하다.

52. Apache 웹 서버 로그에서 확인 할 수 없는 정보는?

가. 클라이언트의 IP Address

나. 클라이언트의 요청 페이지

다. 클라이언트의 접속 시도 날짜

라. 클라이언트의 게시판 입력 내용

53. 시스템 침투 형태 중 IP Address를 접근 가능한 IP Address로 위장하여 침입하는 방식은?

가. Sniffing	나. Fabricate

다. Modify	라. Spoofing

54. S-HTTP와 SSL에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. SSL은 잘 알려진 보안 프로토콜인 S-HTTP의 대안으로 제시되었다.

나. SSL에서는 전자서명과 키 교환을 위해 RSA 방식을 이용한다.

다. SSL은 보안기능을 강화하기 위하여 Server 인증, Message의 신뢰성, 무결성을 지원하고 있다.

라. SSL은 주고받는 메시지를 암호화하고 그것을 해독하는 기능을 한다.

55. 방화벽의 일반적인 구성 요소라고 볼 수 없는 것은?

가. 배스천 호스트(Bastion Host)

나. 방어선 네트워크(Perimeter Network)

다. 프락시 서버(Proxy Server)

라. 스크리닝 라우터(Screening Router)

56. 네트워크 서비스 거부 공격 중 공격자의 공격 입력 전달 방법에 있어서 그 성격이 나머지 것과 다른 것은?

가. TCP SYN Flood	나. Smurfing

다. Land	라. ICMP Flood

57. SET(Secure Electronic Transaction)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 초기에 마스터카드, 비자카드, 마이크로소프트, 네스케이프 등에 의해 후원되었다.

나. 인터넷상에서의 금융 거래 안전을 보장하기 위한 시스템이다.

다. 메시지의 암호화, 전자증명서, 디지털서명 등의 기능이 있다.

라. 지불정보는 비밀키를 이용하여 암호화한다.

58. 스니핑(Sniffing) 해킹 방법에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. Ethernet Device 모드를 Promiscuous 모드로 전환하여 해당 호스트를 거치는 모든 패킷을 모니터링 한다.

나. TCP/IP 패킷의 내용을 변조하여 자신을 위장한다.

다. 스텝 영역에 Strcpy와 같은 함수를 이용해 넘겨받은 인자를 복사함으로써 스택 포인터가 가리키는 영역을 변조한다.

라. 클라이언트로 하여금 다른 Java Applet을 실행시키도록 한다.

59. Linux에서 사용자 계정 생성 시 사용자의 비밀번호 정보가 실제로 저장되는 곳은?

가. /usr/local	나. /etc/password

다. /etc/shadow	라. /usr/password

60. 다음은 전자 우편 보안 기술의 종류 중 무엇에 해당하는가?

가. PEM(Privacy Enhanced Mail)

나. S/MIME(Secure Multi-Purpose Internet Mail Extensions)

다. PGP(Pretty Good Privacy)

라. SMTP

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	라	다	다	가	라	나	다	라	다
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	다	라	가	라	나	다	다	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	나	가	나	가	가	다	다	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	다	나	가	라	나	라	라	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	라	다	라	라	가	나	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	라	라	가	다	다	라	가	다	다