1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2012년 09월 16일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. UDP의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 비연결형 서비스이다.

나. ACK를 사용하지 않는다.

다. 체크섬 필드가 필요 없다.

라. 경량의 오버헤드를 갖는다.

2. '192.168.55.0'이란 네트워크 ID를 가지고 있고, 각 서브넷이 25개의 호스트 ID가 필요하며 가장 많은 서브네트를 가져야할 때 가장 적절한 서브넷 마스크는?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.255.240	라. 255.255.255.248

3. C Class인 IP Address는?

가. 191.234.56.34	나. 125.76.133.234

다. 131.15.45.120	라. 192.168.17.34

4. SNMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

나. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

다. IP에서의 오류(Error)제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

라. 네트워크의 장비로부터 데이터를 수집하여 네트워크의 관리를 지원하고 성능을 향상시킨다.

5. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 데이터링크계층(Data Link Layer) 프로토콜이다.

나. IP는 네트워크계층(Network Layer)의 프로토콜이다.

다. TCP는 전송 및 에러검출을 담당한다.

라. Telnet과 FTP는 모두 TCP/IP 프로토콜이다.

6. Windows 2003 Server에서 현재의 TCP/IP 연결과 프로토콜 상태를 보고하는 명령어는?

가. Nbtstat	나. Netstat

다. Ipconfig	라. Tracert

7. Internet Layer를 구성하는 프로토콜들의 헤더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP 헤더의 TTP 필드는 Looping에 의해 패킷이 영구히 떠도는 것을 방지하기 위한 필드이다.

나. IP 헤더의 프로토콜 필드는 상위 계층의 프로토콜을 식별하기 위해 사용되는 필드이다.

다. ICMP Echo Request 패킷의 Type, Code는 각각 '0', '0' 이다.

라. ARP Request 패킷의 목적지 MAC Address는 브로드 캐스트인 'FF-FF-FF-FF-FF-FF' 이다.

8. TCP/IP 응용 모듈 프로토콜들 중 하이퍼텍스트 전송을 맡고 있는 것은?

가. Telnet	나. FTP

다. HTTP	라. SMTP

9. IP Address가 '165.132.10.21'일 때 해당 Class와 사설 IP 대역을 바르게 짝지은 것은? (단, 서브넷 마스크는 Class에 맞는 기본 서브넷 마스크를 사용한다.)

가. B Class, 사설 IP 대역 : 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

나. B Class, 사설 IP 대역 : 162.32.0.0 ~ 162.192.255.255

다. A Class, 사설 IP 대역 : 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

라. C Class, 사설 IP 대역 : 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

10. 다음 중에서 응용 계층 수준에서 보안기능을 제공하는 프로토콜은?

가. CA	나. TLS

다. IPSec	라. SSH

11. 전통적인 Class의 Prefix의 길이를 확장하여 할당받은 하나의 Network를 여러 개의 Network로 나누어 관리하는 방식은?

가. Subnetting	나. Supernetting

다. CIDR	라. Divclassing

12. IGMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

라. IP에서의 오류(Error) 제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

13. IPv6에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인터넷의 급속한 확장으로 발생하는 여러가지 문제점들을 해결하기 위해 개발되었다.

나. IPv4에서의 문제점들을 확장하기 위한 기능 개선이 이루어지긴 했으나 IPv4와의 상호 운용성을 갖지 못해 도입 및 확산에 어려움이 있다.

다. IPv6는 128bit 주소 체계를 갖고 있으므로 32비트 주소 체계를 갖는 IPv4에 비해 더 많은 IP Address 할당이 가능하다.

라. IPv6는 변환 메카니즘에 의해 IPv4로 변환될 수 있다.

14. ARP와 RARP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. RARP는 로컬 디스크가 없는 네트워크상에 연결된 시스템에도 사용된다.

나. ARP는 IP 데이터 그램을 정확한 목적지 호스트로 보내기 위해 IP에 의해 보조적으로 사용되는 프로토콜이다.

다. RARP는 IP Address를 알고 있는 상태에서 그 IP Address에 대한 MAC Address를 알아낼 때 사용한다.

라. ARP와 RARP의 패킷 구조는 매우 비슷하다.

15. TCP 헤더의 설명으로 올바른 것은?

가. RST 플래그 : 데이터가 제대로 전송된 것을 알려준다.

나. Window Size : 현재 상태의 최대 버퍼 크기를 말한다.

다. Reserved : 수신된 Sequence Number에 대하여 예상된 다음 옥텟을 명시한다.

라. FIN 플래그 : 3-Way handshaking 과정을 제의하는 플래그이다.

16. DNS(Domain Name System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 숫자로 구성된 IP Address가 기억하기 힘들다는 단점을 보완하기 위해 만들어졌다.

나. Top Level에는 주로 국가명이 오며 InterNIC에 Domain 등록을 할 경우는 국가와 관계없이 com, org, net, edu 등을 부여받을 수 있다.

다. 처음에 내부 네트워크의 컴퓨터들에게 별명(Alias)을 부여하기 위해 고안되었다가 인터넷으로 확장되었다.

라. 모든 호스트들은 반드시 Domain Name을 가진다.

2과목 : 네트워크 일반

17. 다음 중 NIC에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 10Base-T 이더넷의 경우 연결 케이블의 종류는 동축 케이블이다.

나. NIC은 물리적 네트워크에 접속하기 위한 장비로 트랜시버와 MAC 기능을 포함하고 있다.

다. NIC에 들어가는 물리주소 (또는 LAN 주소)는 IEEE802.3 이더넷의 경우 6Byte로 되어 있다.

라. 이더넷 NIC에서 디지털 데이터의 신호변환 방식은 주로 베이스밴드(Baseband) 방식이다.

18. 베이스밴드(Baseband) 시스템보다 브로드 밴드(Broadband) 시스템이 더 많은 데이터를 전송할 수 있는 이유는?

가. 여러 개의 주파수로 여러 개의 채널에 접근할 수 있기 때문

나. 양방향 신호흐름을 지원할 수 있기 때문

다. 서버에 데이터를 저장하였다가 한번에 데이터를 전송할 수 있기 때문

라. 한 번에 한 개의 신호 또는 한 개의 채널을 전송할 수 있기 때문

19. HDLC 전송 제어 절차에서 사용하는 오류제어 방식은?

가. Selective Repeat ARQ

나. Polling

다. Stop-and-Wait ARQ

라. Vertical Redundancy Check

20. 아날로그 데이터를 디지털 전송 신호로 보낼 때 양자화 시키는 일반적인 기법은?

가. PCM	나. FSK

다. QPSK	라. PSK

21. 네트워크층이 수행하는 주된 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 어드레싱	나. 루팅

다. 데이터의 중계, 전송	라. END 시스템간의 대화

22. Frame Relay의 설명으로 올바른 것은?

가. 네트워크 레이어 프로토콜이다.

나. X.25로 교체되었다.

다. 연결 지향형 서비스를 지원하며 SVC, PVC를 지원한다.

라. NT 라우터의 캡슐화 방법이다.

23. 네트워크 액세스 방법에 속하지 않는 것은?

가. CSMA/CA	나. CSMA/CD

다. POSIX	라. Token Pass

24. 무선 랜의 구성 방식 중 무선 랜카드를 가진 컴퓨터간의 네트워크를 구성하여 작동하는 방식은?

가. Infrastructure 방식	나. AD Hoc 방식

다. AP 방식	라. CDMA 방식

25. 세션계층에서 제공하는 기능은?

가. 대화제어	나. 데이터변환

다. 데이터 압축	라. 암호화

26. 직접 확산(DS : Direct Sequence) 변조 방식을 사용하며 이용 가능한 채널 수가 14개로 최대 11Mbps의 대역폭을 보장하는 고속 무선 LAN의 표준규약으로 올바른 것은?

가. IEEE 802.11a	나. IEEE 802.11b

다. IEEE 802.11e	라. IEEE 802.5

27. 다음 중 VOD 셋톱박스의 구성요소로 옳지 않은 것은?

가. 시스템 제어부	나. 미디어 처리부

다. 통신망 접속부	라. 고주파 증폭 및 혼합부

3과목 : NOS

28. Windows 2003 Server에서는 가상메모리를 지원한다. 가상메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 물리 메모리의 크기가 작을 경우 가상 메모리의 사이즈는 조정된다.

나. 가상 메모리와 물리적 메모리의 매핑은 페이징 기법을 이용한다.

다. 가상 메모리의 크기를 4G로 제공하는 것은 32비트 운영체제와 하드웨어를 이용하기 때문이다.

라. 멀티프로세서 x86 시스템에서의 메모리 관리자는 FIFO(First-In-First-Out) 알고리즘을 사용한다.

29. Linux 시스템에서 사용되는 DNS 관련 파일로 옳지 않은 것은?

가. named.conf	나. zone_file

다. rzone_file	라. reverse_zone_file

30. 프린터를 추가하고 공유하기 위해 사용할 수 없는 계정은?

가. Administrator	나. Server Operator

다. Printer Operator	라. Replicator

31. 아파치 서버의 설정파일인 'httpd.conf'의 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. KeepAlive On : HTTP에 대한 접속을 끊지 않고 유지한다.

나. StartServers 5 : 웹서버가 시작할 때 다섯 번째 서버를 실행 시킨다.

다. MaxClients 150 : 한 번에 접근 가능한 클라이언트의 개수는 150개 이다.

라. Port 80 : 웹서버의 접속 포트 번호는 80번이다.

32. Windows 2003 Server에서 FTP 서버를 설정하는 과정 중 옳지 않은 것은?

가. FTP 서버를 설치하기 위해 고정 IP를 할당 받았다.

나. FTP 서버가 동작하기 위해 TCP/IP 프로토콜을 설치하였다.

다. IIS를 설치하였다.

라. 기존에 80번 포트를 이용하여 운영 중인 웹 서비스와 동시에 운영하기 위해 FTP의 서비스 포트를 80번으로 변경하였다.

33. Linux에서 RPM에 사용하는 옵션 '--nodeps'의 의미는?

가. 어떤 패키지의 의존성을 무시하고 설치하고자 할 때

나. 디렉터리를 마치 '/' 처럼 생각하고 설치하고자 할 때

다. 패키지를 실제로 설치하지는 않고 충돌이나 의존성 문제가 있는지만 검사 할 때

라. 새로운 패키지를 지우고, 구 버전의 패키지로 교체 할 때

34. 'www.microsoft.com'이란 사이트의 IP Address를 획득하려고 할 때 Windows 2003 Server에의 '층'를 이용한 방법으로 올바른 것은?

가. netstat www.microsoft.com

나. nslookup www.microsoft.com

다. ipconfig www.microsoft.com

라. telnet www.microsoft.com

35. Linux 시스템에서 'chmod 644 index.html'라는 명령어를 사용하였을 때, 'index.html' 파일에 변화되는 내용으로 옳은 것은?

가. 소유자의 권한은 읽기, 쓰기가 가능하며, 그룹과 그 외의 사용자 권한은 읽기만 가능하다.

나. 소유자의 권한은 읽기, 쓰기, 실행이 가능하며, 그룹과 그 외의 사용자 권한은 읽기만 가능하다.

다. 소유자의 권한은 쓰기만 가능하며, 그룹과 그 외의 사용자 권한은 읽기, 쓰기가 가능하다.

라. 소유자의 권한은 읽기만 가능하며, 그룹과 그 외의 사용자 권한은 읽기, 쓰기, 실행이 가능하다.

36. Linux 시스템의 vi 에디터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 입력모드로 전환은 ‘i'를 눌러서 한다.

나. 편집모드로 전환하기 위해서는 ‘esc' 키를 누르고 ':'(콜론)을 입력하면 된다.

다. 기능키 ‘A'는 입력모드로 전환되어 현재 라인의 끝에 입력이 된다.

라. 기능키 ‘a'는 입력모드로 전환되어 현재 라인의 위 라인에 입력이 된다.

37. SQL문인 'SELECT * FROM 영업부;'의 의미로 옳은 것은?

가. 영업부 테이블에서 첫 번째 레코드의 모든 필드를 검색

나. 영업부 테이블에서 마지막 레코드의 모든 필드를 검색

다. 영업부 테이블에서 전체 레코드의 모든 필드를 검색

라. 영업부 테이블에서 '*' 값이 포함된 레코드의 모든 필드를 검색

38. Windows 2003 Server에서 NetBIOS 컴퓨터 이름을 IP Address로 대응시킴으로서 TCP/IP 환경에서 NetBIOS 이름 풀기를 가능하게 하는 서비스는?

가. DNS	나. DHCP

다. WINS	라. PDC

39. 다음 중 Active Directory가 지원하는 프로토콜과 서비스에 속하지 않는 것은?

가. TCP/IP	나. DNS

다. LDAP	라. IPX

40. FAT와 NTFS에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. FAT는 자체적인 압축 기능을 지원한다.

나. Windows 2000에서는 convert 명령으로 FAT에서 NTFS로 변환할 수 있다.

다. NTFS는 다른 모든 운영체제에서도 지원하므로 데이터 교환이 용이하다.

라. FAT는 불량 섹터 감지 데이터를 이동하고 자동으로 사용 못하게 표시하는 기능이 있다.

41. Windows 2003 Server의 공유자원에 대한 접근 권한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공유자원이 네트워크를 통해 이용될 때만 적용된다.

나. 공유자원은 파일 시스템의 제한을 받지 않고도 몇 가지 간단한 접근 권한을 제한할 수 있다.

다. 서버의 파일 시스템은 NTFS등의 파일 시스템의 접근 권한 제한을 받는다.

라. 공유 디렉터리에 있는 하위 디렉터리에는 적용되지 않는다.

42. Linux에서 외부에서 마운트 요청이 오면 응답해 주는 역할을 하는 데몬(Deamon)은?

가. rpc.mountd	나. rpc.nfsd

다. rpc.lockd	라. rpc.statd

43. Linux에서 E-Mail 작동 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Linux에서는 공개된 SMTP 프로그램인 Sendmail을 사용하여 메일 서버를 구축한다.

나. SMTP는 메일을 전송하기 위한 프로토콜이다.

다. 클라이언트가 메일 박스를 가져오기 위해서 사용하는 프로토콜도 SMTP이다.

라. 송신자는 메일 클라이언트 프로그램을 사용해서 메일을 전송한다.

44. Linux에서 기본적으로 생성되는 디렉터리로 옳지 않은 것은?

가. /etc	나. /root

다. /grep	라. /home

45. Linux에서 네트워크 인터페이스 카드 설정 및 정보를 확인할 수 있는 명령어는?

가. ifconfig	나. traceroute

다. sndconfig	라. mount

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. RAID level 2 : 어레이 안의 모든 드라이브에 비트 수준으로 자료 나누기를 제공한다. 추가 드라이브는 해밍 코드를 저장한다. 미러된 드라이브는 필요 없다.

나. RAID level 3 : 기본적으로 RAID 1+2이다. 이는 다수의 RAID 1 한 쌍에 걸쳐 적용된 것이다. 패리티 정보는 생성되고 단일 패리티 디스크에 작성된다.

다. RAID level 4 : 데이터가 비트나 바이트보다는 디스크 섹터 단위로 나뉘어 지는 것만 제외하면 RAID level 3과 비슷하다. 패리티 정보도 생성된다.

라. RAID level 5 : 데이터는 드라이브 어레이의 모든 드라이브에 디스크 섹터 단위로 작성된다. 에러-수정 코드도 모든 드라이브에 작성된다.

47. OSI 참조모델의 물리계층에서 작동하는 네트워크 장치는?

가. Gateway	나. Bridge

다. Router	라. Repeater

48. 스테틱 라우팅(Static Routing) 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 라우팅 경로가 자주 변경되거나 라우터가 자주 추가되는 상황에 적합하다.

나. 라우터의 메모리 낭비가 적어 메모리 사용에 유리하다.

다. 일반적으로 다이나믹 라우팅 프로토콜에 비해 우선순위가 높다.

라. 우회 경로가 없는 Stub 네트워크에서 사용하기에 좋은 프로토콜이다.

49. 광통신 전송로의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 대용량 전송	나. 비전도성

다. 협대역	라. 중계급 전선 필요

50. 네트워크 장비 중에서 LAN과 LAN을 연결하고 접속하려는 호스트에 도착하기 위한 최적경로를 설정하여 네트워크 간을 연결하는 장치는?

가. Router	나. Hub

다. Repeater	라. Bridge

5과목 : 정보보호개론

51. 인터넷에 침입하는 형태 중의 한 가지에 대한 설명이다. 무엇에 해당하는가?

가. 가로막기(Interruption)

나. 가로채기(Interception)

다. 수정(Modification)

라. 위조(Fabrication)

52. 공개키 기반구조(PKI)에 대한 기술로 옳지 않은 것은?

가. PKI는 공개키 인증서에 바탕을 두고 구축되어야 한다.

나. CA(Certificate Authority)는 최종 개체(End Entity)를 인증하는 전자증명서 발행 역할을 수행한다.

다. PKI는 사용자 공개키와 사용자 ID를 안전하게 묶는 방법과 공개키를 신뢰성 있게 관리하기 위한 수단을 제공한다.

라. CA의 공개키는 자동적으로 사용자에게 전달되지 않기 때문에 인증서를 사용할 때마다 CA에게 CA의 공개키를 요구하여야 한다.

53. 시스템의 침투 형태 중 네트워크의 한 호스트에서 실행되어 다른 호스트들의 패킷 교환을 엿듣는 해킹 유형은?

가. Sniffing	나. IP Spoofing

다. Domain Spoofing	라. Repudiation

54. 전자우편 보안 요소에 해당하지 않는 것은?

가. 송신 부인 방지(Non-Repudation of Origin)

나. 메시지 무결성(Message Integrity)

다. 패킷 필터링(Packet Filtering)

라. 기밀성(Confidentiality)

55. 디지털 서명의 필수 요건으로 옳지 않은 것은?

가. 재사용 가능	나. 서명자 인증

다. 변경 불가	라. 위조 불가

56. 정보 보안 기능에 대한 용어 설명이 옳지 않은 것은?

가. 접근 통제 : 비인가자가 컴퓨터 시스템에 액세스하지 못하도록 하는 것

나. 인증 : 전문 발신자와 수신자를 정확히 식별하고 제삼자가 위장하여 통신에 간여할 수 없도록 하는 것

다. 부인 방지 : 데이터에 불법적으로 접근하는 것을 막기 위한 것

라. 무결성 : 인가자 이외는 전문을 변경할 수 없게 하는 것

57. 웹의 보안 기술 중에서, 네트워크 내에서 메시지 전송의 안전을 관리하기 위해 네스케이프에서 만들어진 프로토콜로 HTTP에서 가장 많이 사용되며 RSA 암호화 기법을 이용하여 암호화된 정보를 새로운 암호화 소켓으로 전송하는 방식은?

가. S-HTTP	나. SSL

다. STT	라. SET

58. 아래 내용은 방화벽의 구성 요소 중 무엇에 대한 설명인가?

가. Application Level Firewall

나. Dual-home Gateway

다. Secure Gateway

라. Bastion Host

59. Linux의 서비스 포트 설정과 관련된 것은?

가. /etc/services	나. /etc/pam.d

다. /etc/rc5.d	라. /etc/service.conf

60. DoS(Denial of Service)의 개념으로 옳지 않은 것은?

가. 다량의 패킷을 목적지 서버로 전송하여 서비스를 불가능하게 하는 행위

나. 로컬 호스트의 프로세스를 과도하게 fork 함으로써 서비스에 장애를 주는 행위

다. 서비스 대기 중인 포트에 특정 메시지를 다량으로 보내 서비스를 불가능하게 하는 행위

라. Internet Explorer를 사용하여 특정권한을 취득하는 행위

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	나	라	라	가	나	다	다	가	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	나	다	나	라	가	가	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	다	다	나	가	나	라	가	다	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	가	나	가	라	다	다	라	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	다	다	가	나	라	가	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	가	다	가	다	나	라	가	라