1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2013년 04월 07일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. 패킷의 구조에서 헤더 IP 부분에 들어가는 항목으로 옳지 않은 것은?

가. Version	나. Total Length

다. TTL(Time to Live)	라. Data

2. DNS에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP Address를 기억하기 힘든 단점을 극복하기 위해 만들어졌다.

나. DNS 명에는 반드시 '호스트, 기관명, 기관종류, 국가명'이 모두 포함되어야 한다.

다. 한국의 경우 최상위 Domain은 'kr'이다.

라. 최상위에는 Root Domain이 있으며, Top Level, Second Level, Third Level의 형식으로 계층화 되어 있다.

3. TCP/IP 계층 중 다른 계층에서 동작하는 프로토콜은?

가. IP	나. ICMP

다. UDP	라. IGMP

4. SSH가 전송 계층에서 제공하는 서비스로 옳지 않은 것은?

가. 무결성	나. 서버 인증

다. 기밀성	라. 합법성

5. B Class의 호스트 ID에 사용 가능한 Address 개수는?

가. 116,777,224개	나. 65,534개

다. 254개	라. 126개

6. Telnet에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 원격접속을 하기 위한 프로토콜이다.

나. 호스트 컴퓨터에 자신이 이용할 수 있는 계정(ID)이 있어야 한다.

다. 포트번호는 23번을 사용한다.

라. 데이터가 암호화 처리되어 전송된다.

7. 네트워크 ID 210.182.73.0을 6개의 서브넷으로 나누고, 각 서브넷 마다 적어도 30개 이상의 Host ID를 필요로 한다. 적절한 서브넷 마스크 값은?

가. 255.255.255.224	나. 255.255.255.192

다. 255.255.255.128	라. 255.255.255.0

8. IGMP에서 IP 그룹동보통신에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. IP 호스트는 IP 그룹동보통신에 동적으로 언제든지 참여하거나 나갈 수 있다.

나. IP 그룹동보통신의 주소는 시작지의 주소만 있지 목적지의 주소는 나타나지 않는다.

다. 224.0.0.1은 예약된 주소로 그룹의 모든 호스트를 의미한다.

라. 모든 그룹동보통신에서의 주소는 D Class의 IP Address에 기반을 두고 있다.

9. 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

가. RIP	나. PPP

다. IGRP	라. EGP

10. ICMP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 에러 보고 기능	나. 도착 가능 검사 기능

다. 혼잡 제어 기능	라. 송신측 경로 변경 기능

11. IPv6 중 그룹 내에 가장 가까운 인터페이스를 가진 호스트 사이의 통신이 가능한 형태는?

가. Unicast Type	나. Anycast Type

다. Multicast Type	라. Broadcast Type

12. ARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위하여 IP Address를 하드웨어 주소로 변경한다.

라. 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

13. TCP 프로토콜에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 두 호스트 사이에 믿을 수 있는 연결 지향적인 전송을 제공한다.

나. 송수신되는 데이터의 흐름을 감시하고 에러를 제어한다.

다. 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장한다.

라. TCP는 UDP보다 더 빨리 정보를 전송한다.

14. SNMP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

나. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

다. IP에서의 오류(Error)제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

라. 네트워크의 장비로부터 데이터를 수집하여 네트워크의 관리를 지원하고 성능을 향상시킨다.

15. IP 헤더 필드 중 단편화 금지(Don't Fragment)를 포함하고 있는 필드는?

가. TTL	나. Source IP Address

다. Identification	라. Flags

16. TCP 환경에서는 여러 가지 프로토콜을 지원한다. 각 프로토콜에 대해 기본적으로 지정되어 사용되고 있는 포트번호로 옳지 않은 것은?

가. NNTP : 90	나. TFTP : 69

다. SMTP : 25	라. FTP : 21

2과목 : 네트워크 일반

17. 10Base-T 이더넷 NIC에서 사용하는 인코딩 방식은?

가. NRZ-I	나. NRZ-L

다. Manchester	라. AMI

18. 패킷교환방식으로 옳지 않은 것은?

가. 패킷은 가변 길이를 갖는다.

나. 패킷은 절대로 손실될 수 없다.

다. 패킷은 단편화될 수 있다.

라. 패킷은 중복될 수 있다.

19. 에러 검출(Error Detection)과 에러 정정(Error Correction) 기능을 모두 포함하는 기법으로 옳지 않은 것은?

가. 검사합(Checksum)

나. 단일 비트 에러 정정(Single Bit Error Correction)

다. 해밍코드(Hamming Code)

라. 상승코드(Convolutional Code)

20. PCM 변조 과정에 해당 되지 않는 것은?

가. 세분화	나. 표본화

다. 양자화	라. 부호화

21. 버스형 토폴로지의 단점에 해당되는 것은?

가. 비교적 설치가 용이하다.

나. 경제적이다.

다. 네트워크의 트래픽이 많아 버스를 느리게 할 수 있다.

라. 간단하고, 규모가 작은 경우에도 설치 용이하다.

22. 무선 LAN에 관한 IEEE표준은?

가. IEEE 802.8	나. IEEE 802.9

다. IEEE 802.10	라. IEEE 802.11

23. 다음 중 트랜스포트 계층의 주된 기능에 해당하는 것은?

가. 망 종단 간 데이터의 전달

나. 링크 간 프레임 전송

다. 노드 간 패킷 전송

라. 물리매체에 비트 열 전송

24. Token Ring 기법을 발전시킨 것으로 '이중 링' 구조를 가지는 것은?

가. Token Bus	나. FDDI

다. Gigabit Ethernet	라. ATM

25. 광대역 전송 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 아날로그 신호를 전송한다.

나. 광케이블을 사용하여 고속 전송이 가능하다.

다. 시분할 다중화 방식을 통해 독립적인 채널을 가질 수 있다.

라. 음성, 영상, 데이터 등을 동시에 전송할 수 있다.

26. Fast Ethernet에서 최종 사용자에 연결된 스위치 포트에 자동 협상(Auto Negotiation)을 사용할 것을 권장하는 이유로 올바른 것은?

가. 서버나 라우터에 비해 자주 이동하기 때문임

나. 서버나 라우터에 비해 속도가 느리기 때문임

다. 서버나 라우터에 비해 고장의 원인이 일어나기 쉽기 때문임

라. 서버나 라우터에 비해 주파수가 높기 때문임

27. 다음 설명에 알맞은 프로토콜은?

가. TCP(Transmission Control Protocol)

나. SIP(Session Initiation Protocol)

다. RSVP(ReSouece reserVation Protocol)

라. RTP(Real-time Transfer Protocol)

3과목 : NOS

28. NTFS의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. FAT, HPFS 파일 시스템보다 더 큰 파일과 파티션 사이즈를 지원한다.

나. 파일과 디렉터리의 압축을 지원한다.

다. POSIX 요구사항을 지원한다.

라. Linux에서 기본적으로 지원하므로, 호환성이 뛰어나다.

29. Windows 2003 Server에서 동적 디스크의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. 디스크에 대한 모든 구성 정보가 디스크에 저장된다.

나. 디스크의 설정 정보가 그 디스크 자체에 저장된다.

다. 볼륨이 연속되지 않은 디스크 영역으로 확장이 가능하다.

라. 기본 파티션과 확장 파티션으로 나뉜다.

30. 호스트 헤더방식을 사용하여 2개의 가상 서버를 설정할 경우 필요한 최소 IP Address 수는?

가. 1개	나. 2개

다. 3개	라. 가상서버를 설정할 수 없음

31. Linux에서 보통 실행 파일들이 모두 모여 있는 디렉터리는?

가. /root	나. /bin

다. /boot	라. /home

32. DNS의 레코드에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. SOA 레코드는 새로 등록하거나 삭제할 수는 없고 정보만 읽고, 수정할 수 있다.

나. A 레코드는 도메인 위임이라는 기능을 구현하기 위해 사용된다.

다. CNAME 레코드는 'Alias'라고도 한다.

라. PTR 레코드는 호스트 대 IP를 등록하며, 일반 영역에 사용된다.

33. 마운트에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Linux에서 CD-ROM은 마운트 하지 않고 바로 사용할 수 있다.

나. 플로피 디스크드라이브는 '#mount -t iso9660/dev/fd0/ mnt/floppy'와 같은 방법으로 마운트 시킨다.

다. 마운트를 해제하는 명령어는 'unmount'이다.

라. 해당 파일시스템이 사용 중이면 'mount'가 해제되지 않는다.

34. Windows 2003 Server에서 www.icqa.or.kr의 IP Address를 얻기 위한 콘솔 명령어는?

가. ipconfig www.icqa.or.kr

나. netstat www.icqa.or.kr

다. find www.icqa.or.kr

라. nslookup www.icqa.or.kr

35. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

가. 755	나. 777

다. 766	라. 764

36. Windows 2003 Server에서 DNS와 비슷하게 NetBIOS 이름을 IP Address에 맵핑하는 기능을 지원하는 서비스는?

가. WINS	나. HTTP

다. Proxy	라. SNMP

37. Linux의 'vi' 명령어 중 변경된 내용을 저장한 후 종료하고자 할 때 사용해야 할 명령어는?

가. :wq	나. :q!

다. :e!	라. $

38. Windows 2003 Server에서 DHCP를 사용해 IP Address가 동적으로 할당되도록 하였다. 필요에 의해 특정 클라이언트가 특정 IP Address를 할당 받게 하기 위해서는 아래의 어느 메뉴 항목에서 설정해야 하는가?

가. 주소 풀	나. 주소 임대

다. 예약	라. 범위 옵션

39. SOA 레코드에서 2차 네임서버가 1차 네임서버에 접속하여 Zone의 변경 여부를 검사할 주기에 해당되는 세부 설정 항목은?

가. Serial	나. Refresh

다. Retry	라. Expire

40. Windows 2003 Server의 Active Directory 특성으로 올바른 것은?

가. DNS와 독립적으로 동작한다.

나. LDAP를 사용하는 다른 디렉터리 서비스와 호환되지 않는다.

다. 그룹 정책을 기반으로 GPO에 해당 그룹 사용자가 가지고 있는 권한이 명시되어 있다.

라. 글로벌 카탈로그는 자기 도메인 내의 모든 정보를 가지고 있다.

41. httpd.conf 파일을 사용하여 Apache 웹 서버를 설정하려 한다. 주요 설정 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ServerRoot : 아파치 웹서버의 각종 설정 파일이 있는 디렉터리를 지정한다.

나. Listen : 아파치 웹서버가 사용할 기본 포트(80번)를 설정한다.

다. DocumentRoot : 웹사이트에 사용될 각종 파일들이 위치한 디렉터리를 지정한다.

라. ServerType : 서버의 실행 방법을 지정하며, Single Mode와 Multi Mode가 있다.

42. Windows 2003 Server의 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 도메인 사용자 계정은 해당 도메인에 로그온 하면 네트워크내의 모든 컴퓨터에 접근 할 수 있다.

나. 로컬 사용자 계정은 해당 컴퓨터에만 접근 할 수 있다.

다. Guest 계정을 사용하여 도메인 사용자 계정을 만들 수 있다.

라. 도메인에서 사용하는 사용자 계정은 디렉터리 전체에서 유일해야 한다.

43. Linux와 다른 이기종의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램은?

가. 삼바(SAMBA)	나. 아파치(Apache)

다. 센드메일(Sendmail)	라. 바인드(BIND)

44. Windows 2003 Server에서 웹 사이트 'A'와 'B'를 한 대의 서버에 호스팅 하려고 하여, 부여받은 하나의 IP Address에 홈 디렉터리와 TCP 포트, DNS를 각각 설정하였다. 그런데 사용자가 'B' 사이트에 접속하면 'A' 사이트에 접속이 될 때, 이 문제를 해결하기 위한 방법으로 올바른 것은?

가. 'A' 사이트 DNS 정보가 잘못되어 발생된 경우로, 'A'사이트의 DNS 정보를 IIS에 수정한다.

나. 'A' 사이트의 홈 디렉터리가 잘못된 경우로, 'A' 사이트의 홈디렉터리를 확인하여 수정한다.

다. 'B' 사이트의 호스트 헤더가 설정이 안 된 경우 발생될 수 있으므로, 'B' 사이트의 호스트 헤더를 설정한다.

라. 'B' 사이트에 익명으로 접속할 수 없어서 발생된 경우로, 'B' 사이트의 접속을 익명으로 바꾼다.

45. Linux 시스템에서 사용자 계정의 정보를 수정하는 명령어는?

가. usermod	나. config

다. profile	라. passwd

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 환경 변화에 실시간 조정을 하며 문제 해결과 트래픽 최적화를 자동으로 수행하는 라우팅 방식은?

가. 정적(Static)라우팅 프로토콜

나. 동적(Dynamic)라우팅 프로토콜

다. 최적화 라우팅 프로토콜

라. 실시간 라우팅 프로토콜

47. 라우터(Router)는 OSI 7 Layer 중 어느 계층에서 동작하는가?

가. Physical Layer	나. DataLink Layer

다. Network Layer	라. TCP/IP Layer

48. 네트워크 인터페이스 카드(NIC)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. OSI 7 Layer 중 4 계층 장비이다.

나. 케이블을 통해 데이터 전송을 하기 위한 장치이다.

다. 병렬 데이터를 받아 직렬로 전송한다.

라. 고유한 네트워크 어드레스인 MAC Address가 있다.

49. LAN 카드의 MAC Address에 실제로 사용하는 비트 수는?

가. 16bit	나. 32bit

다. 48bit	라. 64bit

50. 최적의 경로를 결정하기 위해 사용되는 메트릭 속성의 예로 옳지 않은 것은?

가. 회선의 최대 전송속도(Bandwidth)

나. 라우터의 종류(Vendor)

다. 목적지까지의 홉 수(Hop Count)

라. 회선 사용량(Load)

5과목 : 정보보호개론

51. Linux 시스템에서 아래 내용이 설명하는 것은?

가. TCP_Wrapper	나. PAM

다. SATAN	라. ISSm

52. 공개키 기반구조(PKI)에 대한 기술로 옳지 않은 것은?

가. PKI는 공개키 인증서에 바탕을 두고 구축되어야 한다.

나. CA(Certificate Authority)는 최종 개체(End Entity)를 인증하는 전자증명서 발행 역할을 수행한다.

다. PKI는 사용자 공개키와 사용자 ID를 안전하게 묶는 방법과 공개키를 신뢰성 있게 관리하기 위한 수단을 제공한다.

라. CA의 공개키는 자동적으로 사용자에게 전달되지 않기 때문에 인증서를 사용할 때마다 CA에게 CA의 공개키를 요구하여야 한다.

53. 침입탐지시스템(IDS: Intrusion Detection System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IDS는 공격의 증거를 찾기 위해 네트워크 트래픽을 분석하고, 침해 여부를 보기 위하여 액세스 로그들을 조사하고 파일들을 분석하기도 한다.

나. IDS의 형태로는 NIDS, HIDS, SIV, LFM 등이 있다.

다. IDS의 한 형태인 HIDS는 중요한 시스템 파일의 흔적을 유지하고 변경되었는지 감시한다.

라. IDS는 위조된 서비스를 제공하여 해커를 유인, 혼란스럽게 하는 가짜 네트워크인 Honeypot으로 개념을 확장하고 있다.

54. 시스템의 침투 형태 중 네트워크의 한 호스트에서 실행되어 다른 호스트들의 패킷 교환을 엿듣는 해킹 유형은?

가. Sniffing	나. IP Spoofing

다. Domain Spoofing	라. Repudiation

55. 방화벽(Firewall)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 네트워크 출입로를 다중화하여 시스템의 가용성을 향상시킨다.

나. 외부로부터 불법적인 침입이나 내부로부터의 불법적인 정보 유출을 방지하는 기능을 담당한다.

다. 외부로부터의 공격을 막는 역할만해서, 내부에서 행해지는 해킹 행위에는 방화벽 기능이 사용되지 못할 수도 있다.

라. 방화벽에는 역 추적 기능이 있어, 외부에서 네트워크에 접근 시, 그 흔적을 찾아 역추적이 가능하다.

56. 다음 중 암호기술 서비스로 옳지 않은 것은?

가. 기밀성	나. 분별성

다. 부인봉쇄	라. 인증

57. 회사의 사설 네트워크와 외부의 공중 네트워크 사이에 중립 지역으로 삽입된 소형 네트워크를 의미하는 용어는?

가. DMZ	나. Proxy

다. Session	라. Packet

58. S/MIME에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전자우편 보안 서비스로, HTTP에서는 사용이 불가능하다.

나. X.509 형태의 S/MIME 인증서를 발행하여 사용한다.

다. 전자 서명과 암호화를 동시에 사용할 수 있다.

라. 대칭키 암호 알고리즘을 사용하여 전자우편을 암호화 한다.

59. 웹 브라우저, 웹 서버 간에 데이터를 안전하게 교환하기 위한 프로토콜로서, 웹 제품뿐 아니라 FTP나 Telnet 등 다른 TCP/IP 애플리케이션에 적용할 수 있는 보안기술은?

가. SET	나. SSL

다. PPTP	라. PGP

60. 외부 WAN과 접속되는 네트워크에 인터넷 보안 및 웹 캐싱 기능을 적용하려고 할 때 가장 적당한 서비스는?

가. NAT	나. IPsec

다. ICS	라. Proxy

넌 아직도 종이 문제집으로 문제 푸냐?
난 이제 전자문제집 CBT로 종이 없이 열공한다!
기출문제 다운로드, 해설, 온라인 모의 테스트
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	나	다	라	나	라	가	나	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	다	라	라	라	가	다	나	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	라	가	나	다	가	라	라	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	라	라	라	가	가	가	다	나	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	다	가	다	가	나	다	가	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	다	가	가	나	가	가	나	라