1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2015년 04월 05일 필기 기출문제 ◑            전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

전자문제집(CBT) : www.comcbt.com

1. IPv6의 특징 중 옳지 않은 것은?

가. 브로드 캐스트가 가능하다.

나. 128bit의 주소 길이를 갖는다.

다. 16bit씩 8부분으로 16진수로 표시한다.

라. IPSec을 기본적으로 지원한다.

2. RARP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.

나. TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.

다. 하드웨어 주소를 IP Address로 변환하기 위해서 사용한다.

라. IP에서의 오류제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.

3. ICMP의 특징으로 옳지 않은 것은?

가. IP 데이터그램의 데이터 영역에서 인터넷을 통과하여 이동한다.

나. ICMP 메시지의 궁극적인 목적지는 응용프로그램이나 목적지 호스트에 있는 사용자가 아니다.

다. ICMP 에러 메시지가 도착하면 ICMP 소프트웨어 모듈이 제어한다.

라. ICMP는 라우터가 다른 라우터나 호스트에게 에러나 제어 메시지를 보내지 않는다.

4. TFTP에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.

나. 인터넷상에서 전자우편(E-mail)의 전송을 규정한다.

다. UDP 프로토콜을 사용하여 두 호스트 사이에 파일 전송을 가능하게 해준다.

라. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

5. 네트워크 상에서 기본 서브넷 마스크가 구현될 때 A Class에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Host ID가 255.255.255일 때는 메시지가 네트워크 전체로 브로드 캐스트된다.

나. 캠퍼스 전산망과 같은 통신망에 사용된다.

다. Host ID에 24비트를 설정할 수 있다.

라. Network ID가 127일때는 루프백(Loopback)용으로 사용된다.

6. DNS에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. DNS는 최상위에 루트 노드를 갖는 계층구조의 트리 형태를 갖추고 있으며 최대 128개의 계층(level)을 가질 수 있다.

나. DNS에서 1차 서버 (Primary Server)는 자신의 권역(Zone)에 대한 정보의 생성, 관리, 업데이트를 맡고 있다.

다. DNS 메시지에는 모두 쿼리(Query)와 응답(Response)의 두 가지 종류가 있다.

라. DNS에서는 하위 계층 프로토콜로써 UDP만 사용한다.

7. Windows 2003 Server에서 현재의 TCP/IP 연결과 프로토콜 상태를 보고하는 명령어는?

가. Nbtstat	나. Netstat

다. Ipconfig	라. Tracert

8. UDP에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. OSI 7 Layer에서 전송 계층에 속하며, 데이터 그램 방식으로 비연결형이다.

나. 인터넷상에서 전자우편(E-Mail)의 전송을 규정한다.

다. 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

라. 네트워크와 Application Layer 사이의 신뢰적 데이터 전송을 제공한다.

9. SMTP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 클라이언트는 512 이상인 임의의 포트를 사용하고, 서버의 IP 포트 25에 연결한다. 연결을 받아들이면 서버는 250 Ready 메시지로 응답한다.

나. 클라이언트는 SMTP 세션이 HELO(Hello) 명령을 보내 세션이 설립되도록 요구한다.

다. 클라이언트는 SMTP 서버에게 누가 메시지를 보내고 있는지를 'MAIL FROM : Address' 명령으로 알린다.

라. 클라이언트는 현재 'RCPT TO : Address' 명령을 사용하여 메시지가 가려고 하는 모든 수신자들을 알린다.

10. SNMP(Simple Network Management Protocol)에서 네트워크 장치를 감시하는 요소는?

가. NetBEUI	나. 에이전트(Agent)

다. 병목	라. 로그

11. OSPF 프로토콜이 최단경로 탐색에 사용하는 기본 알고리즘은?

가. Bellman-Ford 알고리즘

나. Dijkstra 알고리즘

다. 거리 벡터 라우팅 알고리즘

라. Floyd-Warshall 알고리즘

12. TCP/IP에서 Multicast의 의미는?

가. 메시지가 한 호스트에서 전체 망에 특정 그룹 호스트들로 전송하는 것

나. 메시지가 한 호스트에서 전체 망에 다른 모든 호스트들에게 전송하는 것

다. 메시지가 한 호스트에서 같은 망에 있는 한 호스트로 전송하는 것

라. 메시지가 한 호스트에서 다른 망에 있는 한 호스트로 전송하는 것

13. 라우팅 테이블에 포함되어 있는 정보로 옳지 않은 것은?

가. 송신지 IP Address	나. 다음-홉(Hop) 라우터

다. 목적지 IP Address	라. 인터페이스

14. 서브넷이 최대 25개의 IP Address를 필요로 할 때, 서브넷 마스크로 올바른 것은?

가. 255.255.255.192	나. 255.255.255.224

다. 255.255.192.0	라. 255.255.224.0

15. IP 프로토콜의 헤더 체크섬(Checksum)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 체크섬 필드를 '0'으로 하여 계산한다.

나. 네트워크에서 존재하는 시간을 나타낸다.

다. 데이터 그램의 총 길이를 나타낸다.

라. IP 헤더에 대해서만 포함되며 데이터 필드를 포함한다.

16. OSI 7 계층 모델에서 호스트간의 통신은 결국 두 호스트의 같은 계층들 간 통신에 의해 이루어진다. 이때 같은 계층들 간의 데이터 전송단위는?

가. PDU(Protocol Data Unit)

나. SDU(Service Data Unit)

다. 세그먼트(Segment)

라. 데이터그램(Datagram)

2과목 : 네트워크 일반

17. Telnet에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Telnet은 네트워크 가상 단말(NVT)의 표준 단말 타입을 정의한다.

나. 원격에 있는 호스트에 접속할 수 있도록 해주는 프로토콜이다.

다. 명령형식은 Telnet '도메인 이름'(또는 IP Address)이다.

라. 로컬 네트워크에서만 적용된 프로토콜이다.

18. 디지털 변조로 옳지 않은 것은?

가. ASK	나. FSK

다. PM	라. QAM

19. 아날로그 신호를 전송하기 위한 필수적인 신호처리 과정으로 옳지 않은 것은?

가. 부호화	나. 양자화

다. 정보화	라. 표본화

20. 패킷 교환기의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 경로 설정

나. 수신된 패킷의 저장

다. 전송되는 패킷의 변환

라. 최종목적지 교환기의 순서제어

21. Gigabit Ethernet에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. ATM 기술과 고속 LAN 및 WAN 시장에서 경쟁하고 있다.

나. Fast Ethernet의 10배 이상의 전송속도를 지원한다.

다. 클라이언트의 랜카드도 반드시 기가비트급으로 바꾸어 주어야 한다.

라. IEEE 802.3에 표준으로 정의되어 있다.

22. OSI 7 Layer 중에서 응용프로그램이 네트워크 자원을 사용할 수 있는 통로를 제공 해주는 역할을 담당하는 Layer는?

가. Application Layer	나. Session Layer

다. Transport Layer	라. Presentation Layer

23. 물리층의 역할에 해당하는 것은?

가. 비트 열 송수신을 위한 신호 관리기능 수행

나. 링크 간 프레임 전달

다. 노드 간 경로선택

라. 종단 간 프레임 연결

24. MAC방식으로 라운드 로빈기법을 사용하는 방식은?

가. CSMA/CD	나. Token Ring

다. CSMA	라. DQDB

25. 데이터 에러를 정정할 수 있는 기술은?

가. CRC	나. Hamming 코드

다. 단일 패리티 비트	라. LRC

26. IEEE 표준안 중 CSMA/CA에 해당하는 표준은?

가. 802.1	나. 802.2

다. 802.3	라. 802.11

27. 광케이블을 이용하는 통신에서, 저손실의 파장대를 이용하여 광 파장이 서로 다른 복수의 광 신호를 한 가닥의 광섬유에 다중화 시키는 방식은?

가. 코드 분할 다중 방식(CDM)

나. 직교 분할 다중 방식(OFDM)

다. 시간 분할 다중 방식(TDM)

라. 파장 분할 다중 방식(WDM)

3과목 : NOS

28. 호스트 헤더방식을 사용하여 2개의 가상 서버를 설정할 경우 필요한 최소 IP Address 수는?

가. 1개

나. 2개

다. 3개

라. 가상서버를 설정할 수 없음

29. Linux 시스템의 기본 디렉터리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. /etc : 시스템 설정과 관련된 파일이 저장된다.

나. /dev : 시스템의 각종 디바이스에 대한 드라이버들이 저장된다.

다. /var : 시스템에 대한 로그와 큐가 쌓인다.

라. /usr : 각 유저의 홈 디렉터리가 위치한다.

30. DNS 레코드 중 IP Address를 도메인 네임으로 역매핑하는 레코드는?

가. SOA	나. A

다. PTR	라. CNAME

31. 'test.txt'라는 파일에 대해 소유자에게는 읽기, 쓰기, 실행 권한을 부여하고 소유그룹에는 읽기와 실행 권한을 부여하고 타인에게는 아무 권한도 부여하지 않을 때 올바른 명령은?

가. chmod 450 test.txt	나. chmod 750 test.txt

다. chmod 457 test.txt	라. chmod 470 test.txt

32. Windows 2003 Server의 IIS로 가상 FTP 사이트를 구성할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 서비스를 이용할 수 있는 포트 번호는 10~100번으로 제한된다.

나. 서로 다른 IP를 구성하여 각각의 도메인에 따른 가상 FTP 서비스를 제공할 수 있다.

다. NTFS 파일 시스템을 사용하지 않을 경우 파일 및 디렉터리에 대한 보안에 취약성이 있다.

라. 동시 사용자 수를 제한 할 수 있고, 사용자 라이선스에 대한 제약은 받지 않는다.

33. Linux에서 주어진 명령어의 도움말(매뉴얼)을 출력하기 위해 사용되는 명령어는?

가. ps	나. fine

다. man	라. ls

34. Windows 2003 Server의 공유자원에 대한 접근 권한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 공유자원이 네트워크를 통해 이용될 때만 적용된다.

나. 공유자원은 파일 시스템의 제한을 받지 않고도 몇 가지 간단한 접근 권한을 제한할 수 있다.

다. 서버의 파일 시스템은 NTFS 등의 파일 시스템의 접근 권한 제한을 받는다.

라. 공유 디렉터리에 있는 하위 디렉터리에는 적용되지 않는다.

35. Linux에서 kill 명령어를 사용하여 해당 프로세스를 중단되도록 하려고 하는데, 중단하고자 하는 프로세스의 번호(PID)를 모를 경우 사용하는 명령어는?

가. ps	나. man

다. help	라. ls

36. Windows 2003 Server의 Active Directory 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 정보 보안	나. 정책 기반 관리

다. 확장성	라. DNS와의 분리

37. Linux의 'vi' 에디터 명령 모드 작업에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 저장하는 방법은 ':q' 이다.

나. 저장하지 않고 끝내는 방법은 ':wq!' 이다.

다. 문서에 행 번호 붙이기는 ':set nu' 이다.

라. 한 줄 삭제 명령은 'dw' 이다.

38. OU(Organization Unit)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 하나의 관리 단위로서 공통성을 가진 작업 그룹

나. 포리스트 내의 모든 도메인에 대한 개체 정보

다. 사용자나 컴퓨터 등 물리적으로 구분되는 독립 단위

라. 액티브 디렉터리에서 각종 보안 및 정책 관리의 최소 단위

39. 네트워크 어댑터가 자신에게 오는 패킷뿐만 아니라 네트워크를 통과하는 모든 패킷을 받아들이는 네트워크 설정 모드는?

가. Promiscuous 모드	나. Quick 모드

다. Standard 모드	라. Thorough 모드

40. 관리자가 사용자의 계정을 관리하기 위해 할 수 있는 행동으로 옳지 않은 것은?

가. 암호가 없거나 너무 쉬운 계정은 사용 중지를 시키거나 경고를 주어 암호를 변경 하도록 한다.

나. 계정 만료 기간을 두어 일정 기간이 지나면 해당 계정을 사용하지 못하게 한다.

다. 오랫동안 사용되지 않은 계정은 통보 없이 사용 중지 시키고 삭제한다.

라. 한 사용자가 하나의 컴퓨터에서만 로그인 할 수 있게 설정한다.

41. DNS의 Zone 파일 내용에 포함되지 않은 것은?

가. Serial	나. Refresh

다. Retry	라. Nslookup

42. Windows 2003 Server에서 감사정책을 설정하고 기록을 남길 수 있는 그룹은?

가. Administrators	나. Security Operators

다. Backup Operators	라. Audit Operators

43. 여러 가지 시스템이 네트워크에 연결되어있는 상태에서 하드 디스크의 자료를 공유할 수 있는 서비스에 대한 설정 파일로 올바른 것은?

가. smb.conf	나. named.conf

다. httpd.conf	라. bind.conf

44. Windows 2003 Server에서 사용하는 NTFS에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 파일크기에 제한이 있다.

나. NTFS시스템에서 FAT파일 시스템으로 바꾸려면 다시 포맷해야 한다.

다. 설계 시 최대 10MB 파티션 크기의 FAT로 수동 포맷한다.

라. 파일 저장 수에 대한 제한이 있다.

45. Windows 2003 Server의 IIS 보안 통신 기능을 이용하기 위해서는 유효한 서비스 인증 도구를 먼저 설치해야한다. 사용자들이 웹 사이트에 사용하는 보안 통신은?

가. SSL(Secure Sockets Layer)

나. IPS(Intrusion Prevention System)

다. SSH(Secure Shell)

라. DLL(Data Link Layer)

4과목 : 네트워크 운용기기

46. RAID에 대한 특징 중 옳지 않은 것은?

가. 데이터를 다수의 하드디스크에 병렬 전송하여 가상 하드디스크의 전송속도가 향상된다.

나. 동일한 데이터를 하드디스크의 서로 다른 위치에 중복 저장할 수 있다.

다. 가동 중에 하드디스크에 장애가 발생하더라도 시스템의 정지 없이 새로운 하드디스크를 교체할 수 있다.

라. 운영체제에서 여러 개의 논리적 드라이브를 하나의 물리적 드라이브로 활용한다.

47. 다음 중 라우티드(Routed) 프로토콜은?

가. RIP	나. TCP/IP

다. OSPF	라. IGRP

48. 리피터(Repeater)에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 콜리젼 도메인(Collision Domain)을 나누어 주는 역할을 한다.

나. 필터링과 포워딩 기능을 수행한다.

다. 전송거리 연장을 위한 장비이다.

라. 브로드캐스트 도메인(Broadcast Domain)을 나누어 주는 역할을 한다.

49. 스위치의 방식 중 Store and Forward 스위칭 방식에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 스위치가 프레임을 완전히 수신한 후 포워딩한다.

나. 프레임의 길이에 상관 없이 레이턴시(Latency)가 일정하다.

다. 스위치가 목적지 주소를 보자마자 전송을 시작하는 방식이다.

라. 일반적으로 Cut Through 방식에 비해 빠르다.

50. RIP(Routing Information Protocol)의 동작 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 모든 설정 값은 기본 설정 값을 사용한다.)

가. 라우팅 테이블은 데이타그램 패킷을 통하여 모든 라우터에 방송된다.

나. RIP에서는 최대 Hop를 16으로 제한하므로 16이상의 경우는 도달할 수 없는 네트워크를 의미한다.

다. 매 60초 마다 라우팅 정보를 방송한다.

라. 만약 180초 이내에 새로운 라우팅 정보가 수신되지 않으면 해당 경로를 이상 상태로 간주한다.

5과목 : 정보보호개론

51. 시스템의 침투 형태 중 네트워크의 한 호스트에서 실행되어 다른 호스트들의 패킷 교환을 엿듣는 해킹 유형은?

가. Sniffing	나. IP Spoofing

다. Domain Spoofing	라. Repudiation

52. 보안 서비스에 대한 설명 중 내용이 옳지 않은 것은?

가. 인증(Authentication) - 사용자의 신분 혹은 객체의 내용 등이 타당성을 확인함

나. 무결성(Integrity) - 정보 시스템이나 네트워크 자원에 대한 손실이나 축소를 방지함

다. 부인 봉쇄(Non-Repudiation) - 송신자나 수신자가 전송된 메시지를 부인하지 못하도록 함

라. 기밀성(Confidentiality) - 허락 되지 않은 사용자 또는 객체가 정보의 내용을 알 수 없도록 하는 것

53. 피싱(Phishing)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 개인 정보(Private Data)와 낚시(Fishing)의 합성어로 해커들이 만든 용어이다.

나. 사회 공학적 방법 및 기술적 은닉기법을 이용해서 민감한 개인정보, 금융계정 정보를 절도하는 금융사기 수법이다.

다. 최근에는 DNS 하이재킹 등을 이용하여 사용자를 위장 웹사이트로 유인, 개인 정보를 절도하는 피싱의 진화된 형태의 파밍(Pharming)도 출현하였다.

라. 개인 정보의 획득을 위해, 은행과 같은 주요 사이트의 서버를 대상으로 피싱이 이루어지고 있다.

54. Linux의 서비스 포트 설정과 관련된 것은?

가. /etc/services	나. /etc/pam.d

다. /etc/rc5.d	라. /etc/service.conf

55. Linux 커널에서 기본으로 제공하는 넷필터(Net Filter)를 이용하여 방화벽을 구성할 수 있는 패킷 제어 프로그램은?

가. iptables	나. nmap

다. fcheck	라. chkrootkit

56. 'Brute Force' 공격에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. 암호문을 풀기 위해 모든 가능한 암호 키 조합을 적용해 보는 시도이다.

나. 대량의 트래픽을 유발해 네트워크 대역폭을 점유하는 형태의 공격이다.

다. 네트워크상의 패킷을 가로채 내용을 분석해 정보를 알아내는 행위이다.

라. 공개 소프트웨어를 통해 다른 사람의 컴퓨터에 침입하여 개인정보를 빼내는 행위이다

57. 침입탐지시스템(IDS: Intrusion Detection System)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IDS는 공격의 증거를 찾기 위해 네트워크 트래픽을 분석하고, 침해 여부를 보기 위하여 액세스 로그들을 조사하고 파일들을 분석하기도 한다.

나. IDS의 형태로는 NIDS, HIDS, SIV, LFM 등이 있다.

다. IDS의 한 형태인 HIDS는 중요한 시스템 파일의 흔적을 유지하고 변경되었는지 감시한다.

라. IDS는 위조된 서비스를 제공하여 해커를 유인, 혼란스럽게 하는 가짜 네트워크인 Honeypot으로 개념을 확장하고 있다.

58. S/MIME에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 전자우편 보안 서비스로, HTTP에서는 사용이 불가능하다.

나. X.509 형태의 S/MIME 인증서를 발행하여 사용한다.

다. 전자 서명과 암호화를 동시에 사용할 수 있다.

라. 대칭키 암호 알고리즘을 사용하여 전자우편을 암호화 한다.

59. 암호화 기법 중 공개키 암호기법에 해당하는 것은?

가. RSA	나. RC4

다. IDEA	라. DES

60. 전자우편 보안 요소에 해당하지 않는 것은?

가. 송신 부인 방지(Non-Repudation of Origin)

나. 메시지 무결성(Message Integrity)

다. 패킷 필터링(Packet Filtering)

라. 기밀성(Confidentiality)

최신 기출문제 및 해설집 다운로드, 인터넷으로 기출문제 풀기
전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	다	라	다	나	라	나	가	가	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	가	가	나	가	가	라	다	다	다
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
다	가	가	나	나	라	라	가	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
나	가	다	라	가	라	다	라	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
라	가	가	나	가	라	나	다	가	다
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	나	라	가	가	가	다	가	가	다