1과목 : TCP/IP

네트워크관리사 1급      ◐ 2015년 10월 18일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 브로드캐스트(Broadcast)에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 어떤 특정 네트워크에 속한 모든 노드에 대하여 데이터 수신을 지시할 때 사용한다.

나. 단일 호스트에 할당이 가능하다.

다. 서브네트워크로 분할할 때 이용된다.

라. 호스트의 Bit가 전부 '0'일 경우이다.

2. 네트워크 관리를 위한 프로토콜이 아닌 것은?

가. CMIP	나. SNMP

다. SMTP	라. CMIS

3. 다음 프로토콜 중 TCP/IP 계층 모델로 보았을 때, 나머지와 다른 계층에서 동작하는 것은?

가. IP	나. ARP

다. RARP	라. UDP

4. TFTP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 시작지 호스트는 잘 받았다는 통지 메시지가 올 때까지 버퍼에 저장한다.

나. 중요도는 떨어지지만 신속한 전송이 요구되는 파일 전송에 효과적이다.

다. 모든 데이터는 512바이트로 된 고정된 길이의 패킷으로 되어 있다.

라. 보호등급을 추가하여 데이터 스트림의 위아래로 TCP 체크섬이 있게 한다.

5. TCP/IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. TCP는 전송 및 에러검출을 담당한다.

나. IP 패킷에는 크기의 제한이 있다.

다. TCP는 한 번에 많은 상대에게 데이터를 전달하고자 할 때 사용된다.

라. IP는 패킷을 유실 또는 왜곡시키기도 한다.

6. ICMP의 기능으로 옳지 않은 것은?

가. 에러 보고 기능	나. 도착 가능 검사 기능

다. 혼잡 제어 기능	라. 송신측 경로 변경 기능

7. C Class인 IP Address는?

가. 191.234.56.34	나. 125.76.133.234

다. 131.15.45.120	라. 192.168.17.34

8. ARP의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 모든 호스트가 성공적으로 통신하기 위해서 각 하드웨어의 물리적인 주소문제를 해결하기 위해 사용된다.

나. 목적지 호스트의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 역할을 하며, 목적지 호스트가 시작지의 IP Address를 MAC Address로 바꾸는 것을 보장한다.

다. 기본적으로 ARP 캐시(Cache)를 사용하지 않으며, 매번 서버와 통신할 때 마다 MAC Address를 요구한다.

라. ARP 캐시(Cache)는 MAC Address와 IP Address의 리스트를 저장한다.

9. Internet Layer를 구성하는 프로토콜들의 헤더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. IP 헤더의 TTP 필드는 Looping에 의해 패킷이 영구히 떠도는 것을 방지하기 위한 필드이다.

나. IP 헤더의 프로토콜 필드는 상위 계층의 프로토콜을 식별하기 위해 사용되는 필드이다.

다. ICMP Echo Request 패킷의 Type, Code는 각각 '0', '0' 이다.

라. ARP Request 패킷의 목적지 MAC Address는 브로드 캐스트인 'FF-FF-FF-FF-FF-FF' 이다.

10. UDP에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 가상선로 개념이 없는 비연결형 프로토콜이다.

나. TCP보다 전송속도가 느리다.

다. 각 사용자는 16비트의 포트번호를 할당받는다.

라. 데이터전송이 블록 단위이다.

11. OSPF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 기업의 근거리 통신망과 같은 자율 네트워크 내의 게이트웨이들 간에 라우팅 정보를 주고받는데 사용되는 프로토콜이다.

나. 대규모 자율 네트워크에 적합하다.

다. 네트워크 거리를 결정하는 방법으로 홉의 총계를 사용한다.

라. OSPF 내에서 라우터와 종단국 사이의 통신을 위해 RIP가 지원된다.

12. TCP의 프로토콜 이름과 일반 사용(Well-Known) 포트 연결로 옳지 않은 것은?

가. SMTP : 25	나. HTTP : 80

다. POP3 : 100	라. FTP-Data : 20

13. IP 동작 중에는 여러 유형의 오류가 발생할 수 있다. 그 중 거리가 먼 것은?

가. IP는 상실된 IP 데이터그램의 검출 및 재전송 요청, 적합한 순서대로 IP 데이터그램의 배치, 중복된 IP 데이터그램의 검출 및 폐기를 책임진다.

나. IP가 IP 데이터그램을 상실하거나 폐기하는 경우, 어떠한 근원지나 목적지 전달 계층 프로세스에도 명시적으로 IP 데이터그램의 상실이 통지되지 않는다.

다. 각각의 IP 데이터그램은 인터넷을 통하여 다른 경로를 택할 수 있어서 각각의 IP 데이터그램이 그 목적지에 도달하는데 소요되는 시간이 다를 수 있다.

라. 중복된 IP 데이터그램이 목적지에 도착할 수 있다.

14. TCP 세션의 성립에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 세션 성립은 TCP Three-Way Handshake 응답 확인 방식이라 한다.

나. 실제 순서번호는 송신 호스트에서 임의로 선택된다.

다. 세션 성립을 원하는 컴퓨터가 ACK 플래그를 '0'으로 설정하는 TCP 패킷을 보낸다.

라. 송신 호스트는 데이터가 성공적으로 수신된 것을 확인하기까지는 복사본을 유지한다.

15. IP Address '128.10.2.3'을 바이너리 코드로 전환한 값은?

가. 11000000 00001010 00000010 00000011

나. 10000000 00001010 00000010 00000011

다. 10000000 10001010 00000010 00000011

라. 10000000 00001010 10000010 00000011

16. ‘10.0.0.0/8’ 인 네트워크에서 115개의 서브넷을 만들기 위해 필요한 서브넷 마스크는?

가. 255.0.0.0	나. 255.128.0.0

다. 255.224.0.0	라. 255.254.0.0

2과목 : 네트워크 일반

17. IGMP 쿼리 메시지는 ( A )에서 ( B )로 보내지는 메시지이다. 올바른 것은?

가. A-호스트, B-호스트	나. A-호스트, B-라우터

다. A-라우터, B-호스트	라. A-라우터, B-라우터

18. 주파수 분할 다중화 기법을 이용해 하나의 전송매체에 여러 개의 데이터 채널을 제공하는 전송방식은?

가. 브로드밴드	나. 내로우밴드

다. 베이스밴드	라. 하이퍼밴드

19. ARQ 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 재전송하는 방식은?

가. Go-Back-N ARQ	나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective ARQ	라. Adaptive ARQ

20. PCM 변조 과정에 해당 되지 않는 것은?

가. 세분화	나. 표본화

다. 양자화	라. 부호화

21. 다중화(Multiplexing)의 장점으로 옳지 않은 것은?

가. 전송 효율 극대화

나. 전송설비 투자비용 절감

다. 통신 회선설비의 단순화

라. 신호처리의 단순화

22. 흐름제어, 오류제어, 접근제어, 주소 지정을 담당하는 계층은?

가. 네트워크 계층	나. 데이터링크 계층

다. 물리 계층	라. 전송 계층

23. 버스형 토폴로지의 단점에 해당되는 것은?

가. 비교적 설치가 용이하다.

나. 경제적이다.

다. 네트워크의 트래픽이 많아 버스를 느리게 할 수 있다.

라. 간단하고 규모가 작은 경우에도 설치가 용이하다.

24. 데이터 전송과정에서 먼저 전송된 패킷이 나중에 도착되어 수신측 노드에서 패킷의 순서를 바르게 제어하는 방식은?

가. 순서 제어	나. 흐름 제어

다. 오류 제어	라. 연결 제어

25. 네트워크 액세스 방법에 속하지 않는 것은?

가. CSMA/CA	나. CSMA/CD

다. POSIX	라. Token Pass

26. 네트워크 계층에서 데이터의 단위는?

가. 트래픽	나. 프레임

다. 세그먼트	라. 패킷

27. 광케이블의 다중 모드 광섬유에 대한 특징으로 옳지 않은 것은?

가. Core 내를 전파하는 모드가 여러 개 있다.

나. 전지적 간섭이 없다.

다. 모드간에 간섭이 없다.

라. 고속, 대용량 전송이 가능하다.

3과목 : NOS

28. 마운트에 대한 설명으로 올바른 것은?

가. Linux에서 CD-ROM은 마운트 하지 않고 바로 사용할 수 있다.

나. USB는 '#mount -t iso9660 /dev/fd0/ mnt/usb'와 같은 방법으로 마운트 시킨다.

다. 마운트를 해제하는 명령어는 'unmount'이다.

라. 해당파일 시스템이 사용 중이면 'mount'가 해제되지 않는다.

29. Linux 시스템에서 사용자 계정의 정보를 수정하는 명령어는?

가. usermod	나. config

다. profile	라. passwd

30. 다음 설명에 해당하는 프로세스는?

가. shell	나. kernel

다. program	라. deamon

31. Windows 2008 R2 Server에서 IIS를 관리할 수 있는 도구가 아닌 것은?

가. IIS 관리자

나. AppCmd.exe

다. WMI(Windows Management Instrument)

라. Tsadmin.exe

32. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

가. 755	나. 777

다. 766	라. 764

33. Windows 2008 R2 Server의 VPN(Virtual Private Networks)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. VPN을 사용하기 위해서는 최소 두 개의 IP가 필요하다.

나. 서버관리자의 GUI 환경에서는 [서버 역할 - 네트워크 정책 및 엑세스 - 라우팅 및 원격 엑세스 서비스 - 원격 엑세스 탭] 순으로 접근하여 설치한다.

다. 클라이언트는 VPN에 한번 접속하면 VPN 연결을 통하지 않고도 내부 네트워크에 접근이 가능하다.

라. Gateway-to-Gateway VPN은 두 개의 VPN 서버가 공용 네트워크상에서 연결된다.

34. 아파치 서버의 설정파일인 'httpd.conf'의 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. KeepAlive On : HTTP에 대한 접속을 끊지 않고 유지한다.

나. StartServers 5 : 웹서버가 시작할 때 다섯 번째 서버를 실행 시킨다.

다. MaxClients 150 : 한 번에 접근 가능한 클라이언트의 개수는 150개 이다.

라. Port 80 : 웹서버의 접속 포트 번호는 80번이다.

35. Windows Server 2008 R2에서 DHCP 서버 구성 시 옳은 것은?

가. 특정 호스트에게 항상 같은 IP 주소를 부여하려면 그 호스트의 이름이 필요하다.

나. 특정 호스트에게 IP 주소 부여를 허가하거나 거부하려면 해당 호스트의 MAC 주소가 필요하다.

다. 클라이언트가 도메인 이름 조회를 할 수 있게 하려면 WINS 서버를 지정한다.

라. DHCPv6 클라이언트가 DHCP 서버로부터 IPv6 주소를 얻기 원한다면 상태 비저장 모드를 사용한다.

36. Linux에서 RPM에 사용하는 옵션 '--nodeps'의 의미는?

가. 어떤 패키지의 의존성을 무시하고 설치하고자 할 때

나. 디렉터리를 마치 '/' 처럼 생각하고 설치하고자 할 때

다. 패키지를 실제로 설치하지는 않고 충돌이나 의존성 문제가 있는지만 검사 할 때

라. 새로운 패키지를 지우고, 구버전의 패키지로 교체 할 때

37. Windows 2008 R2 Sever에서 사용하는 PowerShell에 대한 설명으로 옳지 않는 것은?

가. 기존 DOS 명령은 사용할 수 없다.

나. 스크립트는 콘솔에서 대화형으로 사용될 수 있다.

다. 스크립트는 텍스트로 구성된다.

라. 대소문자를 구분하지 않는다

38. 아래 내용은 Linux의 어떤 명령을 사용한 결과인가?

가. ping	나. nslookup

다. traceroute	라. route

39. Windows 2008 R2 Server의 보안 이벤트 감사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 로그온 이벤트는 사용자가 컴퓨터를 로그온 또는 로그오프할 때 활성화된다.

나. 디렉터리 서비스 액세스 이벤트는 사용자가 시스템 엑세스 접근목록과 함께 엑티브 디렉터리 서비스 개체에 엑세스할 때 감사한다.

다. 정책 변경 이벤트는 사용자 권한 트러스트 정책 또는 정책 감사들에 영향을 주는 모든 변경들을 감사한다.

라. 계정관리 이벤트는 계정이 로그온 요청을 받을 때 발생한다.

40. Linux에서 DNS를 설치하기 위한 ‘named.zone’ 파일의 SOA 레코드에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. Serial : 타 네임서버가 이 정보를 유지하는 최소 유효기간

나. Refresh : Primary 네임서버의 Zone 데이터베이스 수정 여부를 검사하는 주기

다. Retry : Secondary 네임서버에서 Primary 네임서버로 접속이 안 될 때 재시도를 요청하는 주기

라. Expire : Primary 네임서버 정보의 신임 기간

41. Windows 2008 R2 Server에서 감사 항목 중 서비스거부공격(DoS : Denial of Service Attack)에 대한 잠재적인 가능성을 만드는 감사 항목은?

가. 시스템 이벤트	나. 계정 로그온 이벤트

다. 개체 액세스	라. 프로세스 추적

42. Zone 파일에서 사용되는 레코드 중에서 도메인에 IP Address를 부여하는 의미의 레코드는?

가. MX	나. CNAME

다. A	라. SOA

43. Windows 2008 R2 Server에서 User계정으로 암호화 파일을 만들고 Administrator 계정으로 접근하였을 때, 다음 설명 중에서 올바른 것은?

가. 암호화 파일 속성을 변경할 수 있다

나. 암호화 파일을 복사할 수 있다.

다. 암호화 파일 내용을 볼 수 있다.

라. 암호화 파일의 속성, 내용을 보고자 할 때 거부 메시지가 나타난다.

44. 삼바(Samba)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. Linux와 이기종간의 파일 시스템이나 프린터를 공유하기 위해 설치하는 서버 및 클라이언트 프로그램이다.

나. 삼바에 대한 정보와 다운로드는 'https://www.samba.org'에서 얻을 수 있다.

다. 삼바의 실행은 '$/etc/rc.d/smb start' 로 한다.

라. 삼바의 종료는 '$/etc/rc.d/smb exit' 로 한다.

45. Windows 2008 R2 Server의 FTP Server 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. FTP 방화벽 지원 - 외부 방화벽에 대해 패시브 연결을 수락할지에 대해 서버를 구성할 수 있다.

나. FTP 메시지 - 사용자 지정 환영메시지, 종료메시지, 그리고 추가적인 연결이 사용가능하지 않아 사용자를 거부했을 때의 메시지 설정이 가능하다.

다. FTP 사용자 격리 - 다른 사용자의 FTP 홈 디렉토리에 대한 접근을 막을 수 있게 한다.

라. FTP SSL 설정 - FTP 사이트 생성 시에 연결한 SSL 설정을 확인하는 기능으로 한 번만 수정할 수 있다.

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 오류 제어에서 Parity가 있는 디스크 스트래핑 방법은?

가. RAID 0	나. RAID 1

다. RAID 3	라. RAID 5

47. 네트워크 보안 장비 중 네트워크 침입 시도의 흔적을 찾거나 네트워크 장비의 사용을 감시하는 용도로 사용되는 보안 장비는?

가. 침입탐지/방지시스템(IDS/IPS)

나. 방화벽(Firewall)

다. 네트워크관리시스템(NMS)

라. 가상사설망시스템(VPN)

48. LAN 카드의 MAC Address에 실제로 사용하는 비트 수는?

가. 16bit	나. 32bit

다. 48bit	라. 64bit

49. NVRAM에서 RAM으로 Configuration File을 Copy하는 명령어는?

가. copy flash start

나. copy running-config startup-config

다. copy startup-config running-config

라. erase startup-config

50. OSI 7 계층 모델 중 1 계층에서 동작하는 장비로 옳게 나열된 것은?

가. Repeater, Bridge	나. Repeater, Hub

다. Hub, Router	라. Bridge, Router

5과목 : 정보보호개론

51. 인터넷에 침입하는 형태 중의 한 가지에 대한 설명이다. 무엇에 해당하는가?

가. 가로막기(Interruption)

나. 가로채기(Interception)

다. 수정(Modification)

라. 위조(Fabrication)

52. 정보 보안 기능에 대한 용어 설명이 옳지 않은 것은?

가. 접근 통제 : 비인가자가 컴퓨터 시스템에 액세스하지 못하도록 하는 것

나. 인증 : 전문 발신자와 수신자를 정확히 식별하고 제삼자가 위장하여 통신에 간여할 수 없도록 하는 것

다. 부인 방지 : 데이터에 불법적으로 접근하는 것을 막기 위한 것

라. 무결성 : 인가자 이외는 전문을 변경할 수 없게 하는 것

53. SET(Secure Electronic Transaction)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 초기에 마스터카드, 비자카드, 마이크로소프트, 네스케이프 등에 의해 후원되었다.

나. 인터넷상에서의 금융 거래 안전을 보장하기 위한 시스템이다.

다. 메시지의 암호화, 전자증명서, 디지털서명 등의 기능이 있다.

라. 지불정보는 비밀키를 이용하여 암호화한다.

54. SYN Flooding Attack을 방어하기 위해 TCP 프로토콜에 사용되는 플래그의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. SYN(Synscronization) : 초기 TCP 연결 요청

나. FIN(Finish) : TCP 연결을 즉시 종료

다. PSH(Push) : 수신측에 가능한 빨리 데이터를 전달

라. URG(Urgent) : 인터럽트

55. Apache 웹 서버 로그에서 확인 할 수 없는 정보는?

가. 클라이언트의 IP Address

나. 클라이언트의 요청 페이지

다. 클라이언트의 접속 시도 날짜

라. 클라이언트의 게시판 입력 내용

56. Linux의 파일과 파일 시스템의 보안과 관련 없는 것은?

가. umask를 가능한 제한된 값으로 설정한다.

나. reboot, halt 등과 같은 명령은 반드시 콘솔에서만 사용되도록 설정한다.

다. 시스템 관련 명령은 특정 그룹에게만 사용할 수 있도록 설정한다.

라. 불필요한 RPM 패키지를 삭제한다.

57. '대칭키 암호 시스템'과 '비대칭키 암호 시스템'의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 키의 분배 방법에 있어 대칭키 암호 방식은 비밀스럽게 분배하지만 비대칭키 암호 방식은 공개적으로 한다.

나. DES는 대칭키 암호 방식이고, RSA는 비대칭키 암호 방식이다.

다. 대칭키 암호 방식은 비대칭키 암호 방식보다 암호화의 속도가 빠르다.

라. N명의 사용자가 서로 데이터를 비밀로 교환하려 할 때 대칭키 암호 방식에서 필요한 키의 수는 2N 개이고, 비대칭키 암호 방식에서는 'N(N-1)/2' 개가 필요하다.

58. 시스템 침투 형태 중 IP Address를 접근 가능한 IP Address로 위장하여 침입하는 방식은?

가. Sniffing	나. Fabricate

다. Modify	라. Spoofing

59. 암호화 기법(Cryptography)의 종류가 다른 하나는?

가. DES와 RSA

나. 보안 커널(Security Kernel)

다. 공용 키 시스템(Public Key System)

라. 디지털 서명(Digital Signature)

60. 데이터베이스를 만들어 저장한 후 생성된 데이터베이스와 비교하여 추가·삭제되거나 변조된 파일이 있는지 점검하고 관리자에게 레포팅 해주는 무결성 검사도구는?

가. TRIPWIRE	나. Nmap

다. CIS	라. TCP-Wrapper

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란? 인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.
해설을 제공하며 PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가	다	라	라	다	라	라	다	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
다	다	가	다	나	라	다	가	가	가
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	나	다	가	다	라	다	라	가	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	다	나	나	가	가	다	라	가
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
나	다	라	라	라	라	가	다	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	다	라	나	라	나	라	라	나	가