1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2005년 01월 30일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 다음 아세틸렌 취급방법 중 틀린 것은?

① 저장소는 화기 엄금을 명기한다.

② 가스출구 동결 시 60℃ 이하의 온수로 녹인다.

③ 용기는 산소병과 같이 저장하지 않는다.

④ 저장소는 통풍이 양호한 구조이어야 한다.

2. 암모니아를 사용하는 냉동장치의 시운전에 사용해서는 안 되는 기체는?

① 질소	② 산소

③ 공기	④ 이산화탄소

3. 액화 산소 취급 시 아세틸렌 혼입은 위험하므로 검출하게 되는데 이 때 사용하는 시약은?

① 이로스 베이시약	② 질산은 시약

③ 페놀프탈레인 시약	④ 동 암모니아 시약

4. 배관을 지하에 매설할 때 독성가스 배관은 그 가스가 혼입될 우려가 있는 수도시설과 몇 m 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 100m	② 200m

③ 300m	④ 400m

5. 어떤 고압설비의 최고 사용압력이 16㎏/cm2일 때 이 설비의 내압시험 압력은 몇 ㎏/cm2인가?

① 20.8	② 23.8

③ 24.0	④ 26.0

6. 가스설비의 수리 시 가연성 가스와 독성가스의 농도기준으로 틀린 것은?

① 수소의 농도를 1%로 유지하였다.

② 아세틸렌의 농도를 1%로 유지하였다.

③ 산소가스의 농도를 18~22% 이하로 유지하였다.

④ 염소가스의 농도를 1ppm으로 유지하였다.

7. 다음 중 일반용 고압가스 용기의 도색이 옳은 것은?

① 액화암모니아 - 백색	② 수소 - 회색

③ 아세틸렌 - 주황색	④ 액화염소 - 황색

8. 고압가스 충전용기의 운반기준으로 틀린 것은?

① 염소와 아세틸렌, 암모니아 또는 수소는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니 할 것

② 가연성가스와 산소를 동일차량에 적재하여 운반하는 때에는 그 충전용기의 밸브가 마주 보도록 할 것

③ 가연성가스 또는 산소를 운반하는 차량에는 소화설비 및 재해발생방지를 위한 응급조치에 필요한 자재 및 공구를 휴대할 것

④ 충전용기와 소방법이 정하는 위험물과는 동일차량에 적재하여 운반하지 아니 할 것

9. 다음 폭발의 종류와의 관계가 틀린 것은?

① 화학적 폭발 : 화약의 폭발

② 압력적 폭발 : 보일러의 폭발

③ 촉매적 폭발 : C2H2의 폭발

④ 중합적 폭발 : HCN의 폭발

10. LPG 충전소에는 시설의 안전확보상 "충전 중 엔진 정지"를 주위에 보기 쉬운 곳에 설치해야 한다. 이 표지란은?

① 흑색바탕에 백색글씨	② 흑색바탕에 황색글씨

③ 백색바탕에 흑색글씨	④ 황색바탕에 흑색글씨

11. 다음 기술 중 적합하지 아니한 것은?

① 단위 질량의 물질의 온도를 1℃ 올리는데 필요한 열량을 현열이라 한다.

② 열의 전달 방법으로는 전열, 대류 및 방사(복사)의 3가지가 있다.

③ 임계온도 이상의 온도에서는 어떤 압력을 가하여도 액화는 일어나지 않는다.

④ 액체를 일정 압력으로 가열할 경우 비점에 도달하면 액이 모두 증발할 때까지 온도는 일정하다.

12. 저장 탱크를 지하에 설치하는 기준이 틀린 것은?

① 저장탱크의 주위에 마른 모래를 채울 것

② 저장탱크의 정상부와 지면과의 거리는 40㎝ 이상으로 할 것

③ 저장탱크를 2개 이상 인접하여 설치하는 경우에는 상호 간에 1m 이상의 거리를 유지할 것

④ 저장탱크를 묻은 곳의 주위에는 지상에 경계를 표시할 것

13. 다음 가스 중 비중이 공기보다 무거워 바닥에 체류하는 가스로만 된 것은?

① 프로판, 염소, 포스겐

② 프로판, 수소, 아세틸렌

③ 염소, 암모니아, 아세틸렌

④ 염소, 포스겐, 암모니아

14. 액화 염소가스의 1일 처리능력이 38,000㎏ 일 때 수용정원이 350명인 공연장과의 안전거리는 얼마로 유지해야 하는가?

① 11m	② 18m

③ 23m	④ 27m

15. 도시가스 성분을 분석하였을 때 그 성분이 C3H8 60%[vol], 공기 중 폭발범위 1.8~9.5%, CH4 40%[vol], 공기 중 폭발범위 5~15%와 같을 때 폭발 하한 값으로 옳은 것은?

① 2.4%	② 3.6%

③ 4.8%	④ 5.5%

16. 가연성가스 제조시설의 설비와 산소 제조시설의 설비는 몇 m 이상의 거리를 유지해야 하는가?

① 5m	② 10m

③ 15m	④ 20m

17. 아세틸렌 제조를 위한 설비에서 폭발사고가 발생하였다. 그 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 동이 포함되어 있다.	② 수은이 포함되어 있다.

③ 은이 포함되어 있다.	④ 아연이 포함되어 있다.

18. 도시가스배관의 압력이 중압 배관일 경우 보호판의 두께(㎜)는?

① 3	② 4

③ 5	④ 6

19. 액화석유가스 사용시설의 엘피지 용기집합설비의 저장능력이 얼마일 때는 용기, 용기밸브, 압력조정기가 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출되지 않도록 해야 하는가?

① 50kg 이하	② 100kg 이하

③ 300kg 이하	④ 500kg 이하

20. 포스겐의 취급 사항으로 잘못된 것은?

① 포스겐을 함유한 폐기액은 산성물질로 충분히 처리한 후 처분할 것

② 취급 시에는 반드시 방독마스크를 착용할 것

③ 환기시설을 갖출 것

④ 누설 시 용기부식의 원인이 되므로 약간의 누설도 주의할 것

21. 다음 중 LNG의 주성분이 되는 것은?

① CH4	② CO

③ C2H4	④ C2H2

22. 상용의 온도에서 사용압력이 12kg/cm2인 고압가스설비가 있다. 고압가스 설비에 사용되는 배관의 재료로서 부적합한 것은?

① KS D 3562 (압력배관용 탄소 강관)

② KS D 3570 (고온 배관용 탄소 강관)

③ KS D 3507 (배관용 탄소 강관)

④ KS D 3576 (배관용 스테인리스 강관)

23. 고압가스 특정제조 시설에서 배관을 해저에 설치하는 경우 다음 기준에 적합치 않은 것은?

① 배관은 해저면 밑에 매설할 것.

② 배관은 원칙적으로 다른 배관과 교차하지 아니할 것.

③ 배관은 원칙적으로 다른 배관과 수평거리로 20m 이상을 유지할 것.

④ 배관의 입상부에는 보호시설물을 설치할 것.

24. 고압가스용기는 항상 몇 ℃ 이하로 유지관리 하여야 하는가?

① 35℃	② 40℃

③ 45℃	④ 60℃

25. 도시가스배관 주위 굴착 시 배관의 좌우 거리는 얼마 이내에서 인력굴착을 해야 하는가?

① 30㎝	② 50㎝

③ 1m	④ 1m 50㎝

26. 용기에 산소가 충전되어 있다. 이 용기의 온도가 15℃ 일 때 압력은 150㎏/cm2.g였다. 이 용기가 직사일광을 받아서 용기의 온도가 40℃로 상승하였다면, 이때의 압력은 몇 ㎏/cm2.g가 되겠는가?

① 163 ㎏/cm2.g	② 138 ㎏/cm2.g

③ 100 ㎏/cm2.g	④ 56 ㎏/cm2.g

27. 일산화탄소와 반응하여 금속 카아보닐을 생성하는 금속은 어느 것인가?

① 알루미늄(Al)	② 니켈(Ni)

③ 아연(Zn)	④ 구리(Cu)

28. 역화 방지 장치를 설치할 곳으로 적당하지 않은 곳은?

① 아세틸렌의 고압 건조기와 충전용 교체밸브사이의 배관

② 가연성가스를 압축하는 압축기와 오토클레이브와의 사이의 배관

③ 아세틸렌 충전용지관

④ 가연성가스를 압축하는 압축기와 충전용 주관과의 사이

29. 다음 가스 중 냄새로 쉽게 알 수 있는 것은?

① 프레온가스(R-12), 질소, 이산화탄소

② 일산화탄소, 알곤, 메탄

③ 염소, 암모니아, 메탄올

④ 아세틸렌, 부탄, 프로판

30. 가스 저장시설 중 이중각식 구형저장 탱크에 저장하지 않아도 되는 가스는?

① 액체 산소	② 액체 질소

③ 액화 에틸렌	④ 액화 아세틸렌

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 가스미터의 사용공차는 실제 사용되고 있는 상태에서 얼마가 되어야 하는가?

① ± 3%	② ± 4%

③ ± 5%	④ ± 6%

32. 다음 중 플랜지 패킹이 아닌 것은?

① 합성수지 패킹	② 석면 패킹

③ 금속 패킹	④ 모울드 패킹

33. 공기액화 분리장치의 내부를 세척하고자 한다. 세정액으로 사용할 수 있는 것은?

① 탄산나트륨(Na2CO3)

② 사염화탄소(CCl4)

③ 염산(HCl)

④ 가성 소다(NaOH)

34. 도시가스의 측정 사항에 있어서 반드시 측정하지 않아도 되는 것은?

① 농도 측정	② 연소성 측정

③ 압력 측정	④ 열량 측정

35. 2000[rpm]으로 회전하는 펌프를 3500[rpm]으로 변환하는 경우 펌프의 유량과 양정은 몇 배가 되는가?

① 유량 : 2.65, 양정 : 4.12

② 유량 : 3.06, 양정 : 1.75

③ 유량 : 3.06, 양정 : 5.36

④ 유량 : 1.75, 양정 : 3.06

36. 금속재료의 저온 특성에 관한 다음 기술 중 올바른 것은?

① 오스테나이트 스테인리스강은 어느 온도 이하가 되면 샬피충격치가 급격히 저하, 저온취성을 나타낸다.

② 알루미늄은 저온취성이 현저하므로 저온용 재료로서 부적당하다.

③ 탄소강은 저온이 되면 연신율이 떨어진다.

④ 탄소강은 저온이 되면 인장강도가 저하한다.

37. 고온·고압의 가스 배관에 쓰이며 가끔 분해할 수 있는 관의 접합방법은?

① 플랜지 접합	② 나사 접합

③ 차입 접합	④ 용접 접합

38. 원심펌프를 병렬연결 운전할 때의 특성으로서 올바른 것은?

① 유량은 불변이다.	② 양정은 증가한다.

③ 유량은 감소한다.	④ 양정은 일정하다.

39. 고압가스 설비 중 측정기기 부착 시 주의사항이다. 이중 맞지 않는 것은?

① 압력계 설치 시 반드시 "금유"라고 표기된 전용가스 압력계를 설치해야 한다.

② 온도계 설치 시 감온부의 물리적 변화량을 정확히 측정하는 것을 설치해야 한다.

③ 유량계 설치 시 차압식 유량계는 교축부 전후에 압력차가 있는 곳에 설치해야 한다.

④ 가스 검지기 설치 시 지면에서 1m 이상의 높이에 설치해야 한다.

40. 다음 공기 액화 사이클에서 관련이 없는 장치가 연결되어 있는 것은?

① 린데식 공기 액화 사이클 - 액화기

② 클로우드 공기 액화 사이클 - 축냉기

③ 필립스 공기 액화 사이클 - 보조 피스톤

④ 카피쟈 공기 액화 사이클 - 압축기

41. LPG의 연소방식 중 모두 연소용 공기를 2차 공기로만 취하는 방식은?

① 적화식	② 분젠식

③ 세미분젠식	④ 전1차 공기식

42. 자유 피스톤식 압력계의 피스톤의 직경이 4㎝, 추와 피스톤의 무게가 15.7kg일 때 압력은? (단, π=3.14로 계산한다.)

① 1.25kg/cm2	② 1.57kg/cm2

③ 2.5kg/cm2	④ 5kg/cm2

43. 고압가스 제조시설에 안전밸브를 설치하는 곳과의 관계가 잘못된 것은?

① 압축기 토출측	② 감압밸브 앞의 배관

③ 반응탑	④ 저장탱크

44. LP가스 이송설비 중 압축기에 의한 이송 방식에서 잘못된 것은?

① 잔가스 회수가 용이하다.

② 베이퍼록 현상이 없다.

③ 펌프에 비해 이송시간이 짧다.

④ 저온에서 부탄가스가 재액화 되지 않는다.

45. 다음 기화기에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 기화기 사용 시 잇점은 LP가스 종류에 관계없이 한냉 시에도 충분히 기화시킨다.

② 기화 장치의 구성요소 중에는 기화부, 제어부, 조압부 등이 있다.

③ 감압가열 방식은 열교환기에 의해 액상의 가스를 기화시킨 후 조정기로 감압시켜 공급하는 방식이다.

④ 기화기를 증발형식에 의해 분류하면 순간 증발식과 유입 증발식이 있다.

3과목 : 가스일반

46. 부탄(C4H10)용기에서 액체 580g이 대기 중에 방출 되었다. 표준 상태에서 부피는 몇 ℓ가 되는가?

① 230ℓ	② 150ℓ

③ 224ℓ	④ 210ℓ

47. 다음 보기와 같은 반응은 어떤 반응인가?

① 첨가	② 치환

③ 중합	④ 축합

48. 압력의 특징을 설명한 것 중 맞는 것은?

① 액두압이란 액화가스 저장탱크 내부의 윗부분 압력이다

② 고압가스법에 표시되는 압력은 절대압력이다.

③ 대기압보다 낮은 압력을 절대압력이라 한다.

④ 절대압력은 게이지 압력에 대기압을 더한 압력이다.

49. 다음 아세틸렌가스 발생법 중 대량 생산에 적합한 방식은?

① 투입식 반응	② 고압식 반응

③ 주수식 반응	④ 축열식 반응

50. 다음은 암모니아 가스의 특성이다. 옳지 못한 것은?

① 물에 잘 녹는다.

② 4NH3＋3O2 → 2N2＋6H2O

③ 산소 중에서 폭발범위는 15~28% 이다.

④ 암모니아가 물에 녹으면 알칼리성이 된다.

51. 표준대기압 하에서 물 1kg을 1℃ 올리는데 필요한 열량의 단위는 어느 것인가?

① kcal	② B.T.U

③ C.H.U	④ Joule

52. 화씨온도 104 °F를 섭씨온도로 환산하면 몇 ℃인가?

① 25	② 30

③ 35	④ 40

53. 다음의 LPG 성질 중 옳은 것은?

① 공기보다 무겁기 때문에 누설 시 바닥에 고인다.

② 누설되면 공기와 비중이 같으므로 공기와 혼합된다.

③ 공기보다 가벼워 누설되면 위로 날아간다.

④ 조연성 가스이기 때문에 불이 붙도록 도와준다.

54. 질소에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 고온에서 산소와 반응하여 산화질소가 된다.

② 고온·고압 하에서 수소와 반응하여 암모니아를 생성한다.

③ 안정된 가스이므로 Mg, Ca, Li 등의 금속과는 반응하지 않는다.

④ 고온에서 탄화칼슘과 반응하여 칼슘시안아미드가 된다.

55. 다음 중 카바이드와 관련이 없는 성분은?

① 아세틸렌 (C2H2)

② 석회석 (CaCO3)

③ 생석회(CaO)

④ 염화칼슘(CaCl2)

56. 다음 중 액비중이 제일 작은 것은?

① 휘발유	② 산소

③ 염소	④ 프로판

57. 1[J]은 몇 [cal]의 열량에 해당하는가?

① 0.24	② 2.4

③ 4.2	④ 42

58. 다음 가스 중 탄소강 용기에 기체 상태로 충전되어 사용하는 것은?

① 프레온	② 이산화탄소

③ 아르곤	④ 프로필렌

59. 다음 중 지연성 가스로만 구성되어 있는 것은?

① CO, H2	② N2, Ar

③ 산소, 산화질소	④ 석탄가스, 수성가스

60. 내부에너지를 U, 외부에너지를 W라고 할 때 총 엔탈피 I를 구하는 식으로 옳은 것은?

① I = W-U	② I = U÷W

③ I = U＋W	④ I = U×W

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	③	②	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	④	①	②	④	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	②	③	①	②	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	①	④	③	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	④	③	③	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	③	④	④	①	③	③	③