1과목 : 가스안전관리

가스기능사          ◐ 2015년 01월 25일 필기 기출문제 ◑            전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

전자문제집 CBT  : www.comcbt.com

1. 도시가스의 매설 배관에 설치하는 보호판은 누출가스가 지면으로 확산되도록 구멍을 뚫는데 그 간격의 기준으로 옳은 것은?

① 1m 이하 간격	② 2m 이하 간격

③ 3m 이하 간격	④ 5m 이하 간격

2. 처리능력이 1일 35,000m3인 산소 처리설비로 전용공업지역이 아닌 지역일 경우 처리설비 외면과 사업소 밖에 있는 병원과는 몇 m 이상 안전거리를 유지하여야 하는가?

① 16m	② 17m

③ 18m	④ 20m

3. 도시가스사업자는 굴착공사정보지원센터로 부터 굴착계획의 통보내용을 통지받은 때에는 얼마 이내에 매설된 배관이 있는지를 확인하고 그 결과를 굴착공사정보지원센터에 통지하여야 하는가?

① 24시간	② 36시간

③ 48시간	④ 60시간

4. 공기 중에서 폭발범위가 가장 좁은 것은?

① 메탄	② 프로판

③ 수소	④ 아세틸렌

5. 용기에 의한 액화석유가스 저장소에서 실외저장소 주위의 경계 울타리와 용기보관장소 사이에는 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

① 2m	② 8m

③ 15m	④ 20m

6. 다음 중 고압가스 특정제조 허가의 대상이 아닌 것은?

① 석유정제시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

② 석유화학공업시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 1만세제곱미터 이상인 것

③ 철강공업시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 처리능력이 1만세제곱미터 이상인 것

④ 비료제조시설에서 고압가스를 제조하는 것으로서 그 저장능력이 100톤 이상인 것

7. 가연성가스의 제조설비 중 전기설비를 방폭성능을 가지는 구조로 갖추지 아니하여도 되는 가스는?

① 암모니아	② 염화메탄

③ 아크릴알데히드	④ 산화에틸렌

8. 가스도매사업 제조소의 배관장치에 설치하는 경보장치가 울려야 하는 시기의 기준으로 잘못된 것은?

① 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배를 초과한 때

② 배관 안의 압력이 정상운전 때의 압력보다 15% 이상 강하한 경우 이를 검지한 때

③ 긴급차단밸브의 조작회로가 고장난 때 또는 긴급차단밸브가 폐쇄된 때

④ 상용압력이 5MPa 이상인 경우에는 상용압력에 0.5MPa를 더한 압력을 초과한 때

9. 다음 중 상온에서 가스를 압축, 액화상태로 용기에 충전시키기가 가장 어려운 가스는?

① C3H8	② CH4

③ Cl2	④ CO2

10. 일반도시가스사업의 가스공급시설기준에서 배관을 지상에 설치할 경우 가스 배관의 표면 색상은?

① 흑색	② 청색

③ 적색	④ 황색

11. 가스도매사업의 가스공급시설 중 배관을 지하에 매설할 때의 기준으로 틀린 것은?

① 배관은 그 외면으로부터 수평거리로 건축물까지 1.0m 이상을 유지한다.

② 배관은 그 외면으로부터 지하의 다른 시설물과 0.3m 이상의 거리를 유지한다.

③ 배관을 산과 들에 매설할 때는 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설깊이를 1m 이상으로 한다.

④ 배관은 지반 동결로 손상을 받지 아니하는 깊이로 매설한다.

12. 운반 책임자를 동승시키지 않고 운반하는 액화석유가스용 차량에서 고정된 탱크에 설치하여야 하는 장치는?

① 살수장치	② 누설방지장치

③ 폭발방지장치	④ 누설경보장치

13. 수소의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 조연성기체이다.

② 폭발범위가 넓다.

③ 가스의 비중이 커서 확산이 느리다.

④ 저온에서 탄소와 수소취성을 일으킨다.

14. 다음 중 제1종 보호시설이 아닌 것은?

① 가설건축물이 아닌 사람을 수용하는 건축물로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1500m2인 건축물

② 문화재보호법에 의하여 지정문화재로 지정된 건축물

③ 수용 능력이 100인(人) 이상인 공연장

④ 어린이집 및 어린이놀이시설

15. 가연성가스와 동일차량에 적재하여 운반할 경우 충전용기의 밸브가 서로 마주보지 않도록 적재해야 할 가스는?

① 수소	② 산소

③ 질소	④ 아르곤

16. 천연가스의 발열량이 10400kcal/Sm3이다. SI 단위인 MJ/Sm3으로 나타내면?

① 2.47	② 43.68

③ 2476	④ 43680

17. 다음 중 연소의 3요소가 아닌 것은?

① 가연물	② 산소공급원

③ 점화원	④ 인화점

18. 다음 중 허가대상 가스용품이 아닌 것은?

① 용접절단기용으로 사용되는 LPG 압력조정기

② 가스용 폴리에틸렌 플러그형 밸브

③ 가스소비량이 132.6kW인 연료전지

④ 도시가스정압기에 내장된 필터

19. 가연성가스 충전용기 보관실의 벽 재료의 기준은?

① 불연재료	② 난연재료

③ 가벼운 재료	④ 불연 또는 난연재료

20. 고압가스안전관리법상 독성가스는 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다.)가 얼마인 것을 말하는가?

① 100만분의 2000 이하	② 100만분의 3000 이하

③ 100만분의 4000 이하	④ 100만분의 5000 이하

21. 고압가스 저장의 시설에서 가연성가스 시설에 설치하는 유동방지 시설의 기준은?

① 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 한다.

② 높이 1.5m 이상의 내화성 벽으로 한다.

③ 높이 2m 이상의 불연성 벽으로 한다.

④ 높이 1.5m 이상의 불연성 벽으로 한다.

22. 고압가스 용기 재료의 구비조건이 아닌 것은?

① 내식성, 내마모성을 가질 것

② 무겁고 충분한 강도를 가질 것

③ 용접성이 좋고 가공 중 결함이 생기지 않을 것

④ 저온 및 사용온도에 견디는 연성과 점성강도를 가질 것

23. LPG충전소에는 시설의 안전확보 상 “충전 중 엔진 정지”를 주위의 보기 쉬운 곳에 설치해야 한다. 이 표지판의 바탕색과 문자색은?

① 흑색바탕에 백색글씨	② 흑색바탕에 황색글씨

③ 백색바탕에 흑색글씨	④ 황색바탕에 흑색글씨

24. 도시가스 배관의 지름이 15㎜인 배관에 대한 고정장치의 설치간격은 몇 m 이내마다 설치하여야 하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

25. 가스 운반 시 차량 비치 항목이 아닌 것은?

① 가스 표시 색상

② 가스 특성(온도와 압력과의 관계, 비중, 색깔 냄새)

③ 인체에 대한 독성 유무

④ 화재, 폭발의 위험성 유무

26. 고압가스판매자가 실시하는 용기의 안전점검 및 유지관리의 기준으로 틀린 것은?

① 용기아래부분의 부식상태를 확인할 것

② 완성검사 도래 여부를 확인할 것

③ 밸브의 그랜드너트가 고정핀으로 이탈방지를 위한 조치가 되어 있는지의 여부를 확인할 것

④ 용기캡이 씌워져 있거나 프로텍터가 부착되어 있는지의 여부를 확인할 것

27. 독성가스인 암모니아의 저장탱크에는 그 가스의 용량이 그 저장탱크 내용적의 몇 %를 초과하지 않아야 하는가?

① 80%	② 85%

③ 90%	④ 95%

28. 액화 암모니아 10kg을 기화시키면 표준상태에서 약 몇 m3의 기체로 되는가?

① 4	② 5

③ 13	④ 26

29. 용기에 의한 고압가스 판매시설의 충전용기보관실 기준으로 옳지 않은 것은?

① 가연성가스 충전용기 보관실은 불연성 재료나 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕을 설치한다.

② 공기보다 무거운 가연성가스의 용기보관실에는 가스누출검지경보장치를 설치한다.

③ 충전용기 보관실은 가연성가스가 새어나오지 못하도록 밀폐구조로 한다.

④ 용기보관실의 주변에는 화기 또는 인화성 물질이나 발화성물질을 두지 않는다.

30. 도시가스배관의 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 배관이란 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다.

② 본관이란 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기까지 이르는 배관을 말한다.

③ 사용자 공급관이란 공급관 중 정압기에서 가스사용자가 구분하여 소유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량기까지 이르는 배관을 말한다.

④ 내관이란 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 연소기까지 이르는 배관을 말한다.

2과목 : 가스장치 및 기기

31. 측정압력이 0.01~10㎏/cm2정도이고, 오차가 ±1~2% 정도이며 유체내의 먼지 등의 영향이 적으나, 압력 변동에 적응하기 어렵고 주위 온도 도차에 의한 충분한 주의를 요하는 압력계는?

① 전기저항 압력계

② 벨로우즈(Bellows) 압력계

③ 부르동(bourdon)관 압력계

④ 피스톤 압력계

32. 1단 감압식 저압조정기의 조정압력(출구압력)은?

① 2.3 ~ 3.3kPa	② 5 ~30kPa

③ 32 ~ 83kPa	④ 57~83kPa

33. 초저온 저장탱크에 주로 사용되며, 차압에 의하여 측정하는 액면계는?

① 시창식	② 햄프슨식

③ 부자식	④ 회전 튜브식

34. 분말진공단열법에서 충진용 분말로 사용되지 않는 것은?

① 탄화규소	② 펄라이트

③ 규조토	④ 알루미늄 분말

35. 압축기에서 다단 압축을 하는 목적으로 틀린 것은?

① 소요 일량의 감소	② 이용 효율의 증대

③ 힘의 평형 향상	④ 토출온도 상승

36. 1000L의 액산 탱크에 액산을 넣어 방출밸브를 개방하여 12시간 방치하였더니 탱크 내의 액산이 4.8㎏ 방출 되었다면 1시간당 탱크에 침입하는 열량은 약 몇 kcal인가? (단, 액산의 증발잠열은 60kcal/kg이다.)

① 12	② 24

③ 70	④ 150

37. 도시가스용 압력조정기에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 유량성능은 제조자가 제시한 설정압력의 ±10% 이내로 한다.

② 합격표시는 바깥지름이 5㎜의 “k”자 각인을 한다.

③ 입구 측 연결배관 관경은 50A 이상의 배관에 연결되어 사용되는 조정기이다.

④ 최대 표시유량 300Nm3/h 이상인 사용처에 사용되는 조정기이다.

38. 오리피스 유량계는 어떤 형식의 유량계인가?

① 차압식	② 면적식

③ 용적식	④ 터빈식

39. 질소를 취급하는 금속재료에서 내질화성을 증대시키는 원소는?

① Ni	② Al

③ Cr	④ Ti

40. 다음 각 가스에 의한 부식현상 중 틀린 것은?

① 암모니아에 의한 강의 질화

② 황화수소에 의한 철의 부식

③ 일산화탄소에 의한 금속의 카르보닐화

④ 수소원자에 의한 강의 탈수소화

41. 다음 중 아세틸렌과 치환반응을 하지 않는 것은?

① Cu	② Ag

③ Hg	④ Ar

42. 비점이 점차 낮은 냉매를 사용하여 저비점의 기체를 액화하는 사이클은?

① 클라우드 액화사이클

② 플립스 액화사이클

③ 캐스케이드 액화시이클

④ 캐피자 액화사이클

43. 유체가 5m/s의 속도로 흐를 때 이 유체의 속도수두는 약 몇 m인가? (단, 중력가속도는 9.8m/s2이다.)

① 0.98	② 1.28

③ 12.2	④ 14.1

44. 빙점 이하의 낮은 온도에서 사용되며 LPG탱크, 저온에도 인성이 감소되지 않는 화학공업 배관 등에 주로 사용되는 관의 종류는?

① SPLT	② SPHT

③ SPPH	④ SPPS

45. 고압가스용 이음매 없는 용기에서 내력비란?

① 내력과 압궤강도의 비를 말한다.

② 내력과 파열강도의 비를 말한다.

③ 내력과 압축강도의 비를 말한다.

④ 내력과 인장강도의 비를 말한다.

3과목 : 가스일반

46. 섭씨온도로 측정할 때 상승된 온도가 5℃이었다. 이 때 화씨온도로 측정하면 상승온도는 몇 도 인가?

① 7.5	② 8.3

③ 9.0	④ 41

47. 어떤 물질의 고유의 양으로 측정하는 장소에 따라 변함이 없는 물리량은?

① 질량	② 중량

③ 부피	④ 밀도

48. 하버-보시법으로 암모니아 44g 을 제조하려면 표준상태에서 수소는 약 몇 L 가 필요한가?

① 22	② 44

③ 87	④ 100

49. 기체연료의 연소 특성으로 틀린 것은?

① 소형의 버너도 매연이 적고, 완전연소가 가능하다.

② 하나의 연료 공급원으로부터 다수의 연소로와 버너에 쉽게 공급된다.

③ 미세한 연소 조정이 어렵다.

④ 연소율의 가변범위가 넓다.

50. 비중이 13.6인 수은은 76㎝의 높이를 갖는다. 비중이 0.5안 알코올로 환산하면 그 수주는 몇 m인가?

① 20.67	② 15.2

③ 13.6	④ 5

51. SNG에 대한 설명으로 가장 적당한 것은?

① 액화석유가스	② 액화천연가스

③ 정유가스	④ 대체천연가스

52. 액체는 무색투명하고, 특유의 복숭아 향을 가진 맹독성 가스는?

① 일산화탄소	② 포스겐

③ 시안화수소	④ 메탄

53. 단위 체적당 물체의 질량은 무엇을 나타내는 것인가?

① 중량	② 비열

③ 비체적	④ 밀도

54. 다음 중 지연성 가스로만 구성되어 있는 것은?

① 일산화탄소, 수소	② 질소, 아르곤

③ 산소, 이산화질소	④ 석탄가스, 수성가스

55. 메탄가스의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 메탄은 프로판에 비해 연소에 필요한 산소량이 많다.

② 폭발하한농도가 프로판보다 높다.

③ 무색, 무취이다.

④ 폭발상한농도가 부탄보다 높다.

56. 암모니아의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가스일 때 공기보다 무겁다.

② 물에 잘 녹는다.

③ 구리에 대하여 부식성이 강하다.

④ 자극성 냄새가 있다.

57. 수소에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 상온에서 자극성을 가지는 가연성 기체이다.

② 폭발범위는 공기 중에서 약 4~75% 이다.

③ 염소와 반응하여 폭명기를 형성한다.

④ 고온·고압에서 강재 중 탄소와 반응하여 수소취성을 일으킨다.

58. 다음 중 표준상태에서 가스상 탄화수소의 점도가 가장 높은 가스는?

① 에탄	② 메탄

③ 부탄	④ 프로판

59. 도시가스의 원료인 메탄가스를 완전 연소시켰다. 이 때 어떤 가스가 주로 발생되는가?

① 부탄	② 암모니아

③ 콜타르	④ 이산화탄소

60. 표준대기압 하에서 물 1㎏ 의 온도를 1℃올리는데 필요한 열량은 얼마인가?

① 0kcal	② 1kcal

③ 80kcal	④ 539kcal/㎏·℃

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 안드로이드 어플 : 구글플레이에서 전자문제집으로 검색 하세요.

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 상설검정에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	④	③	①	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	③	②	②	④	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	②	①	②	③	③	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	①	④	②	②	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	④	③	①	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	①	①	①	②	④	②